문서번호	치수안전과-9522
결재일자	2023. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수관리팀장	치수안전과장
이원호		김병오	05/16
			최연호
협조

신월 빗물저류배수시설

하자보수방안 검토 보고

2023. 5.

물순환안전국

(치수안전과)

신월 빗물저류배수시설 하자보수방안 검토 보고

신월 빗물저류배수시설 유지관리 수직구 건물동의 *************************건에 대해 시공사로부터 건물동 내 결로 재발방지 계획안이 제출되어 검토 보고드림

Ⅰ		시설개요

○ 위    치 : 강서구 가로공원로 ~ 양천구 목동 915(목동 빗물펌프장)

○ 사업기간 : 2013. 5.27. ~ 2020. 5.11.

○ 규    모

- 저류배수터널 : L=3.6km(D=10.0m) / 유도터널 : L=1.1km(D=5.5m)

- 수직구 6개소(저지1, 저지2, 고지, 환기, 유지관리, 유출)

○ 총사업비 : 138,071백만 원(국비 350억 원)

Ⅱ		현황 및 문제점

**********************

***********************************

****************************************

*****************************************************

**********************************************************************

*	*
*****************	*****

Ⅲ		하자보수 추진경위

*******************************

**************************************************

************************************

***********************

************************************

***************************************

************************************

***************************************

************************************************

Ⅳ		하자보수방안 검토결과

*****************************************************

**************************************************************************

**************

**************************

********************************************************************

****************************************

*********************************************

**************************************************

****		***	***
***********	***	****	***
	***	****	***
**********	***	****	***
	***	****	***

********************************************************

*	*
*******	********

Ⅴ		조치 의견

**************************************************************************

**************************************************************************

******************************************

Ⅵ		향후계획

○ ’23.05.16. : 검토결과 통보(서울시 → 현대건설)

○ ’23.05.22. : 하자보수 완료 검사(서울시 치수안전과, 양천구 치수과)

○ ’23.05.22. ~ : 유지관리 및 결로 발생 모니터링(양천구 치수과)

붙임 : 시공사 공문 및 첨부자료 각 1부.  끝.