문서번호	기획행정과-5748
결재일자	2023. 5. 17.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		기획행정과장	서울식물원장
이안영		구본식	05/17
			김대성
협 조
	시설운영과장			이승동
	식물연구과장			이완희
	푸른수목원운영과장			배효성
	주무관			강진오

2023년 서울식물원 작업환경측정 계획

서울식물원

(기획행정과)

2023년 서울식물원 작업환경측정 계획

우리 사업소 내 존재하는 유해인자로부터 근로자의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 작업환경측정을 실시하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 「산업안전보건법」 제125조(작업환경측정)

□ 「산업안전보건법 시행규칙」 제186조~제190조

□ 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시(고용노동부 제2020-44호)

Ⅱ		작업환경측정 개요

□ 작업환경측정 대상 사업장

○ 소음, 분진, 화학물질 등 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는    근로자가 있는 옥내·외 작업장

※ 측정 제외 작업장

- 임시 작업(유해물질 취급시간 "월 24시간 미만")

- 단시간 작업(유해물질 취급시간 "하루 1시간 미만")

- 관리대상 유해물질 허용소비량을 초과하지 않는 사업장

- 분진적용 제외 작업장(월 24시간 미만인 임시 분진작업 등)

- 그 밖에 작업환경측정 대상 유해인자의 노출 수준이 노출기준에 비하여 현저히 낮은 경우

□ 작업환경측정 대상 유해인자 【「산업안전보건법 시행규칙」 별표21】

○ 화학적인자: 유기화합물(114종), 금속류(24종), 산 및 알칼리류(17종), 가스 상태        물질류(15종), 허가 대상 유해물질(12종), 금속가공유(1종)

○ 물리적인자: 8시간 시간가중평균 80dB 이상의 소음, 안전보건규칙 제558조에  따른 고열

○ 분진: 광물성 분진, 곡물 분진, 면 분진, 목재 분진, 석면 분진, 용접 흄, 유리섬유

□ 측정시기: 작업공정이 신규 또는 변동된 경우 그날부터 30일 이내

구 분	내 용
측정일로부터 1년에 1회 이상 측정	- 작업공정 내 소음 측정결과가 최근 2회 연속 85dB 미만 - 모든 인자의 작업환경측정 결과가 최근 2회 연속 노출기준 미만
측정일로부터 6개월에 1회 이상 측정	- 작업공정 내 소음 측정결과가 노출 초과 - 한 종류의 유해인자라도 작업환경측정 결과가 노출 초과
측정일로부터 3개월에 1회 이상 측정	- 화학적 인자(특별관리물질, 허가대상유해물질)의 측정치가 노출기준을 초과 - 그 외 화학적 인자의 측정치가 노출기준을 2배이상 초과

□ 측정 방법 및 절차

구 분	내 용	방 법
1단계	예비조사	유해인자 조사(MSDS, 현장점검) 및 측정계획 수립
2단계	작업환경측정 본조사	개인시료 포집(근로자 호흡기 및 청각영역 위치에 기기 착용) 6시간 이상 연속 혹은 등간격으로 나누어 연속분리 측정
3단계	시료분석	시료 물질별 분석방법에 따라 기기를 이용하여 분석 (개인 시료채취)
4단계	결과보고서 제출	측정 완료일로부터 30일 이내에 관할 고용노동부 제출
5단계	기준초과시 개선조치	시료 채취를 마친 날로부터 60일 이내에 해당 공정의 개선을 증명할 수 있는 서류 또는 개선계획을 고용노동부 제출

Ⅲ		2022년 측정 결과

□ 측정시기

구 분	측 정 기 간
상반기	- 서울식물원: 2022. 7. 28.(목) - 양묘장(5개소): 2022. 7. 11.(월) ~ 7. 25.(월) 기간중 (※동부공원여가센터 추진)
하반기	2022. 11. 7.(월) ~ 11. 8.(화)

□ 측정기관

○ *********

*********************************************

□ 측정대상 공정별 결과: 측정항목 모두 노출기준 미만

대상현장	유해인자	최고노출수준		노출기준	평가
		상반기	하반기
*****	***********	*******	***	0.2mg/㎥	미만
	**	****	****	90dB	미만
*****	**	****	****	90dB	미만
	**	******	****	10mg/㎥	미만
*****	**	****	****	90dB	미만
	**	******	*****	10mg/㎥	미만
*****	**	****	****	90dB	미만
	**	******	*****	10mg/㎥	미만
*****	**	****	****	90dB	미만
	**	******	*****	10mg/㎥	미만
*****	**	****	****	90dB	미만
	**	******	*****	10mg/㎥	미만

⇒ 모든 인자 최근 2회 연속 노출기준 미만, 소음 측정결과 최근 2회 연속 85dB 미만에 해당

Ⅳ		세부추진개요

□ 추진기간: 2023. 6. ~ 7.

□ 추진방법: 작업환경측정 기관(******) 의뢰

□ 추진내용

1) 예비조사: **********************************

○ 조사대상: *********************

○ 조사내용

- 2023년 물질안전보건자료(MSDS) 목록 갱신 자료 검토

- 공정별 작업내용 및 화학물질 사용실태, 작업방법 등을 고려한 유해인자 노출 가능성

- 측정대상공정, 측정대상 유해인자 및 발생주기, 측정대상 공정의 종사근로자 현황

- 유해인자별 측정방법 및 측정 소요기간 등 작업환경측정에 필요한 사항

○ 조사결과

- *****

• *****************************************

• ***********************

- **************************************

• **********************

• ***************************************,

*****************************

- **********************************************

2) 본조사

○ 조 사 일: *****************************************

○ 조사대상: *************************************

○ 조사인원 및 내용

- 측정 유해인자: 소음

- 측정 작업내용: 녹지관리(예초, 송풍기 작업 등)

대상현장	측정일자	해당 작업인원(일당)	측정 건수
푸른수목원	**************	*	*
양묘장(4개소)	**************	*	*************
서울식물원	**************	**	*

○ 작업환경측정 결과 분석 및 평가: 7월

Ⅴ		소 요 예 산

□ 예비조사 및 본조사:***********

○ 예산과목 : 서울식물원 기획행정과, 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의                   식물원 운영, 서울식물원 운영관리 및 이용활성화, 식물원 운영 및                    식물문화 조성, 일반운영비, 사무관리비

□ 지급방법: 결과보고서 수신 후 대금청구에 의한 지급

Ⅵ		향 후 계 획

□ 고용노동부에 작업환경측정 결과보고(측정기관→고용노동부)

※ 필요시 시료채취를 마친 날로부터 60일 이내 개선 증명 서류 또는 개선계획을    고용노동부 제출

□ 작업환경측정결과 노출기준을 초과한 경우 작업공정 개선

□ 소음 측정결과 85dB 미만 일 경우 하반기 미측정

※ 2022년 상·하반기 소음 측정결과: 노출기준 미만

□ 게시판, 산업안전보건위원회 등을 통해 근로자와 작업환경측정결과 공유

□ 작업환경측정결과 유해요인에 따른 특수건강검진대상자 분류 및 검진 시행

□ 결과보고서 보존 (5년)

Ⅶ		행 정 사 항

□ 「노사합의서」 고용노동부 제출

*******************************

□ 현장측정 당일 원활한 측정이 가능하도록 협조: 해당부서

□ 작업환경측정 최종결과 보고 후 미비점에 대한 개선: 해당부서

붙임  1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.

2. 노사합의서 1부.  끝.