문서번호	생산관리과-5194
결재일자	2023. 5. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
권창범		김형준	05/26
			어용선
협 조
	기술진단과장			代장현성
	기전설비과장			윤양호

취수장 최적 관리운영 검토 회의 결과 보고

취수장 최적 관리운영 검토 회의 결과 보고

2023.  5.

상수도사업본부

(생산부)

취수장 최적 관리운영 검토 회의 결과 보고

안정적인 원수관리 및 취수장 최적 관리운영을 위하여 관련 정수센터 및 본부 주관부서 의견 논의 후 결과를 보고 드림

□ 추진 배경

ㅇ '23.4월 정례 사업소장 회의 시 건의사항('23.4.28.)

- 본부장 지시시항 : 취수장 근거리 기관에서 관리 검토

ㅇ 정전·낙뢰 등 긴급사황 발생에 따른 신속한 대응체계 구축 필요

□ 회의 개요

ㅇ 일  시 : 2023.5.23.(화) 15:00 ~ 16:00

ㅇ 장  소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 참석자

- (생산부) 생산부장, 생산관리과장, 기전설비과장, 기술진단과장, 업무담당자

- (센  터) 구의•뚝도•영등포•암사정수센터 정수시설과장, 업무담당자

ㅇ 회의내용 : 풍납, 자양취수장 관리운영 최적 방안

□ 논의 사항

	< 주요 내용 >
❖ 취수장 근거리 정수장에서 관리 방안 - 취수장 근거리 기관 관리는 사고 발생시 신속한 초기대응 관점에서 긍정적이나 - 취수장 자체 인력으로 초기대응하는 것이 더욱 효과적이며 현재 인력구성에는 한계가 있어 숙련직원 배치 등 인력적인 문제해결이 우선되어야 함 ❖ 자양, 풍납취수장 관리 방안 - 자양은 정수센터별 거리 차이가 미미하고 무인화 추진 중으로 기존의 관리 노하우를 감안 뚝도에서 계속 관리하는 것이 타당 - 풍납은 신속한 사고대응 관점에서 근거리인 암사정수센터 관리와 영등포정수센터에서 취수장에 역량있는 인적구성하여 관리 등 추가 논의 필요함

ㅇ 영등포 정수시설과장

- 영등포정수센터의 경우 풍납취수장과의 거리가 멀어 관리 어려움

• '22년 취수장 단수사고 시 정수센터 직원 현장 출동시간 1시간 30분 소요

• 취수장 유지관리 공사를 정수센터에서 발주·감독하고 있어 현장 출장 시 많은 시간 소요

- 사고가 발생하면 경험있는 직원의 원인파악 중요, 이후 관련 복구업체 대응

- (대안) 강북의 원수관리과 규모를 키워서 전체 취수장 관리

ㅇ 암사 정수시설과장

- 취수장 사고 및 공사관리는 취수장 인력으로 가능, 거리의 문제가 아님

• 사고 발생 시 취수장 직원(안전관리자)이 초기 대응 가능하고, 정확한 원인파악 및 시설복구는 복구업체가 할 수 밖에 없음

• 공사관리는 취수장 안전관리자 입회 가능하고, 공사감독은 현장 상주

- 사고시 취수장 인력의 신속한 초기 대응이 가장 중요함. 다만 특고압설비는 안전관리자라도 풍부한 경험이 있어야 원활한 관리 가능

- (대안) 팀장제 신설 : 업무별 직원이 1개팀으로 근무하여 전문성 강화

ㅇ 구의 정수시설과장

- 자양취수장은 주변 정수장간 거리차이가 미미하고 무인화 추진 중으로 기존의 관리 노하우를 감안 뚝도에서 계속 관리하는 것이 타당

ㅇ 뚝도 정수시설과장

- 자양취수장은 구의, 뚝도 2개 정수장으로 취수공급하지만 취수펌프를  각 기관에서 개별운전하고 있으며, 무인화 추진 중으로 시설관리는 기존 뚝도에서 계속 관리하는 것이 타당

ㅇ 생산관리과장

- 취수장 관리는 노하우 있는 자체 직원이 관리하는 것이 가장 신속하게 대응할 수 있는 방안이나 현실은 그렇지 않음.

결국 인력의 지원과 관리방안에 대한 문제가 원인으로 피악됨

ㅇ 기전설비과장

- 취수장 관리를 과거엔 효율적 측면에서 수급 정수센터에서 관리하였으나, 최근은 위험관리 측면에서 신속대응 가능한 근거리 통합관리도 타당성 있음

- 다만 긴급사고 시 해당 시설에 익숙한 직원이 아니면 신속 대응 어려움

ㅇ 기술진단과장

- 자양, 풍납취수장을 통합관리하는 것도 하나의 방안이 될 수 있음

- 다만 거리만으로 관리기관을 변경하는 것은 취수-수급 기관과의 커뮤니케이션 문제 등 부작용이 예상되며 현장직원의 업무숙련도가 더욱 중요함

ㅇ 생산부장

- 강북정수센터는 별도 원수관리과 조직이 있어 취수장 전담 관리 가능

- 취수장 자체에서 시설을 관리할 수 있는 역량있는 인적구성 필요

- 인력문제라면 취수장에 우수한 인재 배치하고 팀장제가 필요하다면 가능하도록 노력하겠음

- 풍납취수장 관리는 영등포에서 인력적인 부분 등 해결방안을 찾아보시고 암사에서도 지원이 가능한지 고민해주시기 바람

- 자양취수장 관리는 센터의견 대로 기존 뚝도에서 계속 관리하는 것이 타당하다고 판단됨

▶ 오늘 논의된 사항에 대하여 소장님 및 직원과 소통하시고 신속한 사고대응에 대하여 내부적으로 해결방법을 고민해주시기 바라며 추후 좀 더 논의토록 하겠음

□ 향후 계획

ㅇ 풍납취수장 관리방안 추가 논의 : 6월 중

- 관련 정수센터(영등포, 암사) 내부 논의 의견 수렴 후 재검토

붙 임  회의자료 1부.  끝.