문서번호	건축기획과-11574
결재일자	2023. 5. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
이충건		代최홍규	전결 05/30
			박순규
협 조

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제7차 심의결과 보고

2023. 5.

주택정책실

(건축기획과)

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제7차 심의결과 보고

ㅇ 일 시 : 2023. 5. 24.(수) 14:00 ~

ㅇ 장 소 : 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실

ㅇ 안 건 : 3건 ( 신규3 )

□ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의결과	비고
1	강동수도사업소 증축공사(승강기 설치) (강동수도사업소)	강동구 성내동 541-4 (3,966.70㎡)	공공업무시설	ㅇ 기존 건축물 - 층 수 : 지하1/지상5 - 연면적 : 3,344.67㎡ ㅇ 금회증축 : 9.2㎡	조건부 의결	신규
2	성북구 구립 노인종합복지관 신축공사 (성북구청 건축과)	성북구 동선동 4가 342 외 2 (708.7㎡)	노유자시설 (노인복지시설)	- 층 수 : 지하2/지상6 - 연면적 : 2,850.93㎡ - 용적률 : 272.89%	조건부 (보고)의결	신규
3	상계평생교육원 신축공사 (노원구청 건축과)	노원구 상계동 407-4 외 5 (1,035㎡)	교육연구시설, 노유자시설 등	- 층 수 : 지하1/지상4 - 연면적 : 1,679.02㎡ - 용적률 : 149.38%	조건부 의결	신규

붙임  심의 의결조서 각1부.  끝.

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 5. 24.(수)
사 업 명	강동수도사업소 증축공사(승강기 설치)
신청위치	강동구 성내동 541-4
의결번호	(경관)2023-7-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 신설되는 승강기의 횡하중에 대한 변위 검토사항을 제출할 것 ○ 신설 기초 부분에도 케미컬 앵커를 사용하여 기존건물과 일체화 시킬 것 - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 5. 24.(수)
사 업 명	성북구 구립 노인종합복지관 신축공사
신청위치	성북구 동선동4가 342 외 2
의결번호	(경관)2023-7-2	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부(보고)의결” 되었으며, 조건사항을 반영하여 위원회에 재보고해주시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 지하1층 주출입구 및 진입공간은 어르신(전동휠체어 사용자 포함)들의 이용 편의성과 접근성을 향상을 위해 동선 재계획 할 것 - 어르신들의 경사로 이동은 최소화할 것 - 레벨 차(50cm) 없애는 것을 고려하고 부득이한 경우 최소화할 것 ○ 건물 좌측 계단(X1~X2,Y3~Y4) 관련, - 지하1층 진입부 계단 2칸 삭제할 것 - 지상1층 출입구 위치는 주차장 방향으로 개선 검토할 것 ○ Y4열 지하층 외벽 설계 시 상재하중에 인접한 아파트 주차장 하중을 반영하여 검토할 것 - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 5. 24.(수)
사 업 명	노원구 상계평생교육원 신축공사
신청위치	노원구 상계동 407-4 외 5
의결번호	(경관)2023-7-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 북측 4M 도로에서 지상2층 데크로 연결될 수 있는 방안 검토할 것 ○ 지상3,4층 공유주방 및 다목적실 관련, - 다수가 사용하는 실의 출입문 앞 여유공간을 확보할 것 - X8/Y1열 기둥을 실 중간에 위치하지 않도록 계획할 것 ○ 기초 설계 시 반영한 설계지내력 및 허용기초 침하량을 기초도면에 명기할 것 ○ X9/Y2열 기둥을 건축도면에 반영하고 기둥은 전이 없이 기초까지 형성되도록 할 것 - 끝 -

서울특별시 건축위원회