문서번호	도로계획과-7154
결재일자	2023. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		민자사업팀장	도로계획과장
김정식		代김정식	05/30
			이승석
협조

서부간선지하도로
방음터널 교체 공사비 적정성 검토 결과

2023. 5.

도로계획과

서부간선지하도로
방음터널 교체 공사비 적정성 검토결과

서부간선지하도로 방음터널 교체 공사비에 대한 전문가 검토결과에 대한 보고임

□ 방음터널 교체 계획

ㅇ 위 치 : 영등포구 양평동 503번지 일대

ㅇ 규 모 : 연장 120m, 폭 9.6m, 높이 6.5~10.0m

ㅇ 조치내용 : 방음터널 천정부 재질 교체

- 폴리메타크리산메틸(PMMA) ⇒ 폴리카보네이트(PC)

ㅇ 소요예산 : *********

〈 위 치 도 〉

양평교

B=9.5m/L=120m

성산대교

서부간선도로

□ 방음터널 교체 적정성 검토결과

ㅇ 검토개요 : 계약심사과 심사 및 외부 전문가 검토(구조·단가) 병행 추진

ㅇ **************************************

- *********************************

- **************************

- *********************************

- ************************************

〈 세부 공사비 내역 〉

(단위 : 원)

비 목			공 사 비		비 고 (B-A)
			당 초(A)	검 토(B)
순공사원가	재료비	직접재료비	************	************	**********
		[ 소 계 ]	************	************	**********
	노무비	직접노무비	************	************	***********
		간접노무비	***********	***********	**********
		[ 소 계 ]	************	************	***********
	경비	산출경비	***********	**********	***********
		산재보험료	**********	**********	**********
		고용보험료	**********	**********	********
		국민건강보험료	**********	**********	********
		국민연금보험료	**********	**********	**********
		노인장기요양보험료	********	*********	********
		퇴직공제부금비	**********	**********	********
		산업안전보건관리비	***********	***********	********
		환경보전비	**********	**********	********
		기타경비	***********	***********	**********
		안전관리비	*	***********	**********
		건설하도급대금지급보증서 발급수수료	********	************	********
		건설기계대여금지급 보증서 발급수수료	**********	**********	********
		[ 소 계 ]	************	************	**********
	계		************	************	***********
일반관리비			***********	***********	**********
이 윤			***********	***********	**********
공급가액			************	************	***********

- ********************************************

- *******************************

- *************************

※ 공급가액에 부가가치세 별도임

ㅇ (구조분야)

- 방음판 재질을 교체하더라도 자중 등의 변화가 없어 안전성 확보에 문제없음

- 최근 변경된 모델링과 하중조건에 따라 구조해석되어 안전성 확보에 문제없음

- 상부 방음판의 지지거리가 4m(하부의 2배)로 바람에 의한 방음판 진동과 변형이 예상되므로 개별 방음판의 연결부재가 손상되지 않도록 방음판 결속 확인 필요

□ 조치계획

ㅇ 계약심사 및 전문가 검토 결과를 반영하여 ****************하되, **************************

ㅇ 방음판을 교체하더라도 구조적으로 안전한 것으로 판단되며, 다만, 바람에 의한 방음판 진동과 변형 방지를 위해 공사시 방음판 결속을 확인토록 주지 필요

□ 향후계획

ㅇ '23. 6.	: 공사비 검토결과 및 공사시행 승인 통보

ㅇ '23. 6.~12.	: 공사 시행(사업시행자)

붙임  서부간선지하도로 방음터널 교체 공사비 내역서(최종). 1식.