문서번호	디자인정책담당관-6361
결재일자	2023. 6. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공공디자인진흥팀장	디자인정책담당관
신문정	代남은주	06/01
		이창현

2023년 제8차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2023. 6.

디자인정책관

(디자인정책담당관)

2023년 제8차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2023. 5. 25.(목) 14:00 ~ 16:20

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총7인

ㅇ 최성호 위원장, 홍승대 위원(조명), 이상곤 위원(유니버설), 정의태 위원(시각), 김경순 위원(건축), 정상희 위원(공간·공공), 박흥준 위원(공간·공공)

□ 심의건수 : 총6건                                      ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
6	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	4	2	-	-	-

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
8-1	잠원한강공원 내 수상시설물 개선공사	한강사업본부 (수상관광레저과)	・연면적: 746㎡ ・층수/높이: 2층, 9.8m ・유선장 바닥면적: 544㎡	심의	재심
8-2	긴고랑로 일대 노후 보도 정비공사	광진구 (도로과)	・노후보도 정비 ・경게석 측구 정비	심의	재심
8-3	봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업	중구 (도심정비과)	・보도포장 ・가로시설물 등	심의	재심
8-4	솔샘로 노후 방음벽 교체공사	성북구 (도로과)	・노후 방음벽 교체 및 소음감쇠기 설치 -H=3.5m, L=120m	심의	재심
8-5	신풍역-신길동 역세권 청년주택 연결통로 조성사업	영등포구 (도시계획과)	・지하보도 - 연장 2.8~6.3m, 폭 7.6~9.1m	재심의 (2023- 6차(재심))	조건부동의
8-6	청계천 안내판 디자인 개선	서울시설공단 (청계천관리처)	・약38종 안내판 디자인 개선	재심의 (2023- 6차(재심))	조건부동의

□ 심의결과 : 조건부동의 2건, 재심 4건

붙 임  제8차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 5. 25.(목) 14:00 ~ 16:20
안 건 명	잠원한강공원 내 수상시설물 개선공사
심의대상	연면적: 746㎡, 층수/높이: 2층, 9.8m, 유선장 바닥면적: 544㎡
심의번호	8 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 압구정 나들목에서 진출 시 한강 조망을 가리지 않고 개방감을 확보할 수 있도록 신축 시설(건축물)은 기존 시설의 우측으로 배치하시기 바랍니다. ·시설 신축으로 인해 한강 경관에 미치는 영향력 파악을 위해 보행자 시선에서의 경관시뮬레이션 검토 - 건축물 외장재는 단열, 방염, 방습 등 내구성을 확보할 수 있는 재료를 사용하시기 바랍니다. ·온도 변화, 화재 등에 취약한 폴리카보네이트 소재 적정성 재검토 - 안전난간은 수상 시설임을 감안하여 안전사고 예방을 위해 높이를 상향하시기 바랍니다. ·연도교 및 옥외계단 난간은 밟고 올라갈 수 없도록 세로형 난간 적용 - 1층 우측의 외부 복도는 휠체어 등의 이동이 가능하도록 계단부를 제외하고 1.2m 이상 확보하시기 바랍니다. - 건축물 전면부에는 자전거 동선과 충돌이 일어나지 않도록 충분한 대기 공간을 확보하시기 바랍니다. ·자전거거치대 설치 위치 재검토 및 서울우수공공디자인 인증제품 적용 권장 - 기존 건축물의 조명 설치 현황 및 신축 건축물의 운영 계획을 바탕으로 야간경관계획을 수립하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 5. 25.(목) 14:00 ~ 16:20
안 건 명	긴고랑로 일대 노후 보도 정비공사
심의대상	노후보도 정비, 경게석 측구 정비
심의번호	8 - 2	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 보도블록은 보행자 편의 증진을 위하여 300x300mm 규격을 적용하시기 바라며, 여름철 눈부심 방지를 위하여 색상은 중명도(N5~N7)로 계획하시기 바랍니다. - 좁은 보도에 앉음벽을 설치할 경우, 보행에 방해될 수 있으므로 보도 횡단 경사 개선 방법에 대해 재검토하시기 바랍니다. ·정확한 현황 분석을 통해 타입별 횡단 경사 개선 방법 도출 및 계획 ·유니버설디자인 가이드라인에 따라 횡단 기울기 1/50, 유효보도폭 2.0m 확보. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 5. 25.(목) 14:00 ~ 16:20
안 건 명	봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업
심의대상	보도포장, 가로시설물 등
심의번호	8 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 보도포장은 경관성, 시공성 등을 고려하여 패턴을 단순화하시기 바랍니다. ·300x300mm 크기를 기본으로 모듈에 의한 패턴 적용 ·저시력자 또는 고령자의 혼란을 가중하지 않도록 과도한 명도 대비는 지양 ·통일로 보도는 여름철 눈부심 방지를 위하여 중명도 색상 적용 ·보도와 사업대상지 경계를 구분하는 경계석은 최소화 - 자전거도로 포장 색상은 국토교통부 자전거 이용시설 설치 및 관리 지침에 따라 일반구간은 표층 공유의 색상을 사용으로 하고 상충구간에 한하여 암적색을 적용하시기 바랍니다. - 점자블록은 가급적 기존 설치 위치를 유지하여 시각장애인의 혼란을 최소화하시기 바랍니다. - 가로시설물에 대한 상세 계획을 제시하시기 바랍니다.(서울우수공공디자인 인증제품 적용 권장). 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 5. 25.(목) 14:00 ~ 16:20
안 건 명	솔샘로 노후 방음벽 교체공사
심의대상	노후 방음벽 교체 및 소음감쇠기 설치(H=3.5m, L=120m)
심의번호	8 - 4	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 경관 영향이 큰 소음감쇠기의 설치는 지양하고 저소음포장, 방음림 보완 등 대체 방안을 검토하시기 바랍니다. - 최대의 개방감을 확보하기 위하여 가로바는 최소화하시기 바랍니다. - 조류충돌방지 디자인은 1안을 적용하시기 바랍니다. - 도시 경관 개선을 위하여 방음벽 교체와 더불어 하단 옹벽부 도장 개선을 검토하시기 바랍니다.(권고). 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 5. 25.(목) 14:00 ~ 16:20
안 건 명	신풍역-신길동 역세권 청년주택 연결통로 조성사업
심의대상	지하보도(연장 2.8~6.3m, 폭 7.6~9.1m)
심의번호	8 - 5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 청년주택의 저층부 상가 디자인 컨셉과 연계하여 디자인 계획을 수립하시기 바랍니다. - 방화셔터 양측의 방화문은 보행에 방해가 되지 않도록 설치하시기 바랍니다. - 조명은 돌출되지 않도록 매립 설치하고 설치 위치를 조정하여 경쾌하면서도 세련된 분위기로 연출하시기 바랍니다. - 비상구의 안내표지는 인지가 가능할 정도의 크기로 축소하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 5. 25.(목) 14:00 ~ 16:20
안 건 명	청계천 안내판 디자인 개선
심의대상	약38종 안내판 디자인 개선
심의번호	8 - 6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 지도 표기 정보 중 내부 보행로는 청계천 물길과 구분할 수 있도록 색상을 조정하시기 바랍니다.(현위치 표시는 내부 보행로 지점으로 명확히 표기) - 근거리 정보를 표기하는 출구 위치 안내판의 지도는 보행자 시각에서 이해도와 가독성이 향상되도록 물길은 수평으로 표기하고 교량명(한글, 영문)은 가로쓰기를 적용하시기 바랍니다. - 안내사인의 문구는 직관적으로 이해할 수 있도록 문장의 길이를 최소화하시기 바랍니다. ·어색한 표현이나 문법 오류가 발생하지 않도록 영문 문구 확인 - 경사로 출구 방향안내표지에 적용된 픽토그램은 서울시 표준형 픽토그램을 적용하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.