문서번호	토목부-10378
결재일자	2023. 6. 8.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	06/08
			이임섭
협조
	주무관		이상현

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(케이블 자재 변경) 검토 보고

2023. 06.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(케이블 자재 변경) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 케이블 자재(인장재+정착구)변경 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

※ 관련근거 : 보행교 실정보고(보행교 케이블자재변경) 제출 - 창동상계 제23-180호, 2023. 06. 07.)

□ 공사개요

ㅇ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

ㅇ 규    모 : 보행교 신설(B=10.0m,  L=115.0m)

ㅇ 총공사비 : *************************************************

ㅇ 사업기간 : `21. 04. 19. ∼ `24. 04. 18.

- 1차 : `21. 03. 23.  ~ `22. 12. 02.****************************

- 2차 : `22. 10. 14.  ~ `23. 10. 16.**************************

ㅇ 시 공 사 : *************

ㅇ 감 리 사 : ***************

□ 추진경과

ㅇ `22. 11. 21 : 중국 현지 케이블 및 정착구 생산시설 일부 폐쇄로 인한 공급

이행 불가 및 타 제품 선정 고려 요청(자재납품사→시공사)

ㅇ `23. 01. : 국내생산가능한 동등이상의 제품으로 교체검토

ㅇ `23. 03. : 아치교 케이블 자재변경에 따른 구조검토 실시(누리플랜)

ㅇ `23. 04. 05 : 케이블 자재변경에 따른 구조검토요청(시공사 → 사업관리단)

ㅇ `23. 04. 12 : 기술지원기술인 검토의견서 제출(기술지원기술인 → 사업관리단)

ㅇ `23. 04. 27 : 케이블 자재관련 자재공급원 승인서류 제출

□ 실정보고 검토

	실정보고 내용
ㅇ 케이블 자재(정착구+인장재) 변경 - 케이블 자재 중국내 사정(코로나로 인한 생산설비 폐쇄)으로 공급차질 발생 - 정착구(중국산)을 국내 생산이 가능한 정착구(국내산)로 변경하고 변경된 정착구에 적용 가능한 인장재(중국산)로 변경

ㅇ 실정보고 사유

- 당초 설계에 반영된 케이블 자재는 중국산 제품으로 중국공장의 코로나 상황 악화로 생산시설이 폐쇄되어 강교 가설시기에 케이블자재 반입 불가

- 수방기간 전 강교거치 및 케이블 정착을 완료하고 공기지연 방지를 위하여

4월 중 현장 반입이 가능한 동등 이상의 제품으로 변경

ㅇ 케이블(정착구+인장재) 자재 변경

- *********************

- *****************************************************

〈케이블 자재변경 검토〉

***		***	***		***
* * *	**	******	****** ****	**
	**	*************	*************** ********	********
	**	**	***********	**
* * *	**	********	*********	************
	**	************	***************	***********
	****	********	******************	********
	****	*******	*******	*******
	****	********	*****************	********
		*********	*********	*********
	**	**	**	**

※ J************************************************************************************************************

〈 케이블(인장재+정착구) 자재변경 비교표 〉

구 분	당 초	변 경	비고
******	********	*********
*** *****	*	*
******	*	*
*****	****************************** ****************** *************************** ******************** **********	*************************** *************** ************************** *******************************
*****	********************** *******************	***************** ****************** **********************
***** *********	********************	******************** ******************** ********************* ********************** ****************
****	********************* ******************** **************** *******************	********************** ********************** ********************* **************************

〈케이블 배치도〉

- 케이블 수량 : 아치리브 당 Φ75mm 외측 4개, Φ58mm 내측 9개(총 26개)

※ 당초 : 케이블 용량(1033.56 tonf)을 일괄적으로 적용 → 안전율 1.573

변경 : 케이블 발생 장력에 따라 케이블 용량(732.27 tonf, 1299.21 tonf)을 효율적으로 적용하여

안전율 추가 확보 → 안전율 1.750

ㅇ 케이블 주요자재 변경 내역

구 분	수 량	변 경 현 황		비 고
		당초	변경
***** *****	**	*****************	****************	***
			*****************	**
******	***	**********	**********	*******
******	***	**********	**********	*******
**	**	*******	*******	*********

ㅇ 시공단가(직접공사비)

구 분		수 량	공 사 단 가(원)				비 고
			합계	재료비	노무비	경비
***********	***	**	*******	*******	*	******
***********	***	**	*******	*******	*	******
	*** *********	**	*******	*******	*	******
	***	**	*******	*******	*	******

※ 공사계약일반조건 제21조에 의거 설계변경 사유가 발주자의 책임이 아니므로 공사비 증액

없이 당초 계약단가 적용.

□ 검토결과 및 조치계획

ㅇ 당초 설계에 반영된 케이블 자재(케이블+정착구)수급이 중국 현지 사정

으로 어려운 실정으로 케이블 정착구를 국내 생산이 가능한 동등 이상의

제품으로 변경하고 변경된 정착구에 적용 가능한 케이블로 변경하는 사항         으로 공정지연 방지와 품질향상에 유리한것으로 판단되며 향후 설계변경시         반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 실정보고서 1부. 끝.