문서번호	재료연구과-4499
결재일자	2023. 6. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
최재호	박영복	안재찬		06/15
				손정수
협 조

활성탄 재생시설(삼천리활성탄소) 현장조사 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

서울물연구원

[재료연구과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

활성탄 재생시설(삼천리활성탄소) 현장조사 결과

수도연구부장 : 안재찬☎3146-1810    재료연구과장 : 박영복☎1840   담당 : 최재호,나미정 ☎1842,1847

입상활성탄 재생기술 확보 및 품질기준 마련을 위하여 국내 재생시설(삼천리활성탄소)을 현장 방문하고 결과를 보고드림

▢ 방문 개요

ㅇ 방문업체 : 삼천리활성탄소(충북 금산공장)

- 직원수 : 정직원 17명(협력업체 직원 2~3명)

ㅇ 일    자 : 6월 1일(목)

ㅇ 목    적 : 입상활성탄 재생 수율 등 운영 현황 조사

********************************************

**********************************************

*******************************************************************

*******

******************

*********************************************************************************

**********

***************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************

*************************************

***********************************************************

***************************************

*****************************************

**************

*******************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 활성탄에서 스팀(H2O)의 작용 : C + H2O → CO + H2  ΔH = 31.4kcal/mol

⇒ 활성탄 표면의 탄화물이 수증기와 반응하여 가스(CO, H2) 발생

※ 재생품질 주요 영향인자 : 원료, 체류시간, 재생온도, 스팀

※ 재생공정 운영조건

‣‘활성탄 수처리기술과 관리’(키타가와 히토오, 1995)

⇒ 활성화온도 815~925℃, 체류시간 20 ~ 40분, 수증기량 0.8~1.0kg/kg활성탄

‣‘Optimization of the regeneration procedure for GAC’(미국 EPA, 1970)

⇒ 활성화온도 871~927℃, 체류시간 46분

‣‘Carbon Adsorption Handbook’(Cheremisinoff, 1978)

⇒ 일반적으로 활성화온도가 높을수록 재생품질은 상승하고 수율은 낮아짐

⇒ 분말활성탄은 815℃에서 재생품질 100% 도달(그림 4)

‣‘Regeneration of spent GAC’(미국 내무부, 1969)

⇒ 재생에 소요되는 에너지 : 건조 40%, 탄화 8%, 활성화 52%

⇒ 활성화온도 954℃, 체류시간 30분(그림 5)

그림 3. 활성탄 재생온도 & 품질, 수율	그림 4. 다단로 단별 가스, 활성탄 온도

□ 보고자 의견

********************************************************************************

****************************************

****************************************************

************************************************

****************************************************

*****************************************************

▢ 소요예산 : 75천원

ㅇ 관외출장 여비 : [25천원×50%(일비) + 25천원(식비)] × 2인

= 75천원 (37.5천원/인).  끝.