문서번호	디자인정책담당관-6866
결재일자	2023. 6. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공공디자인진흥팀장	디자인정책담당관
신문정	권은선	06/15
		이창현

2023년 제9차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2023. 6.

디자인정책관

(디자인정책담당관)

2023년 제9차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2023. 6. 8.(목) 14:00 ~ 17:00

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총7인

ㅇ 최성호 위원장, 홍승대 위원(조명), 장영호 위원(유니버설), 홍석일 위원(시각), 김성곤 위원(산업), 황승준 위원(경관), 이옥화 위원(건축)

※ 서기 : 공공디자인진흥팀장

□ 심의건수 : 총7건                                      ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
7	경관심의	-	-	-	1	-
	디자인심의	4	2	-	-	-

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
9-1	경인로 가로환경 개선사업	영등포구 (주택과)	・보도정비 ・스마트 횡단보도 ・가로등 설치 등	심의	재심
9-2	한강공원 자전거도로 및 보행로 거리표시목 개선 디자인 설계 용역	한강사업본부 (시설관리과)	・거리표시목 디자인 개발 -기존 표시목 : 156개소 -신규 설치 : 78개소	심의	조건부동의
9-3	한강 유람선 개선사업	한강사업본부 (수상기획과)	・신조 선박 디자인	심의	재심
9-4	2023년 가양대교 CCTV 영상감시장비 구매 설치	서울소방재난본부 (재난대응과)	・CCTV 16개소 설치	심의	재심
9-5	길동 신동아 1,2차 재건축정비사업	강동구 (주택재건축과)	・보도포장 ・가로시설물 등	재심의 (2023- 7차(재심))	조건부동의
9-6	뚝섬한강공원 내 수상시설물 대체건조(구 르네상스, 위너스)(변경)	한강사업본부 (수상관광레저과)	・대체 건조 2개동 -연면적:각 1,799㎡ -층수/높이:각 3층, 13.6m -바닥면적: 각 1,000㎡	재심의 (2022-16차, 18차(재심), 20차(조건부))	재심
9-7	국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계(변경)	도시기반시설본부 (토목부)	・올림픽대로 구조개선 ・탄천동로 및 연결교량 개선 ・진입·진출램프 신설 및 위치 조정	보고 (2021- 2차(조건부), (2023- 6차(재심), 소1차(보고))	조건부동의

□ 심의결과 : 조건부동의 3건, 재심 4건

붙 임  제9차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 6. 8.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	경인로 가로환경 개선사업
심의대상	보도정비, 스마트 횡단보도, 가로등 설치 등
심의번호	9 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 사업대상지의 구간별 평면도(레벨 및 미끄럼 저항 기준 포함) 및 횡단면도를 제시하시기 바랍니다. - 보도 중 유효보도폭이 2.0m미만인 구간의 띠녹지는 설치를 지양하고 보도 폭을 확보하시기 바랍니다. - 전체 보도구간의 점자블록에 대한 상세계획을 제시하시기 바랍니다. ·펜스와 띠녹지에 의해 보행안전구역이 확보된 구간은 연속적인 선형 점자블록 설치 재검토(기설치 구간 제외) - 어린이 안전 확보를 위하여 최근 경찰청에서 추진하는 노란색 횡단보도 적용을 검토하시기 바랍니다. ·노란색 횡단보도 적용시에는 집중도가 높아질 수 있도록 별도의 안내사인, 옐로우카펫 등 적용 지양 ·설치 기준에 적합하지 않은 지그재그 차선은 삭제 - 교각 하부 보행환경 개선 계획은 정확한 적용 범위, 조명계획 등 상세 계획을 제시하시기 바랍니다. ·교각에 적용된 패턴 그래픽 삭제 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 6. 8.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	경인로 가로환경 개선사업
심의대상	보도정비, 스마트 횡단보도, 가로등 설치 등
심의번호	9 - 1	심의결과	재 심
- 펜스는 인증제품 중에서 보행자용 펜스를 적용하고, 무단횡단 방지 등을 위하여 세로형 펜스를 적용하시기 바랍니다. ·내구성 및 유지관리가 우려되는 상부 부착 사인 제외 - 보도의 차량 진출입구간은 보행 연속성 확보를 위하여 보도 전체 턱낮춤 적용을 지양하고, 보행자부는 평탄 처리하고 차량용 슬로프만 짧게 설치하시기 바랍니다. - 횡단보도에 설치되는 LED표지병은 삭제하시기 바라며, 별도의 조명 설치를 통해 보행자 안전을 확보하시기 바랍니다. 끝. 2/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 6. 8.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	한강공원 자전거도로 및 보행로 거리표시목 개선 디자인 설계 용역
심의대상	거리표시목 디자인 개발(기존 표시목 : 156개소, 신규 설치 : 78개소)
심의번호	9 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 안내사인의 보행자 또는 자전거 이용객 등 정확한 목표를 설정하고 그에 맞는 높이, 색상, 글자 크기 등을 적용하시기 바랍니다. ·주변 관목 등에 의해 가려지지 않도록 높이 설정 ·가독성이 높은 배경 색상 적용(KS, 먼셀, NCS 등의 색상코드 사용) 및 글자 크기 적용 - 안내사인은 문자 위주의 안내 보다는 단순한 그래픽 요소를 활용하여 직관적인 정보디자인을 적용하시기 바랍니다. - 햇빛에 의한 빛반사, 색바램 등을 고려하여 UV도료 등을 적용하시기 바랍니다. - 부상 위험이 있는 돌출 형태(얇은 판형) 사용은 지양하시기 바랍니다. - 한강에 설치되어 있는 유지관리청이 다른 각종 안내사인은 경관개선, 정확한 안내정보 제공 등을 위하여 통합 지주로 설치하시기 바랍니다.(권고) - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 6. 8.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	한강 유람선 개선사업
심의대상	신조 선박 디자인
심의번호	9 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 한강유람선임을 감안하여 트렌디하고 세련된 선박 디자인 컨셉을 수립하고, 누구에게나 매력적인 선박 디자인을 적용하시기 바랍니다. ·수정이 가능한 부분을 명확히 확인한 후, 디자인 개선 방안 마련(조타실, 마스트 등을 제외한 외관 구조물, 창문, 난간 등) - 스틸 매쉬 난간은 갑작스러운 선박 흔들림 등에 의해 손가락 끼임 사고 발생 등이 우려되므로 재검토하시기 바랍니다. - 여객 수송선이 아닌 관광 목적의 유람선임을 감안하여 내부 좌석 배치를 재검토하시기 바랍니다. - 추후 건조되는 신규 선박은 기본설계 전에 심의를 받고 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 6. 8.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	2023년 가양대교 CCTV 영상감시장비 구매 설치
심의대상	CCTV 16개소 설치
심의번호	9 - 4	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - CCTV 설치는 교량의 하중 증가, 연석 노후도 확인 등 구조 검토를 선행하고 그에 따른 상세한 도면을 제시하시기 바랍니다. ·교량 안전성 확보가 불가능할 경우 교량 내부로 설치 검토. - 지주와 암대를 연결하는 플렌지는 최소화하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 6. 8.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	길동 신동아 1,2차 재건축정비사업
심의대상	보도포장, 가로시설물 등
심의번호	9 - 5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 가로수보호덮개 경계부는 가로수의 뿌리들림에 의해 연석 파손이 발생되지 않도록 엣지블레이드 등을 적용하여 내구성을 확보하면서도 유효보도폭을 추가로 확보하시기 바랍니다. - 사입대상지와 인접 도로 레벨을 확인할 수 있도록 평면도 및 단면도를 제시하시기 바랍니다. - 전체 보도구간의 점자블록에 대한 상세계획을 제시하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 6. 8.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	뚝섬한강공원 내 수상시설물 대체건조 (구 르네상스, 위너스)(변경)
심의대상	대체 건조 2개동 (연면적:각 1,799㎡, 층수/높이:각 3층, 13.6m, 바닥면적: 각 1,000㎡)
심의번호	9 - 6	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 입면부 디자인은 디자인 의도와는 다르게 평면적인 이미지를 형성하여 경관 부담감이 상향할 것으로 예상됨에 따라 위압감을 저감하기 위해 입면 디자인을 보완하시기 바랍니다. ·사선으로 분할된 입면의 비례감 균형감, 리듬감이 조형원리에 부합하지 않으므로 커튼월 프레임을 활용하여 볼륨감이 느껴지도록 조정 ·두 개의 건축물이 하나의 매스로 인식되지 않도록 입면 디자인 보완 - 비상 상황 및 위급 상황에서 시민의 안전을 확보할 수 있도록 옥상의 대피 동선을 추가적으로 확보하고, 연결도교는 동일한 폭으로 계획하시기 바랍니다. - 두 건물간의 연결 통로는 원활한 이동을 위하여 시·종점부는 직각으로 처리하지 않고 개구부를 열어서 안전하게 처리해 주시기 바랍니다. - 중앙 엘리베이터 및 계단실은 원활한 이용을 위하여 전실 공간을 충분히 확보하시기 바랍니다. - 시민의 편리한 이용을 위하여 외부에서 옥상으로 직접 접근할 수 있는 동선을 확보하시기 바랍니다. - 다른 유사 시설물과의 정확한 비교를 위하여 동일한 산정기준을 적용한 높이 현황을 제시하여 주시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 6. 8.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계(변경)
심의대상	올림픽대로 구조개선,탄천동로 및 연결교량 개선, 진입·진출램프 신설 및 위치 조정
심의번호	9 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 시뮬레이션과 도면이 상이한 부분이 없고, 설계와 동일하게 시공이 가능하도록 정확하고 상세하게 설계도면을 작성하시기 바랍니다. - U타입 구간 측벽에 설치되는 조명기구 및 배선은 모두 매입형으로 설치하시기 바랍니다. - 옹벽부에는 문앙 거푸집 적용은 지양하고, 목재 패턴 등 자연적 느낌으로 조성하시기 바랍니다. - 화장실 내 장애인 화장실은 휠체어가 원활하게 회전할 수 있도록 1.4mx1.4m 이상의 공간을 확보하시기 바랍니다. ·입면 색채는 주변 경관과 조화롭도록 무채색 계열의 회벽돌 또는 모노타일 등 적용 - 동부간선 진출램프의 보강토옹벽은 경관성이 높은 친환경 중력식옹벽으로 변경하시기 바랍니다. 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 6. 8.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계(변경)
심의대상	올림픽대로 구조개선,탄천동로 및 연결교량 개선, 진입·진출램프 신설 및 위치 조정
심의번호	9 - 7	심의결과	조건부동의
- 청담나들목 통로암거(보행)의 시종점부 개구 디자인은 심플한 구조로 입출구의 기능성에 우선하여 디자인을 적용하시기 바라며, 유지관리에 용이한 재료를 사용하시기 바랍니다. ·천정 루버가 헌치에 걸치는 경우 조명 배치를 포함한 상세 도면을 실시설계에 반영 - 청담나들목 지하통로에서 연결되는 계단 진출입부에는 안내사인 설치 및 부대시설(안전난간, 바닥 마감 등), 조명 계획을 추가해 주시기 바랍니다. - 청담1교 교각의 코핑은 시각적 안정성을 갖도록 시메트릭 형상으로 변경을 검토해 실시설계 반영해 주시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝. 2/2