문서번호	급수운영과-10291
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)

주무관		급수운영팀장		급수운영과장					결재
김정섭		이문성		06/29
				송병욱
협 조

GIS 공간정보 보안 교육 일지

교육일시	2023. 6. 29.(화)
교 관	GIS 담당자
교육대상	GIS 사용자(휴가자 서면 전달)
교육제목	GIS 공간정보 보안 사항
교육내용교육내용
	▢ 프로그램 활용 관련 ○ 80mm 이상 배수관로 노출 시 측량사진 등록 철저 요청 ○ 퇴수관 신설 시 측량 시행 및 속성자료 송부 철저 ○ 작업구 신설 시 속성자료 제출 철저 ○ 단위공사, 이설공사, 급수공사 등 진행단계에 따라 시스템 입력사항 수시 현행화 ▢ GIS 측량의뢰 ○ 측량의뢰 - 기 준 : 상수도공사 D=50mm이상이면서, L=10m이상인 건 - 시 기 → 연간단가공사 : 작업지시 전 → 단 위 공 사 : 계약 후 → 원인자이설공사 : 착공계 접수시 - 주의사항 → 착공 전일 측량업체에 사전 연락하여 관로 노출상태에서 측량되어야 함 → 상수도공사 준공(기성)검사 전 GIS담당자에게 통보해야 함 (GIS 담당이 준공검사 전까지 현장 표본조사 필요) → 상수도공사 준공(기성)검사 시 GIS담당자를 결재라인에 협조 추가해야 함 → GIS 반영결과 확인(실제 공사내용과 동일한지) ▢ GIS 공간정보 보안 교육 ○ 상수도 수치지도는 서울특별시 공간정보 보안업무 처리규칙 제6조에 의거 비공개 및 공개제한 공간정보로 분류한다. - 비공개 등급 : 일반인 출입이 통제되는 국가보안시설(***) - 공개제한 등급 : 공개될 경우 공공의 안전과 이익을 해할 우려가 있다고 인정되는 공간정보(*******************************) ○ 비공개 또는 공개가 제한된 GIS자료는 업무상 관련이 있는 자에 한하여 취급 ○ 개인용 PC에 불필요한 GIS자료 저장 금지 ○ 제공된 수치배관도는 사업수행 완료시 반납하여야 한다. ○ 수치배관도를 통해 얻은 비밀은 외부에 누설해서는안된다. ○ 출력물이 분실, 도난, 훼손되지 않도록 안전한 장소에 보관해야한다. ○ GIS시스템을 사용하지 않을 시 종료 및 로그아웃 처리 ○ 스마트폰 및 휴대저장장치에도 GIS 지도 촬영 및 보관 금지 ○ 상근인력 채용시, 퇴직시 보안 서약서 징구 ○ 지하매설물 GIS 도면 제공시 요청 기관 및 최종 열람자 성명 기재하여 출력

교육사진

붙임  교육자 서명부 1부.  끝.