문서번호	디자인정책담당관-8356
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	디자인진흥팀장	디자인정책담당관
신문정	代남은주	07/19
		이창현

2023년 제11차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2023. 7.

디자인정책관

(디자인정책담당관)

2023년 제11차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총8인

ㅇ 최성호 위원장, 박흥준 위원(공간·공공), 권영재 위원(공간·공공), 박기홍 위원(구조), 정미 위원(조명), 조지연 위원(경관), 장영호 위원(유니버설), 이옥화 위원(건축)

※ 서기 : 디자인진흥팀장

□ 심의건수 : 총6건                                      ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
6	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	1	5	-	-	-

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
11-1	신이촌 나들목 신설 기본 및 실시설계 용역	미래한강본부 (치수과)	・보행전용 나들목 신설 -폭 3.5m, 높이 5.5m, 연장 75m -승강기, 계단(제내지) 등	심의	재심
11-2	긴고랑로 일대 노후 보도 정비공사	광진구 (도로과)	・노후보도 정비 ・경게석 측구 정비	재심의 (2023- 8차(재심))	조건부동의
11-3	경인로 가로환경 개선사업	영등포구 (주택과)	・보도 정비 ・스마트 횡단보도 등	재심의 (2023- 9차(재심))	조건부동의
11-4	한강 유람선 개선사업	미래한강본부 (수상기획과)	・신조 선박 디자인	재심의 (2023- 9차(재심))	조건부동의
11-5	2023년 가양대교 CCTV 영상감시장비 구매 설치	서울소방재난본부 (재난대응과)	・CCTV 16개소 설치	재심의 (2023- 9차(재심))	재심
11-6	2022 공공시설물 표준디자인 개발(지하철 외부 출입구 캐노피) 변경	디자인정책담당관	・지하철 외부 출입구 캐노피 표준디자인 변경	재심의 (2022-16차 (원안동의))	조건부동의

□ 심의결과 : 조건부동의 4건, 재심 2건

붙 임  제11차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	신이촌 나들목 신설 기본 및 실시설계 용역
심의대상	보행전용 나들목 신설 (폭 3.5m, 높이 5.5m, 연장 75m, 승강기, 계단(제내지) 등)
심의번호	11 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 육갑문 입면 디자인은 주변 수목과 조화로운 경관을 형성할 수 있는 디자인을 적용하시기 바랍니다. ·육갑문 상부가 돌출되는 구조는 시각적 위압감이 상승하므로 지양 - 권양기 녹 발생 저감을 위한 육갑문 상부 캐노피는 외부에서 조망이 가능하지 않도록 권양기 상부에 한정하여 설치하거나, 배수가 원활하도록 바닥에 과감한 경사를 주어 녹 발생을 방지하시기 바랍니다. - 야간 안전성 확보를 위한 안전 조명계획과 더불어 인지성 향상을 위한 경관조명 설치계획을 수립하시기 바랍니다. ·배선처리, 홍수위, 유지 관리 등을 고려한 배치계획 수립 ·구조물이 높은 경사로 구간은 충분한 안전 조도 확보 - 자전거 동선이 연결되지 않는 나들목 내부에서는 자전거를 타지 않고 끌고 가도록 자전거도로의 별도 설치를 지양하시기 바랍니다. - 나들목에서 한강으로 이어지는 보행로 포장은 무채색을 적용하시기 바랍니다. - 나들목 내부에 설치되는 핸드레일은 어린이, 노약자 등 다양한 이용객을 고려하여 이중으로 설치하시기 바랍니다. - 인접 설치되는 계단 출입구 캐노피와 엘리베이터는 개방김이 높고 단순한 형태의 일관성있는 디자인을 적용하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	긴고랑로 일대 노후 보도 정비공사
심의대상	노후보도 정비, 경게석 측구 정비
심의번호	11 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 앉음벽의 높이는 사용성을 고려하여 높이 350~430mm로 조정하시기 바랍니다. ·앉았을 때 다리가 불편하지 않도록 수직면에 경사 적용 - 가로수보호덮개 형태는 진행 방향으로 긴 직사각형의 형태를 적용하여 유효보도폭을 최대한 확보하시기 바랍니다.(권고) - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	경인로 가로환경 개선사업
심의대상	보도정비, 스마트 횡단보도, 가로등 설치 등
심의번호	11 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 차량 진출입 구간에는 보행자 안전 확보를 위해 선형 점자블록을 설치하시기 바랍니다. - 사업대상지는 많은 사람이 모이는 장소로 띠녹지를 삭제하고 유효보도폭을 최대한 확보하시기 바랍니다. - 차량 주차 등으로 어둡고 폐쇄적인 고가 하부에는 조명을 설치하여 안전한 공간으로 조성하시기 바랍니다. ·횡단보도와 주변 공간의 조도 대비가 심하지 않도록 적절한 계획 수립 - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	한강 유람선 개선사업
심의대상	신조 선박 디자인
심의번호	11 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 한강 교량의 빛, 주변부의 빛과 중첩되면서도 선박 고유의 개성을 가진 조명 계획을 수립하시기 바랍니다. ·내부 조명은 야간 경관 조명을 위해 확산형 조명 설치는 지양하고 은은한 빛으로 계획 ·외부 조명은 다채로운 야간 경관 형성을 위한 특색있는 조명 설치 ·이벤트나 상황에 따라 조정이 가능하도록 디밍 시설을 설치 - 내부에 비치되는 구조용품과 안내사인은 선체와 통합적으로 계획하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	2023년 가양대교 CCTV 영상감시장비 구매 설치
심의대상	CCTV 16개소 설치
심의번호	11 - 5	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - CCTV 형태가 복잡하므로 최대한 간결한 디자인을 적용하시기 바라며, 시각적으로도 안전한 형태로 설치하시기 바랍니다. - CCTV 폴에 의해 발생하는 위압감을 저감하기 위하여 성능(최대 화각 및 화질 등) 개선을 통해 폴 높이를 최소화 하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 사업의 취지는 동의하나, CCTV 설치 형식에 대해 풍하중, 차량 진동 등으로 인한 안전성 확보에 우려를 표명하며, 사업부서에서는 기 시공된 사례 분석을 통해 문제점을 보완하여 구조적 안전성 확보 방안을 제시하시기 바랍니다.. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	2022 공공시설물 표준디자인 개발(지하철 외부 출입구 캐노피) 변경
심의대상	지하철 외부 출입구 캐노피 표준디자인 변경
심의번호	11 - 6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 후면부 환기창은 빗물 유입이 되지 않으면서도 개방감이 확보될 수 있도록 유리 타공 방식을 적용하시기 바랍니다. - 기단부 마감을 석재로 변경함에 따라 안전가드는 삭제하시기 바랍니다. - 출입구 전면공간이 충분히 확보되는 곳에 설치할 경우에는 계단 설치를 지양하고 경사로를 적용하시기 바랍니다. - 천장 구조를 보강하는 세로보는 출입구 폭이 일정 길이 이상인 경우에 한정하여 적용하시기 바랍니다. - 계단 핸드레일은 사용성을 고려하고 관련 지침에 따라 높이를 조정하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.