문서번호	도로관리과-1141
결재일자	2023. 7. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장계획팀장	도로관리과장
김원재		백종은	07/20
			김만호
협조

고강성 콘크리트 포장 공사 시방서 적용

고강성 콘크리트 포장 공사 시방서 적용

2023.  7. 20. (목)

재난안전관리실

(도로관리과)

고강성 콘크리트 포장 공사 시방서 적용

고강성 콘크리트 포장의 생산 및 시공 품질관리를 위한 연구 및 시범적용을 통하여 개발된 시방서를 현장에서 적용하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 다양한 고강성 콘크리트 포장 공법의 일관성 있는 품질확보를 위한 공통의 품질관리 기준 및 방법의 적용 필요

ㅇ 그간 시범적용한 고강성 콘크리트 포장 품질관리 방안의 확대 적용

□ 추진경위

ㅇ ’21.05. : 고강성 콘크리트 품질관리 방안 연구

- 연 구 명 : 서울시 버스정류장 조립식 콘크리트 포장 품질관리 방안

- 연구기관 : 서울기술연구원(자체연구)

- 연구기간 : 2021.05.∼2022.03.(11개월)

- 연구내용 : 조립식 콘크리트 포장 제작 및 시공 품질관리 방안 도출

ㅇ ’22.05. : 고강성 콘크리트 포장 품질관리 방안 시범적용

ㅇ ’23.03. : 시멘트 콘크리트 전문가 자문 및 관계자 업무회의

- ***************************************************

- *******************************************************

*************************

***********************************

□ 고강성 콘크리트 포장 시방서 주요 내용

ㅇ 고강성 콘크리트 포장 적용 범위 결정

- 적용구간의 형태, 파손현황 등을 사전조사하여 시공연장 결정

- 정류장의 경우 교차로 및 횡단보도에 인접할 경우 가능하면 정지선까지 보수구간으로 선정하여 향후 도로포장 파손 저감 추진

ㅇ 생산 및 시공 품질관리 기준 제시

- [생산시] 슬래브 제작시 허용오차, 시멘트 콘크리트의 강도(압축강도) 및 내구성(동결융해저항성) 품질기준 제시 등

- [시공시] 그라우트 재료의 압축강도 기준 제시, 미끄럼저항성 확보를 위한 표면 마무리 방법 제시 등

ㅇ 파손유형별 유지관리 방법 제시

- 균열, 줄눈재 파손, 슬래브 단차 등 고강성 콘크리트 포장 파손시 실링, 다웰바 재설치 등 유지보수 방법 제시

ㅇ 품질관리를 위한 점검내용 강화(체크리스트)

- 슬래브 생산시 및 현장 수령시, 포장 시공시의 3단계로 구분하여 품질관리 단계 강화

- 생산 및 시공단계에서 품질확인자 및 품질관리자가 교차점검 시행

	※ 전문가 및 사업관계자 의견을 반영한 시방서 보완 내용
◆ 6.4절 표면 마무리 및 미끄럼저항성 품질 [기존] (1) 표면 마무리 공법은 설계에 따라 시행하도록 하며 표 6.3 및 그림 6.1에 나타낸 바와 같이 타이닝, 그루빙 또는 다이아몬드 그라인딩의 규격을 만족하여야 한다. [보완] (1) 표면 마무리 공법은 타이닝, 그루빙 또는 다이아몬드 그라인딩 등을 시행하고 그림 6.1의 중심간격, 깊이 폭의 기준은 공법별 기준을 따른다. ******* **************************************************************************************** *************************************************************************

□ 행정사항

ㅇ 고강성 콘크리트 포장 품질관리 자료 관리 철저

- 시방서의 체크리스트 작성 및 품질관리 자료(시험성적서 등) 확보 철저

- 준공 후 품질관리 자료는 도로관리과 제출

붙임. 고강성 콘크리트 포장 품질관리 시방서 1부.