문서번호	정수시설과-2231
결재일자	2023. 7. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
곽용찬		최병희	07/20
			윤준성
협조	행정관리과장		정종철
	주무관		손영일

〔배출수처리장〕

농축조 슬러지 두께 측정기 등 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.07.

강북아리수정수센터

정수시설과

〔배출수처리장〕

농축조 슬러지 두께 측정기 등 설치 계획

우리정수센터 배출수처리장에 슬러지 투께 측정기 및 농도계를 설치하여 안전하고 깨긋한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

□ 농축조 슬러지 두께 측정기 등 설치계획(기전설비과-2899(23.3.28.))

□ 배출수처리장 슬러지 두께 측정기 등 설치요청(기전설비과-3709(23.4.18.))

Ⅱ		시설 현황

□  배출수 처리장 시설 현황

구분	시설명	수량(면)	규격	용량
배출수 처리시설	회수조	2	11.0m(B) × 32.4m(L) × 4.5m(H)	3,200㎥
	배출수지	4	11.0m(B) × 32.4m(L) × 4.5m(H)	6,400㎥
	배슬러지지	2	11.0m(B) × 32.4m(L) × 4.4m(H)	3,136㎥
	1차농축조	2	∅35m × 4m (H)	7,680㎥
	2차농축조	2	∅35m × 4m (H)	3,200㎥

□  현장 사진

1차농축조 1지	1차농축조 2지	슬러지 농도계

Ⅲ		운영실태 및 개선방안

□ 운영실태

○ 배출수처리장 근무자가 수동으로 농축조 슬러지 두께 측정하고

있어 안전사고 우려

○ 슬러지 농도 측정계가 노후되어 수질사고 우려

□ 개선방안

○ 본부에서 추진중인 농축조 슬러지 두께 측정기 등 설치계획에

따라 슬러지 두께 및 농도 측정기 설치 공사 추진

Ⅳ		추진 계획

□ 사업현황

○ 사 업 명  : 배출수처리장 슬러지 두께 및 농도 측정기 설치 공사

○ 사업 대상 : 배출수처리장 1차 농축조 및 저류조

○ 사 업 비  : 19,000천원

○ 계약 방법 : 수의계약(소액)

○ 예산 과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비

Ⅴ		기대 효과

□ 슬러지 두께 측정기 및 슬러지 저류조 농도계 자동화로 근무자

편의성과 안전성 증대

□ 슬러지 데이터 측정등 데이터 축적을 통한 효율적 운영

붙임.  기초산출내역서   1부

견적서       각  1부.     끝.