문서번호	정수과-8940
결재일자	2023. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
김석규		이철재	08/18
			강승곤
협조
	주무관		정승경

「예산 절감을 위한 용도 폐기된」

배오존 계측기 팩토리 A/S 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 08. 18. (금)

암사아리수정수센터

(정수과)

「예산 절감을 위한 용도 폐기된」

배오존 계측기 팩토리 A/S 계획

팩토리 A/S : 보증기간이 끝난 제품을 공장에 입고, 점검 및 부품교체 등으로 신품과 동등한 성능상태로 재조립하는 유상 서비스 제도

소장 : 강승곤☎3146-5701 정수과장 : 이철재☎5740 담당 : 김석규☎5746

오존발생기 #5호 증설시 용도 폐기된 기존 배오존 계측기를 제조사 팩토리 A/S를 통해 재생 후 용해주관실의 전기화학식 대기오존 계측기를 대체·설치하여 용해주관실 내부 누출 오존을 연속적으로 측정하여 근로자의 출입 관리 및 건강, 안전관리를 강화하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 대기오존 측정방식을 전기화학식에서 UV흡광식으로 전환 사업중

- 대기오존 계측기(14대)를 2021년부터 매년 구역별로 전환 사업 중이며, 현재 용해주관실에 전기화학식 1대 남음

< 대기오존 측정방식 전환 사업 사유 >

1. 초기 설계시(’14년) 측정방식을 전기화학식으로 하였으나, 소형생물 출현으로 인한 고농도 오존 운영방식이 불가피해 짐.

2. 고농도 오존 운영에 따른 고농도의 Off Gas에 노출된 전기화학식 센서의 복구가 지연되거나, 불가능해짐

3. 전기화학식 센서의 라이프사이클 단축에 따른 센서 구매비용(1백만원/개) 부담 증가

4. 소형생물 대응을 위한 고농도 오존 운영에 따른 대기오존 발생율의 연관성 확인 필요 (아날로그 데이터 필요)

□ #5 오존발생기 증설시 신규 배오존계측기 동시 신설됨에 따라 기존 배오존계측기 용도 폐기됨

- 철거 후 용도 폐기된 배오존 계측기(model : 465L)를 제조사의 팩토리 A/S를 통하여 재생가능

□ 신품 구매 대비 팩토리 A/S 비용이 경제적이고, 갤런티 가능

- 팩토리 A/S 과정 중 제조사에서 별도의 시리얼 넘버 부여 및 관리

Ⅱ		시설현황

□ 오존농도계 타입별 외관 및 특징

구분	타입	외관	특징
개선전	전기화학식		오존누출이 없는 환경속에서 누출의 발생을 확인할 때 효과적이며,초기비용은 저렴하나 유지관리비용이 비싸다.
개선후	UV흡광식		오존누출이 주기적인 환경속에서 연속적인 누출농도의 추적이 필요할 때 효과적이며, 초기비용이 비싸나 유지관리비용이 저렴하다.

□ 오존농도계(발생오존, 용존오존, 대기오존, 배오존) 현황

(2023.08월 현재 기준)

구분	설치위치	수량	타입 및 수량	용도
****	******	*	*********	****************
** **	*****	**	*********	*******************
	*******	*	*********	*********************
	*******	*	*********	*********************
	*	**
** **	******	*	*********	********************
				********************
	*****	*	*********	*******************
			********	*******************
	*****	*	*********	*********************
	*******	*	*********	*********************
	*******	*	*********	*********************
	*	**
***	******	*	*********	********************
**		**

Ⅲ		추진계획

□ 추진개요

ㅇ 건명 : 용도 폐기된 배오존 계측기 팩토리 A/S

ㅇ 기간 : ’23.08~11월

ㅇ 대상 및 수량 : **************************************

**********************************************

<용해주관실 내부 전경>

<금회 대상 계측기 위치>	#2 용해주관
		용해주관 #1 ∼ #2 사이 A
용해주관실 전경		용해주관 #2 ∼ #3 사이 B

#3 용해주관

B

A

계측기 위치

계측기 위치

#2 용해주관

#1 용해주관

□ 추진방법

ㅇ 계약방법 : *************

- 추정가격 2천만원 이하로 수의계약 가능

- ***************************************

***************************

ㅇ 계약업체 : ******************************

***************************

ㅇ 소요예산 : ******************

ㅇ 납품기한 : **********

*******************************************
******************************

Ⅳ		기대효과

ㅇ 신품과 동등한 성능 및 보증이 가능한 팩토리 A/S를 통한 예산 절감

명칭	팩토리 A/S	신품	경제성 판단
******* **************	********** ************	***********	**** *********************

ㅇ 용도 폐기 제품의 재생 실행 사례로 타 공정으로의 검토 범위 확대 기대

ㅇ 누출 오존 연속측정 및 경고기능으로 위험지역 출입자의 안전 확보

Ⅳ		추진일정

ㅇ 계약의뢰	: ’23년 8월

ㅇ 팩토리 A/S 및 배송(약 6주 소요)	: ’23년 9월~10월

ㅇ 물품 납품 및 설치작업	: ’23년 11월

ㅇ 검수(수) 및 대금지급	: ’23년 11월

붙임 1. 산출기초조사서 1부.
2-1. 견적서(팩토리 A/S) 1부.
2-2. 견적서(신품구매) 1부.  끝.