문서번호	디자인정책담당관-9964
결재일자	2023. 8. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	디자인진흥팀장	디자인정책담당관
신문정	권은선	08/30
		이창현

2023년 제14차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2023. 8.

디자인정책관

(디자인정책담당관)

2023년 제14차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2023. 8. 24.(목) 14:00 ~ 17:00

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총8인

ㅇ 최성호 위원장, 김성곤 위원(산업), 구환영 위원(시각), 이상곤 위원(유니버설), 김경순 위원(건축), 유병률 위원(구조), 한민경 위원(범죄학), 손정민 위원(산업)

□ 심의건수 : 총8건                                      ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
8	경관심의	1	-	-	-	-
	디자인심의	4	2	1	-	-

□ 심의결과 : 원안동의 1건, 조건부동의 3건, 재심 2건

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
14-1	서소문고가 개축(성능개선) 실시설계	도시기반시설본부 (토목부)	・서소문고가 철거 후 신설 - 신설 L=570m, B=14.9m	심의(경관)	재심
14-2	은평구 범죄예방 인프라 구축 기본, 실시설계 용역	은평구 (도시계획과)	・은평구 불광2동 연광초등학교 일대	심의	재심
14-3	성동구치소 이전적지 개발사업 기반시설 조성공사	서울주택도시공사	・보도포장 ・가로시설물 등	심의	조건부동의
14-4	답십리근린공원 진입로 보행편의 개선사업	동대문구 (공원녹지과)	・엘리베이터 및 연결교량 설치	심의	재심
14-5	광양중고교 앞 방음벽 교체공사	광진구 (도로과)	・방음벽 교체 - H=6m, L=248m ・보도확장	심의	조건부동의
14-6	병물 아리수 디자인 개선 (점자 표시 + 물병 디자인)	영등포 아리수정수센터	・병물 아리수 디자인 개발	자문	의견제시
14-7	이촌로 보행환경 개선공사	용산구 (도로과)	・보도포장 ・경계석 및 측구 등	재심의 (2023- 7차(재심))	조건부동의
14-8	신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업 내 도시계획도로	서초구 (재건축사업과)	・보도포장 ・가로시설물, 가로수 ・한강지하보도 설치 등	재심의 (2023- 7차(재심), 12차(재심))	조건부동의

붙 임  제14차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 8. 24.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	서소문고가 개축(성능개선) 실시설계
심의대상	서소문고가 철거 후 신설(신설 L=570m, B=14.9m)
심의번호	14 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 배수 홈통, 교량 점검시설은 시각적으로 눈에 띄지 않도록 최소화하시기 바랍니다. ·배수 홈통에서 배출되는 빗물이 보행로로 쏟아지지 않도록 처리 ·점검시설은 탈락, 파손 등이 되지 않도록 안전한 설치 방식 강구 - 보행섬은 보행자의 안전을 확보할 수 있도록 계획을 수립하시기 바랍니다. ·차도와 명도차가 명확히 구분되는 보도 포장 색채 적용 ·점자블록 및 볼라드 설치 - 거더부와 교각의 형태는 전체적으로 유사한 이미지를 가지도록 계획을 수립하시기 바랍니다. - 투척방지펜스는 풍압, 진동 등에 의해 파손이 되지 않도록 구조 안전성을 확보할 수 있는 방식으로 설치하시기 바라며, 도심부에 설치하는 시설물임을 감안하여 개선된 디자인을 적용하시기 바랍니다. ·시공방식, 규격, 형태 등 구체적인 디자인을 확인할 수 있도록 상세 도면 제시 - 고가차도 하부의 야간 안전성 확보를 위하여 조명설치 계획을 수립하시기 바랍니다. - 외부 도장은 자외선 차단에 용이한 초내후성 중방식 이상의 성능을 보유한 외부 도장을 적용하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 8. 24.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	은평구 범죄예방 인프라 구축 기본, 실시설계 용역
심의대상	은평구 불광2동 연광초등학교 일대
심의번호	14 - 2	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 사업대상지의 범죄 발생 유형, 발생건수 등 문제 정의를 명확히 하고 그에 기반한 솔루션을 도출하시기 바랍니다. - 범죄예방 사인시스템 및 세부 디자인은 서울시 생활안심디자인 가이드라인을 참고하여 디자인을 보완하시기 바랍니다. ·에티켓 사인의 안내정보는 직관적으로 인지할 수 있도록 간결하고 명료하게 제시하고 단순한 형태로 설치 - 비상벨 안내사인은 포돌이/포순이 캐릭터는 제외하고 서울시 CCTV, 비상벨 디자인 가이드라인을 적용하시기 바랍니다. - 인적이 드문 곳에 설치되는 온열벤치는 이용도, 유지관리 등을 고려하여 설치를 재검토하시기 바랍니다. - 주요 골목길 계단 계획 중 안심등 설치는 균일한 조도 확보가 어려우므로 난간 매립등 또는 계단 측면 매립등 형태로 설치하시기 바랍니다. - 계단 조도확보 계획(바닥 매립등)은 조명이 직접 눈에 비추지 않도록 측면에 간접 조명의 형태로 설치하시기 바랍니다. - 게이트시스템은 사람이 넘어갈 수 없도록 키높이 이상으로 설치하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 8. 24.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	성동구치소 이전적지 개발사업 기반시설 조성공사
심의대상	보도포장, 가로시설물 등
심의번호	14 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 보도와 보도부속형 전면공지는 하나의 보행공간으로 인식될 수 있도록 유사한 패턴을 적용하시기 바랍니다. ·보도와 전면공지의 경계는 스틸엣지 등으로 처리하여 연속성 확보 ·보도블록 규격은 300*300mm, 색상은 가급적 단색을 적용하고 패턴은 진행 방향에서 엇갈림을 느낄 수 있도록 조정 - 오금로 40길은 초등학교 통학로임을 감안하여 학생들의 보행 안전성 및 편의성 증진을 위해 고원식 횡단보도 적용을 검토하시기 바랍니다. - 경사가 심한 중대로 20길의 바닥 포장은 미끄럽지 않도록 마감하시기 바랍니다. - 오금로 38길의 U형 볼라드는 사용을 지양하고 보행자 시야에서 확인이 가능한 일자형 볼라드를 설치하시기 바랍니다. - 오금로 38길의 보도포장은 일반 보도블록 포장을 적용하시기 바라며, 불가피하게 도막형 포장재를 사용할 경우는 자전거도로와 오인되지 않도록 무채색을 적용하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 8. 24.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	답십리근린공원 진입로 보행편의 개선사업
심의대상	엘리베이터 및 연결교량 설치
심의번호	14 - 4	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 엘리베이터 디자인은 경관을 중점적으로 고려하여 세련되고 단순한 형태로 계획하시기 바랍니다. ·엘리베이터, 안전 난간, 바닥 포장, 연결 교량 등 통합 디자인 적용 ·사생활 보호를 위해 엘리베이터 측면부 불투명 재료 적용 검토 ·환기창은 최소 규격으로 적용 - 진입부 CCTV, 비상벨 등 안전을 확보할 수 있는 계획을 제시하시기 바랍니다. - 사생활 보호를 위한 캐노피의 형태는 시선의 차단이 가능한 최소한의 규격으로 설치하고, 간결한 형태로 계획하시기 바랍니다.(사선형 블레이드 등) - 엘리베이터 전면부 대기 공간에서 경사로 진입 전 충분한 안전 공간 조성을 위하여 3x3m 이상을 확보하시기 바랍니다. - 야간 안전성 확보를 하면서도 주변으로 빛공해가 발생하지 않도록 조명계획을 수립하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 8. 24.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	광양중고교 앞 방음벽 교체공사
심의대상	방음벽 교체(H=6m, L=248m), 보도확장
심의번호	14 - 5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 방음벽의 디자인은 2안 또는 3안을 하부 2단에 한정하여 적용하되, 범죄 예방을 위해 50%이상의 시야를 확보하도록 적용하시기 바랍니다. - 횡단보도 주변에 적용된 과도한 포장은 제외하고, 노란색 횡단보도 또는 LED 바닥 신호등 등을 적용하시기 바랍니다. - 정확한 방음벽 설계 내용을 확인하기 위하여 해상도가 높은 도면 자료를 제시하시기 바랍니다. - 자양로에서 강변북로로 진입하는 우회전 구간은 학생의 안전한 통학로 조성을 위해 펜스 설치를 검토하시기 바랍니다.(권고) - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 8. 24.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	병물 아리수 디자인 개선 (점자 표시 + 물병 디자인)
심의대상	병물 아리수 디자인 개발
심의번호	14 - 6	심의결과	의견제시
【 의결 내용 】 ◦ 아래와 같이 의견을 제시합니다. - 이라수는 공공기관에 생산하는 음용수로 급격한 디자인의 변화보다는 기존의 물병 형태와 연속성을 가진 형태로 계획하시기 바랍니다. - 병의 형태가 사각형일 경우에는 전후면으로는 상표, 좌후면으로는 점자를 적용하여 쉽게 인식할 수 있도록 계획하시기 바랍니다. - 다양한 디자인 요소의 적용보다는 단순하게 ‘마실 수 있는 물’이라는 메시지를 적달할 수 있도록 디자인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 8. 24.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	이촌로 보행환경 개선공사
심의대상	보도포장, 경계석 및 측구 등
심의번호	14 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 지역의 품격, 재건축사업 등과의 연계성, 내구성, 환경성, 경관성을 확보할 수 있는 보도블록(300x300mm) 포장을 적용하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 8. 24.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업 내 도시계획도로
심의대상	보도포장, 가로시설물, 가로수, 한강지하보도 설치 등
심의번호	14 - 8	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 지하보도는 길고 좁은 터널임에 따라 이용자에게 심리적으로 안전한 환경을 제공하기 위하여 범죄예방 측면에서 계획을 수립하시기 바랍니다. ·비상벨, CCTV 등 추가 설치 및 충분한 조도 확보 ·현 위치를 인지할 수 있도록 양쪽 진출입구까지의 거리를 적정 간격으로 연속하여 설치 - 지하보도 내 오픈 트렌치가 설치되는 구간은 시각장애인의 보행 안전성을 확보하기 위하여 그 경계부에는 요철 마감을 적용하시기 바랍니다. - 지하보도 내 시설물 설치 시에는 콘크리트 박스 구조의 유지관리 및 보수공사 등을 고려하여 점검 공간을 확보하여 설치하시기 바랍니다. - 지하보도2의 육갑문 디자인은 대안2를, 내부 조명계획은 기존 디자인(11차 심의안)을 적용하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.