문서번호	급수운영과-16567
결재일자	2023. 9. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
노병권	이연창	김근용		09/13
				代김현정
협 조
	급수관리팀장		김영환
	주무관		강병국
	주무관		홍은철

『2024년 구로구·양천구 관내 배수지(올림터)』

정밀안전진단(점검) 용역 추진계획

2023. 9.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『2024년 구로구·양천구 관내 배수지(올림터)』

정밀안전진단(점검) 용역 추진계획

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』대상시설물에 대한 2024년 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		관련규정

□ 추진근거(시설물안전법 제11조 및 제12조)

구 분	정밀안전점검	정밀안전진단
법적조항	•시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)	•시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)
대상시설	• 1,2종시설물	•1종시설물

□ 대상시설물(시설물안전법 시행령 제4조 관련 별표1)

구 분	1종시설물	2종시설물	종외 시설물
대 상	•1일공급능력 3만톤 이상의 지방상수도	•1일공급능력 3만톤 미만의 지방상수도	•배수관로 •급수시설
	수원지시설, 도․송수관로, 취수시설, 취․정수장 배수지, 아리수올림터

- 우리시는 정수장 시설용량이 3만톤 이상으로 배․급수시설을 제외한 모든 시설이 1종시설물

□ 실시주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 및 제10조 1항 관련 별표3)

안전등급	정밀안전점검		정밀안전진단
	건축물	그 외 시설물
A 등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
BㆍC 등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
DㆍE 등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

❍ 도송수관, 배수지, 올림터 진단 및 점검주기 변경: 4년(진단),점검(2년)

- 상수도시설물 정밀안전진단(점검)용역 개선방안 추진계획 보고(안전조사과-1751호, '21.2.17)

·배수지, 아리수올림터 점검(2년) 및 진단(5년→4년) 주기조정

- 상수도 시설물 점검체계 개선방안(시설관리과-8076호, '23.9.4)

·도송수관로 점검(2년) 및 진단(5년→4년) 주기조정

Ⅱ		대상 시설물

□ 정밀안전진단 3개소

구 분	시설물명	시설개요	준공년도	내진성능평가	전회 안전진단
정밀안전진단 (4년에 1회)	목동배수지	60,000톤	1987	제 외	2019
	온수2배수지	500톤	1986	제 외	2019
	온수아리수올림터	20HP×2대 15HP×2대	1977	제 외	2019

□ 정밀안전점검 1개소

구 분	시설물명	시설개요	준공년도	내진성능평가	전회 안전진단
정밀안전점검 (2년에 1회)	개봉배수지	500톤	1970	제 외	2022

❍ 추진목적

- 시설물의 현장조사 및 각종 시험에 의해 물리적·기능적 결함과 내재되어 있는 위험요인 발견 후 안전성 확인하고, 보수·보강 및 조치 방안을 제시

- 보수·보강 등 시설개량 추진으로 시설물의 안전을 확보하는데 있음

Ⅲ		추진계획

❍ 추진기간 : 2023. 9. ~ 2024. 12.

❍ 추진일정

- 2023.  9. : 자료조사 및 설계서 작성

- 2023.  9. : 기술용역 타당성 심사 요청(본청 기술심사담당관)

- 2023.  9. : 타당성 심사후 2024년도 사업 예산반영(본부)

- 2024.  1. : 사업예산 배정

- 2024.  1. : 설계심사 결과에 의거 용역발주

- 2024.  3. : 사업 착수(2024년 상반기 배수지 청소일정과 병행 시행)

- 2024. 12. : 용역 준공(최종 성과물 제출)

***************************

**************************************

****************************************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체유지비

(배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비)

❍ 용역 방법

- 정밀안전진단(점검) 전문용역업체 계약 시행

❍ 점검 내용

- 사전조사를 실시하여 도면작성 및 계획 수립

- 정밀안전점검 필요한 설계도면·시방서·사용재료 내역 등 시공관련

자료의 수집 및 현장조사를 통한 사전검사

- 육안검사 및 진단측정 장비를 사용하여 측정 및 검사

- 시설물의 구조적, 기능적 상태평가 및 안전성평가와 이에 따른 종합평가

- 점검 결과 평가에 따른 보수·보강 방법 제출

- 보수·보강을 위한 방법 및 설계도서 제출

Ⅳ		사업효과

❍ 시설물의 안정성 확보 및 재난사고 예방

❍ 점검결과에 따라 보수·보강 실시

Ⅴ		행정사항

❍ 기술용역 타당성 심사 요청 : 본청 기술심사담당관

❍ 타당성 심사 결과 조치 : 본부 시설관리과에 2023. 9. 27.(수).까지 결과 보고

❍ 2024년 조치사항

- 서울시 기술용역 관리시스템 등록(발주전 설계내역서 및 과업지시서)

- 용역 계약의뢰(계약부서 강서 행정지원과)

- 시설물 정보관리 종합시스템(FMS) 입력(성과품 등록)

붙임 : 1. 본부(시설관리과) 2024년 배수지·아리수올림터 정밀안전진단        (점검)추진계획 1부.

2. 2024년 목동배수지 정밀안전진단 용역 내역서 1부.

3. 2024년 온수2배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 점검용역 내역서 1부.  끝