문서번호	수변감성도시과-12653
결재일자	2023. 9. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	수변감성도시과장
오화민		김종희	09/19
			박홍봉
협조

'23년 상반기 유출지하수 발생 및 이용현황 보고

2023. 9.

물순환안전국

(수변감성도시과)

2023년 상반기 유출지하수 발생 및 이용현황 보고

’23년 상반기 지하철, 전력구 등 지하 시설물 및 건축물 발생 유출 지하수에 대한 발생 및 이용현황을 조사하고 결과를 보고드림

Ⅰ		조사개요

ㅇ 조사대상 : 지하시설물 및 건축물 발생 유출지하수

ㅇ 발생기간 : ’23. 1. 1. ~ 6. 30.

ㅇ 조사방법 : 자치구 및 서울교통공사 등 관리기관 통한 자료수집

Ⅱ		조사결과

□ 발생 및 이용현황 : 20.7만톤/일 발생, 13.0만톤/일 이용(63.0%)

ㅇ 배출원별 현황                                           (톤/일)

구 분	계	지하철	건축물	전력구	통신구	터널 등
발생량	206,502	120,556	47,290	13,974	11,830	12,852
이용량	130,085	100,943	6,913	11,482	8,841	1,906
	(63.0%)	(83.7%)	(14.6%)	(82.2%)	(74.7%)	(14.8%)

ㅇ 이용용도별 현황                                         (톤/일)

구분	계	하 천 유지용수	도로청소	조경용수	수경시설인공함양	건물용수	기 타
계	130,084 (100%)	111,223 (85.5%)	115 (0.1%)	1,745 (1.3%)	8,830 (6.8%)	3,121 (2.4%)	5,050 (3.9%)
지하철	100,943	87,922	42	0	7,727	202	5,050
건축물	6,913	2,434	61	1,745	396	2,277	0
전력구	11,481	11,469	12	0	0	0	0
통신구	8,841	7,898	0	0	707	236	0
터널 등	1,906	1,500	0	0	0	406	0

※ 건물용수 : 열원(에너지원), 화장실, 건물청소 등, 기타 : 주변건물 지하수 공급 등

□ 연도별 추이

ㅇ 지하개발사업* 증가로 유출지하수 발생량은 지속적으로 증가

- ’18년(상) 17.9만톤/일 → ’22년(상) 20.0만톤/일 → ’23년(상) 20.7만톤/일

* 신월여의지하차도, 신림선, 동북선, GTX-A, 별내선 등

ㅇ ’20년 동기간 대비 이용률 2.6% 감소(65.6 → 63.0%)

- 발생량 증가원인인 터널, 지하도로 등 대형 공사장 이용 저조(14.8 → 3.9%)

<연도별 상반기 유출지하수 발생 및 이용량 추이>

Ⅲ		행정사항

ㅇ「서울시 물순환 정보 시스템」통계자료 게재·공개

- 대시민 정보 공개 및 유출지하수 활용사업 기초자료로 활용

붙임   1. 지하철 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

2. 건축물 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

3. 전력구 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

4. 통신구 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

5. 터널, 지하도로 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.  끝.