문서번호	정수시설과-2987
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이용성		함태광	09/21
			성호준
협 조
	행정관리과장			이혜진
	정수과장			김경진
	주무관			김현정
	주무관			김상욱

사업장내 안전사고 재발방지 계획

2023. 09.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

사업장내 안전사고 재발방지계획서
□ 사업장 개요
사업장명	구의아리수 정수센터	재해일시	2023. 9. 14.(목) 09시경	재해 발생 장소		침전지
재해자	송진하	생년월일	1965년 생	산업재해조사표 제출일		2023.09.
담당자 부서	화공6급 정 수 과	연 락 처	02-3146-5442
재해발생 개요	침전지 청소 작업 중 호스를 놓쳐 금속 관창 부분이 왼쪽 다리를 타격, 골절 발생사고 발생 즉시 119신고 하여 9시 7분 경 현장 도작하였으나 침전지 수심이 5m로 구조대원이 침전지로 내려가 부상자 지상으로 올림, 9시 40분경 구급차 탑승하여 병원 이송
□ 재해발생 원인분석 및 재발방지 대책
재해발생 원인	침전지 내 청소 작업 중 청소용 고압호스를 놓쳐 중심을 잃고 호스 노즐부분이 왼쪽 다리를 타격하여 골절 발생
재해발생 대책	장·단기 대책
	1. 침전지 청소 작업시 고압의 호스를 2인 1조 작업 실시 2. 침전지 바닥의 미끄러짐 위험에 대한 근로자 안전교육 실시 3. 동종재해 예방 안전교육 실시 4. 도급자(공사, 용역) 안전관리 철저 - 공사(용역) 착공서 제출시 안전관리계획서 제출 및 철저한 이행 - 공사(용역) 착수전 위험성평가 제출 및 철저한 이행 - 매일 공사(용역) 시작시 작업자 TBM 철저·확행 5. 도급자(공사, 용역)관리 담당자 확행 - 주 1회 이상 현장 순회점검 - 월 1회 이상 합동 순회점검 - 분기 1회 이상 작업장 합동 안전·보건 점검
주) 1. 재해발생개요는 재해발생상황을 충분히 파악하여 6하 원칙에 의거 작성 2. 재해발생 원인과 재발방지 대책은 상호대응이 되도록 작성 3. 재발방지 대책은 사업장에서 즉시 개선이 가능한 것은 단기적 대책, 많은 비용이 소요되고 개선기간이 필요한 사항은 장기적 대책으로 제시

재해발생 대책	6. 도급자(공사, 용역) 안전관리 강화를 위한 담당자 교육 실시 - 일 시 : 23.09.20.(수) 15:30~16:30 (2층 화상회의실) - 강 사 : 본부 안전조사과 오관섭 안전관리전문관 - 대 상 : 추진중에 있는 도급공사(용역) 담당자 13명(정수과 3, 시설과 10) - 내 용 : 도급공사공사(용역) 안전관리 강화를 위한 순회점검 및 밀폐공간 출입 작업 요령 등 7. 주요 위해 공정별 산업안전보건 수칙 안내판 설치 - 주요 위해공정 구간 출입시 사전 충분한 인지와 경각심을 갖을 수 있는 안내표지판 추가 설치 - 추가설치 대상 : 염소저장실 등 20개소 < 예 시 >

붙임 : 동향보고 1부.   끝.