문서번호	디자인정책담당관-9483
결재일자	2023. 8. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	디자인진흥팀장	디자인정책담당관
신문정	권은선	08/17
		이창현

2023년 제12차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2023. 8.

디자인정책관

(디자인정책담당관)

2023년 제13차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2023. 8. 10.(목) 14:00 ~ 16:45

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총9인

ㅇ 최성호 위원장, 한민경 위원(범죄학), 권영재 위원(공간·공공), 박기홍 위원(구조), 조철희 위원(건축), 조현미 위원(시각), 김승찬 위원(산업), 홍승대 위원(조명), 임재경 위원(교통)

※ 서기 : 디자인진흥팀장

□ 심의건수 : 총9건                                      ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
9	경관심의	1	-	-	-	-
	디자인심의	4	4	-	-	-

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
13-1	사고위험 도시고속도로 구조개선 기본 및 실시설계	도시기반시설본부 (토목부)	・한남대교 남단 연결로 확장 및 개선 -B=6.0~9.5m, L=412m ・양화대교 북단 연결로 신설 -B=5.5m, L=520m	심의 (경관)	조건부동의
13-2	2023년 강서구 범죄예방 인프라 구축사업	강서구 (도시디자인과)	・주택밀집지역 및 보행환경 취약지역 (화곡1동)	심의	재심
13-3	서울시 자동차공회전 제한 안내표지판 설치사업	대기정책과	・자동차공회전 제한 안내표지판 디자인	심의	재심
13-4	이슈대응형 생활디자인 개발 사업	디자인정책담당관	・영등포구 양평2동 선유도역 일대	심의	재심
13-5	제29회 서울우수공공디자인	디자인정책담당관	・인증제 11점 ・재인증 25점	심의	원안 동의
13-6	뚝섬한강공원 내 수상시설물 대체건조(구 르네상스, 위너스)(변경)	미래한강본부 (수상여가과)	・대체 건조 2개동 -연면적:각 1,797㎡ -층수/높이:각 4층, 17.9m -바닥면적: 각 1,000㎡	재심의 (2023- 9차(재심))	원안 동의
13-7	동진학교 진입로 개설 공사	중랑구 (도로과)	・교량 설치 - 폭(B)=11m, 연장(L)=32m	재심의 (2023- 10차(재심))	원안 동의
13-8	신이촌 나들목 신설 기본 및 실시설계 용역	미래한강본부 (치수과)	・보행전용 나들목 신설 -폭 3.5m, 높이 5.5m, 연장 75m -승강기, 계단(제내지) 등	재심의 (2023- 11차(재심))	재심
13-9	2023년 가양대교 CCTV 영상감시장비 구매 설치	서울소방재난본부 (재난대응과)	・CCTV 16개소 설치	재심의 (2023- 9차(재심), 11차 (재심))	조건부동의

□ 심의결과 : 원안동의 3건, 조건부동의 2건, 재심 4건

붙 임  제13차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 8. 10.(목) 14:00 ~ 16:45
안 건 명	사고위험 도시고속도로 구조개선 기본 및 실시설계
심의대상	한남대교 남단 연결로 확장 및 개선(B=6.0~9.5m, L=412m) 양화대교 북단 연결로 신설(B=5.5m, L=520m)
심의번호	13 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 도로의 균일한 색온도 및 조·휘도 확보를 위하여 신설 가로등으로 통일하여 설치하시기 바랍니다. - 교량에 설치되는 배수로, 점검로 등의 부속 시설물은 차량 진행 방향에서 조망되지 않도록 설치하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	2023년 강서구 범죄예방 인프라 구축사업
심의대상	주택밀집지역 및 보행환경 취약지역 (화곡1동)
심의번호	13 - 2	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 실제 발생한 범죄의 위치, 유형, 원인 등을 분석하여 사업대상지를 선정하시기 바라며, 사업의 목적과 방향을 명확히 설정하여 계획안을 수립하시기 바랍니다. ·5대 범죄 발생 대상지 또는 1인 가구 밀집 지역 등 명확한 대상지 선정 사유 제시 ·제작 및 시공예산을 고려하여 구현 가능한 범위 내에서 계획 수립 ·대상지 내 설치되는 시설물의 정확한 설치 위치, 수량 등에 대한 기본계획 제시 - 센서등, 마을 지킴이터 등의 시설물은 설치를 위한 주민동의가 어려우며, 유지관리의 문제가 발생할 것으로 예상됨에 따라 설치를 재검토하시기 바랍니다. ·우리집 안심 휀스는 잡고 넘어갈 수 없는 형태 및 높이로 설치 ·매너 방범창은 비상시 탈출이 불가능함에 따라 설치 재검토 ·미러시트, 순찰구역 거점사인 등은 시선을 차단하지 않도록 설치하거나 삭제 ·실제 조도 확보에 도움이 되지 않는 도로표지병, 고보조명은 설치 재검토 - 픽토그램은 서울시 표준디자인 또는 ISO, KS 등 표준 규격을 적용하시기 바라며, CCTV 안내표지는 서울시 CCTV, 비상벨 디자인 가이드라인에 따라 설치하시기 바랍니다. - 범죄예방과 직접적으로 연관되지 않은 브랜드 디자인 계획은 제외하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	서울시 자동차공회전 제한 안내표지판 설치사업
심의대상	자동차공회전 제한 안내표지판 디자인
심의번호	13 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 서울시 전역에 설치되는 안내표지판으로, 디자인 전문가가 참여하여 계획을 보완하시기 바랍니다. - 안내정보는 위계를 정립하고 반드시 필요한 정보만을 간결하게 제공하여 인지성과 가독성을 향상시키기 바랍니다. ·안내 정보의 가독성 향상을 위하여 최소 여백 공간 확보 ·불필요한 배경색, 강조 표기 등은 삭제 - 안내정보는 픽토그램을 우선하여 적용하고 문구를 보조적으로 적용하시기 바랍니다. - 유지관리를 고려한 제작 방법, 색상 코드 등 상세 계획을 제시하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	이슈대응형 생활디자인 개발 사업
심의대상	영등포구 양평2동 선유도역 일대
심의번호	13 - 4	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 사업의 목적 및 추진 방향에 부합하는 사업계획을 수립하시기 바랍니다. - 지역 상권 활성화를 위한 연계 프로그램, 지역 특화방안 등 전반적인 사업 계획을 제시하시기 바랍니다. - 공공시설물 계획은 서울시 공공디자인 가이드라인 및 체크리스트를 준수하여 디자인을 재검토하시기 바랍니다. ·벤치, 사이니지 등 시설물은 형태, 색채(먼셀코드), 재료, 마감, 제작 및 시공 방법 등 구체적인 계획(도면) 제시 ·평탄하지 않은 보도에 설치되는 것을 고려하여 형태 계획 ·기초 및 체결부는 노출되지 않도록 매립하여 시공 ·사이니지는 기본적인 길 찾기(주변 지도) 정보를 포함하여 계획. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	제29회 서울우수공공디자인
심의대상	인증제 11점, 재인증 25점
심의번호	13 - 5	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ◦ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다. - 단, 조건부 사항에 대한 미반영 제품 1점은 인증에서 제외. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	뚝섬한강공원 내 수상시설물 대체건조(구 르네상스, 위너스)(변경)
심의대상	대체 건조 2개동 (연면적:각 1,797㎡, 층수/높이:각 4층, 17.9m, 바닥면적: 각 1,000㎡)
심의번호	13 - 6	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ◦ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	동진학교 진입로 개설 공사
심의대상	교량 설치(폭(B)=11m, 연장(L)=32m)
심의번호	13 - 7	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ◦ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다. - 단, 좀 더 안전한 도로환경 조성을 위해 아래의 사항을 경찰서와 협의하여 조정하시기 바랍니다. ·보행자 안전 확보를 위하여 신내로18길에서 교량으로 우회전으로 진입하는 지점에 일시정지 표지판 설치 ·용마산로139길에서 교량으로 진입하는 지점의 ‘진입금지’노면표지는 운전자의 혼란을 야기할 수 있으므로 재검토. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 8. 10.(목) 14:00 ~ 16:45
안 건 명	신이촌 나들목 신설 기본 및 실시설계 용역
심의대상	보행전용 나들목 신설 (폭 3.5m, 높이 5.5m, 연장 75m, 승강기, 계단(제내지) 등)
심의번호	13 - 8	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 가로등은 연속성 확보를 위하여 기존에 설치된 동일한 제품을 적용하시기 바랍니다. - 균일한 조도 확보를 위하여 경사로에는 보안등 설치보다는 핸드레일 매립조명을 적용하시기 바랍니다. - 나들목 내부와 캐노피 구간의 조명은 자연스럽게 연결되면서도 세련된 디자인 계획을 수립하시기 바랍니다. ·조명기구가 직접 노출되지 않도록 설치하고 조명 배치계획과 시뮬레이션이 일치하도록 제시 - 육갑문에 적용된 LED 라인 투광기는 설치를 재검토하시기 바랍니다. - 육갑문 입면에는 문양거푸집 적용을 지양하고 자연성을 그대로 살리는 디자인을 적용(송판노출콘크리트 등)하시기 바라며, 내부까지 연결되는 루버의 색채는 지나치게 어둡지 않도록 조정하시기 바랍니다. - 보행자 안전 확보를 위하여 횡단보도에 요철 포장을 적용하거나 속도제한 표지를 설치하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 13.(목) 14:00 ~ 16:25
안 건 명	2023년 가양대교 CCTV 영상감시장비 구매 설치
심의대상	CCTV 16개소 설치
심의번호	13 - 9	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 CCTV 설치 형식에 대해 풍하중, 차량 진동 등으로 인한 구조안전성이 우려되므로, 사업부서에서 안전에 대한 면밀한 검토 후에 사업을 진행하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.