문서번호	디자인정책담당관-10968
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	디자인진흥팀장	디자인정책담당관
신문정	권은선	09/21
		이창현

2023년 제15차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2023. 9.

디자인정책관

(디자인정책담당관)

2023년 제15차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총8인

ㅇ 최성호 위원장, 한민경 위원(범죄학), 권영재 위원(공간·공공), 정성모 위원(산업), 이상곤 위원(유니버설), 이용환 위원(경관), 조철희 위원(건축), 정미 위원(조명)

※ 서기 : 디자인진흥팀장

□ 심의건수 : 총10건                                      ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
10	경관심의	2	-	-	-	-
	디자인심의	2	5	1	-	-

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
15-1	동부간선도로 지하화(영동대로) 건설공사 실시설계	도시기반시설본부 (토목부)	・본선터널 2.13㎞ ・연결로 1.09㎞, 지상구간 확장 1.04㎞	심의(경관)	유보
15-2	동부간선도로 지하화 민간투자사업 실시설계	도시기반시설본부 (토목부)	・본선터널 10.1㎞ ・진출입시설 4개소 ・유지관리사무소, 환기소 및 급기소 등	심의(경관)	유보
15-3	개포주공1단지 주택재건축정비사업	강남구 (재건축사업과)	・보도포장 ・가로시설물 등	심의	재심
15-4	수변공간 특화 유니버설디자인 개발	디자인정책담당관	・수변공간 특화 유니버설디자인 개발 ・시범사업 구현	심의	조건부동의
15-5	하천변 물관리시설 안전 · 디자인 개선 기본계획 용역	수변감성도시과	・하천변 물관리시설 및 안전시설 디자인 가이드라인 개발	자문	의견 제시
15-6	서울시 자동차공회전 제한 안내표지판 설치사업	대기정책과	・자동차공회전 제한 안내표지판 디자인	재심의 (2023- 12차(재심))	조건부동의
15-7	2023년 서대문구 범죄예방 인프라 구축사업	서대문구 (도시관리과)	・신촌로 1~7안길 일대 - 창서초등학교~창용소공원	재심의 (2023- 12차(재심))	조건부동의
15-8	신사동 안심골목길 조성 디자인사업	관악구 (도시계획과)	・난곡로74길 일대 - 관악신사시장 및 그 일대	재심의 (2023- 12차(재심))	조건부동의
15-9	2023년 강서구 범죄예방 인프라 구축사업	강서구 (도시디자인과)	・주택밀집지역 및 보행환경 취약지역 (화곡1동)	재심의 (2023- 13차(재심))	조건부동의
15-10	신이촌 나들목 신설 기본 및 실시설계 용역	미래한강본부 (치수과)	・보행전용 나들목 신설 -폭 3.5m, 높이 5.5m, 연장 75m -승강기, 계단(제내지) 등	재심의 (2023- 11차(재심), 13차(재심))	조건부동의

□ 심의결과 : 조건부동의 6건, 재심 1건, 유보 2건, 의견제시 1건

****************************

붙 임  제15차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	동부간선도로 지하화(영동대로) 건설공사 실시설계
심의대상	본선터널 2.13㎞, 연결로 1.09㎞, 지상구간 확장 1.04㎞
심의번호	15 - 1	심의결과	유 보
【 의결 내용 】 ◦ 계획의 내용이 방대하므로 심도깊은 논의를 위해 소위원회를 거친 후 본 위원회에 상정하시기 바랍니다. - 동부간선도로 지하화 전구간에 대한 디자인 연속성, 일관성을 확보하시기 바라며, 과도한 디자인의 적용은 지양하고 간결한 디자인을 적용하시기 바랍니다. - 인접한 영동대로 복합환승센터 디자인과의 연계성을 확보하시기 바랍니다. - 피난대피통로, 다목적 수직구, 통합수직구 디자인은 설치 위치가 가지고 있는 상징성을 고려하여 통일성, 일관성이 있으면서도 주변 맥락과 조화로운 디자인을 적용하시기 바랍니다. ·형태, 마감재, 색채 등 연속성이 있도록 통합 디자인 적용 ·특화디자인 적용 또는 조경을 활용한 차폐 계획 수립 - 지하도로 진출입부(캐노피 포함), 피난대피통로는 안전 조도를 확보하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	동부간선도로 지하화 민간투자사업 실시설계
심의대상	본선터널 10.1㎞, 진출입시설 4개소, 유지관리사무소, 환기소 및 급기소 등
심의번호	15 - 2	심의결과	유 보
【 의결 내용 】 ◦ 계획의 내용이 방대하므로 심도깊은 논의를 위해 소위원회를 거친 후 본 위원회에 상정하시기 바랍니다. - 동부간선도로 지하화 전구간에 대한 디자인 연속성, 일관성을 확보하시기 바라며, 과도한 디자인의 적용은 지양하고 간결한 디자인을 적용하시기 바랍니다. - 인접한 영동대로 복합환승센터 디자인과의 연계성을 확보하시기 바랍니다. - 유지관리사무소, 수직구, 창고동, 환기소 디자인은 통일성, 일관성이 있으면서도 주변 맥락과 조화로운 디자인을 적용하시기 바랍니다. ·형태, 마감재, 색채 등 연속성이 있도록 통합 디자인 적용 ·특화디자인 적용 또는 조경을 활용한 차폐 계획 수립 - 지하도로 진출입부(캐노피 포함)은 안전 조도를 확보하시기 바라며, 터널 내부 졸음방지 조명은 상세 계획을 제시하시기 바랍니다. - 부대시설계획 중 보도교는 긴 연장으로 인해 보행약자 이용에 어려움이 발생할 것으로 예상됨에 따라 설치 위치를 변경하거나 엘리베이터 설치를 검토하시기 바랍니다. - 방음벽은 차폐식재를 활용하거나 방음 창문 적용 등 소음을 저감할 수 있는 대안을 우선 검토하고, 설치 높이를 최소화하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	개포주공1단지 주택재건축정비사업
심의대상	보도포장, 가로시설물 등
심의번호	15 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 대규모 단지가 조성됨에 따라 원활한 보행환경 조성을 위해 충분한 보도폭을 확보하시기 바랍니다. ·각 도면별 수치가 상이하므로 정확한 수치 계획 제시 ·점자블록 설치 계획 제시 - 차도 및 보도에 과도한 유색포장을 적용할 경우에 혼란을 야기할 수 있으므로 반드시 필요한 부분에 한정하여 적용하시기 바랍니다. ·자전거도로의 일반구간은 무채색 적용, 상충구간에 한정하여 암적색 포장 적용 - 정돈된 가로 경관 형성을 위하여 가로등주와 신호등주는 통합 지주를 적용하시기 바랍니다. - 가로시설물 계획은 주변 설치현황 분석을 통해 연계성이 높은 디자인을 적용하시기 바랍니다. - 가로등은 도로 등급에 맞춘 조도 및 높이 계획을 적용하시기 바랍니다. - 사업대상지 내 방음벽 설치계획을 제시하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	수변공간 특화 유니버설디자인 개발
심의대상	수변공간 특화 유니버설디자인 개발, 시범사업 구현
심의번호	15 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 가이드북에는 야간, 계절의 변화에 대한 지침, CCTV설치 등의 재난 사고 및 범죄예방을 위한 지침을 포함하시기 바랍니다. - 가이드북에는 신설되는 시설물과 더불어, 기존 시설물에 적용이 가능한 지침을 제시하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	하천변 물관리시설 안전 · 디자인 개선 기본계획 용역
심의대상	하천변 물관리시설 및 안전시설 디자인 가이드라인 개발
심의번호	15 - 5	심의결과	의견제시
【 의결 내용 】 ◦ 아래와 같이 의견을 제시합니다. - 가이드라인 중 모호한 표현은 지양하고 실질적이고 명료한 표현을 사용하시기 바랍니다. - 시설물 설치시에는 일정 품질을 확보할 수 있는 서울우수공공디자인 인증제품 적용을 권장하시기 바랍니다. - 시각적 저해 요소들이 부각되지 않도록 물관리시설에는 불필요한 조명의 설치는 지양하시기 바랍니다. - 비상시에 필요한 필수 안내사인은 태양광을 활용한 조명을 설치하거나 반사 재질을 사용하는 등 야간에도 인지가 가능하도록 지침을 마련하시기 바랍니다. - 악취 개선은 시설의 구조적인 개선과 더불어 수목 등을 활용하는 등 다양한 방법을 강구하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	서울시 자동차공회전 제한 안내표지판 설치사업
심의대상	자동차공회전 제한 안내표지판 디자인
심의번호	15 - 6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 가독성 향상을 위하여 ‘공회전 금지’ 문구 배경은 흰색을 적용하시기 바랍니다.(금지표시(⦸)와 문구가 중첩되지 않도록 조정) - 픽토그램은 명확한 인지를 위하여 단순하고 명료하게 조정하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	2023년 서대문구 범죄예방 인프라 구축사업
심의대상	신촌로 1~7안길 일대(창서초등학교~창용소공원)
심의번호	15 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 픽업박스는 정온한 골목 경관 형성하고 도난 등의 범죄 유발 방지를 위하여 주변 환경과 조화로운 색상을 적용하시기 바랍니다. ·방치되지 않도록 유지관리 주체 지정 및 운영 계획 수립 ·안전색채인 노란색의 사용은 필요한 부분에 한정하여 사용 - 담장조명은 실제 현장에서 조도, 휘도, 색온도, 조명기구의 무게 등 종합적인 테스트를 거쳐 설치하시기 바랍니다. ·사람 얼굴이 인식이 될 수 있는 충분한 조도 확보가 가능하도록 보안등 설치 계획과 병행 추진 권장 ·색온도는 주변 현황을 고려하여 3,500~4,000K 적용 ·유지관리가 가능하도록 탈착이 가능하거나 작업공간이 확보되도록 설계 ·외부 마감 재료는 내구성이 높은 스테인리스 재질 사용 권장 - 옹벽 도장은 내구성이 높은 도료를 사용하시기 바랍니다.(서초구 사례 참고) - 안내사인은 서체 종류, 크기, 안내 정보 표기 방법 등 동일한 기준에 따라 설치하시기 바랍니다. ·마을안내사인은 가독성과 가시성, 상징성을 고려하여 디자인 보완 - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	신사동 안심골목길 조성 디자인사업
심의대상	난곡로74길 일대(관악신사시장 및 그 일대)
심의번호	15 - 8	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 비상 상황에서 탈출 또는 구조활동에 방해가 될 수 있는 창문캡 등의 설치는 지양하시기 바랍니다. - 시장 게이트 개선 계획은 단순 게이트 넘버링 및 색상 구획 계획을 넘어 CCTV 또는 조명 설치 등 안심 골목길 사업의 목적에 맞춘 계획으로 보완하시기 바랍니다. ·게이트 및 시장 로고는 단색으로 처리 - 셔터 도색계획은 시장의 복잡한 경관을 가중시키지 않도록 과도한 색채, 형태 사용을 지양하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	2023년 강서구 범죄예방 인프라 구축사업
심의대상	주택밀집지역 및 보행환경 취약지역 (화곡1동)
심의번호	15 - 9	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 우리집 안심휀스는 잡고 넘어갈 수 없는 비고정형으로 설치하시기 바랍니다. (관악구 사례 참고) - 순찰구역 거점사인의 경우에는 경찰차의 바닥 노면표시 형식으로 적용하여 경찰 활동에 대한 가시성을 높이시기 바랍니다. - 순찰구역 거점사인, 안심구역 안내지도는 필수적인 정보를 간결하게 제공하고, 서울시 픽토그램 적용 등 디자인을 개선하시기 바랍니다. - 미러시트는 사람의 얼굴이 인식이 가능하도록 설치 폭을 약 350mm 정도로 조정하시기 바랍니다. - 안전한 야간환경 조성을 위해 균제도를 확보하고 사각지대, 공원입구 등 추가 조도 확보를 위한 조명계획을 수립하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 9. 14.(목) 14:00 ~ 17:00
안 건 명	신이촌 나들목 신설 기본 및 실시설계 용역
심의대상	보행전용 나들목 신설 (폭 3.5m, 높이 5.5m, 연장 75m, 승강기, 계단(제내지) 등)
심의번호	15 - 10	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 엘리베이터와 출입구 캐노피의 재료, 색상, 규격 등을 확인할 수 있도록 상세 계획을 제시하시기 바랍니다. - 횡단보도는 보행자, 자전거 등이 한꺼번에 몰리는 경우를 대비하여 충분한 폭원을 확보하시기 바랍니다. ·횡단보도와 자전거도로, 보행로가 접하는 부분은 병목현상이 발생하지 않도록 충분한 대기 공간 확보 - 계단 및 경사로의 시·종점부에는 보행약자의 안전 확보를 위하여 점자블록을 설치하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.