문서번호	디자인정책담당관-9009
결재일자	2023. 8. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	디자인진흥팀장	디자인정책담당관
신문정	권은선	08/03
		이창현

2023년 제12차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2023. 8.

디자인정책관

(디자인정책담당관)

2023년 제12차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총9인

ㅇ 최성호 위원장, 이상곤 위원(유니버설), 김연금 위원(조경), 구상 위원(산업), 한경하 위원(산업), 김상학 위원(시각), 한민경 위원(범죄학), 홍승대 위원(조명), 김경순 위원(건축)

□ 심의건수 : 총9건                                      ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
9	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	5	4	-	-	-

□ 심의결과 : 원안동의 1건, 조건부동의 5건, 재심 2건

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
12-1	노원 문화의 거리 시설개선 디자인 및 실시설계 용역	노원구 (도시경관과)	・노해로 81길 일원 - 폭: 약8m, 연장: 1.2Km - 도로포장, 가로시설, 조형물, 경관조명 등	심의	조건부동의
12-2	여의도 선착장 조성 사업	미래한강본부 (서울항조성과)	・점용면적 : 3,636㎡ - 층수 : 지상3층 - 최고높이 : 18m	심의	조건부동의
12-3	도봉구청 광장 미디어폴 설치	도봉구 (홍보담당관)	・LED 전광판 및 경관조명, 디자인 조형물 설치 ・미디어아트 영상 콘텐츠 제작	심의	조건부동의
12-4	2023년 서대문구 범죄예방 인프라 구축사업	서대문구 (도시관리과)	・신촌로 1~7안길 일대 - 창서초등학교~창용소공원	심의	재심
12-5	신사동 안심골목길 조성 디자인사업	관악구 (도시계획과)	・난곡로74길 일대 - 관악신사시장 및 그 일대	심의	재심
12-6	신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업 내 도시계획도로	서초구 (재건축사업과)	・보도포장 ・가로시설물, 가로수 ・한강지하보도 설치 등	재심의 (2023- 7차(재심))	재심
12-7	잠원한강공원 내 수상시설물 개선공사	미래한강본부 (수상여가과)	・연면적: 746㎡ ・층수/높이: 2층, 9.8m ・유선장 바닥면적: 544㎡	재심의 (2023- 8차(재심))	조건부동의
12-8	노들나루공원 재조성사업	동작구 (공원녹지과)	・노들나루공원 동측부 -면적:18,200㎡ -지장물 이설 및 철거, 마운딩 등	재심의 (2022- 16차(재심), 18차(재심))	조건부동의
12-9	위례선 도시철도 정거장 디자인 및 기본설계	디자인정책담당관	・위례선(트램) 정거장 캐노피 디자인 변경	재심의 (2022- 9차(재심), 11차(조건부))	원안 동의

붙 임  제12차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55
안 건 명	노원 문화의 거리 시설개선 디자인 및 실시설계 용역
심의대상	노해로 81길 일원 (폭: 약8m, 연장: 1.2Km, 도로포장, 가로시설, 조형물, 경관조명 등)
심의번호	10 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 노원 문화의 창(게이트)은 설치 필요성을 재검토하시기 바라며, 설치 시에는 보행자에게 위압감을 주지 않도록 설치 규모를 축소하고 단순한 형태로 계획하시기 바랍니다. - 조업 차량의 진입가능 시간을 안내하는 안내사인을 설치하시기 바랍니다. - 버킷보행등은 시각적으로 부담스럽지 않도록 눈에 띄지 않는 형태로 보완하시기 바랍니다. ·조달 제품을 변형할 경우는 기능에 대한 검토 및 유지관리를 고려하여 설치 - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55
안 건 명	여의도 선착장 조성 사업
심의대상	점용면적 : 3,636㎡(층수 : 지상 3층, 최고높이 : 18m)
심의번호	10 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 비상시 옥탑에서 신속한 대피가 이루어지도록 대피 동선을 추가로 확보하시기 바랍니다. - 지상 2, 3층에는 외부에서 순환이 가능한 동선을 추가로 확보하시기 바랍니다. - 한강변에 설치되는 시설임을 감안하여 개방감을 높여주고 위압감이 느껴지지 않도록 상부 구조물은 축소하시기 바랍니다. · 상부 구조물이 축소되면서 계단실(코어)가 눈에 띄지 않도록 색상 조정 - 활용성이 떨어지는 옥상 수상무대는 설치를 재검토하시기 바랍니다. - 안전난간은 수상 시설임을 감안하여 안전사고 예방을 위해 높이를 상향하시기 바랍니다. - 유리 난간은 안전을 확보하기 위해서 강화 접합유리를 사용하시기 바랍니다. - 건축물 입면 색채는 빛반사로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 조정하시기 바랍니다. - 야간경관 계획은 한강 둔치에서의 조망을 고려하여 한강과 조화롭도록 보완하시기 바랍니다. · 조명 연출계획에 맞는 조명 기구 계획 수립(RGB 조명 등) · 볼라드등, 수목투사등 등 부적절한 조명기구 제외 - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55
안 건 명	도봉구청 광장 미디어폴 설치
심의대상	LED 전광판 및 경관조명, 디자인 조형물 설치, 미디어아트 영상 콘텐츠 제작
심의번호	10 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 예산 상황이나 안전상의 문제를 고려하여 차량 진행 방향 전면과 선큰 출입구 부분은 삭제하시기 바랍니다. ·선큰 안쪽에서의 조망을 고려하여 양면 디스플레이 적용 검토(권고) - 야간 안전성 확보를 위하여 서울시 미디어시설물의 설치와 관리에 관한 기준에 따라 계획을 수립하시기 바랍니다. - 영상 콘텐츠에 집중할 수 있도록 아치형 구조물은 삭제하시기 바랍니다. - 미디어폴의 설치 방식은 각각의 미디어가 독립적으로 구조 안정성을 확보할 수 있도록 설치하시기 바랍니다. ·안전을 담보하기 어렵고 백화현상 등 유지관리가 어려운 렉산 사용 지양 ·미디어폴의 설치 간격은 안전사고 예방을 위하여 사람이 밟고 올라갈 수 없는 간격으로 설치 - 인접하여 설치되는 의자는 서울우수공공디자인 인증제품을 적용하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55
안 건 명	2023년 서대문구 범죄예방 인프라 구축사업
심의대상	신촌로 1~7안길 일대(창서초등학교~창용소공원)
심의번호	10 - 4	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 여성 1인가구 및 외국인이 많이 거주하는 지역의 특성을 고려한 디자인 솔루선을 제시하시기 바랍니다. - 픽업박스, 담장조명은 설치를 위한 주민 동의가 어려우며, 유지관리의 문제가 발생할 것으로 예상됨에 따라 설치를 재검토하시기 바랍니다. - 대상지의 야간 조도 분석, 유지관리, 비용 등을 종합적으로 고려하여 조도 개선 계획을 수립하시기 바랍니다. ·담장 조명으로 과도한 조도 확보가 우려되므로 설치 구간 검토 및 낮은 설치 높이에 따른 파손 등 대책 강구 ·옹벽 조명 설치 시 옹벽의 오염 강조되지 않도록 조도 조정 필요 ·고보조명 설치 지양 - 주민의 심리적 불안을 해소하기 위하여 주택 밀집지역 초입 경계성 강화 계획을 구체화하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55
안 건 명	신사동 안심골목길 조성 디자인사업
심의대상	난곡로74길 일대(관악신사시장 및 그 일대)
심의번호	10 - 5	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 외국인의 거주 비율이 높고 성범죄가 발생하는 지역의 특성을 고려한 디자인 솔루션을 제시하시기 바랍니다. ·반지하 내부가 들여다보이지 않도록 방안 강구 ·안내사인은 외국인의 이해를 돕기 위해 글자 크기 조정하고, 안내문구는 간결하게 조정(예. 사유지 출입 금지, 주거지 정숙 등) - 시장 내 설치되는 CCTV 위치 사인을 과도하게 크고 반복적으로 설치하는 것은 지양하시기 바랍니다. ·너무 상세한 위치 정보를 제공할 경우 범죄에 이용될 수 있으므로 ‘1m 옆 CCTV 녹화중’ 문구는 ‘CCTV 근접 녹화중’등으로 변경 ·유사 사례를 참고하여 시각적인 즐거움을 주면서 관리되고 감시되는 영역임을 명확히 표기 - 출입구 안내판은 오히려 범죄를 유발할 수 있으므로 설치를 지양하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55
안 건 명	신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업 내 도시계획도로
심의대상	보도포장, 가로시설물, 가로수, 한강지하보도 설치 등
심의번호	10 - 6	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 지하보도1 내부 조명은 야간에 눈부심이 발생하지 않도록 적정 조도 계획을 수립하시기 바랍니다. ·부착형 조명기구와 팬던트 조명기구는 층고를 고려하여 일관되게 적용 ·선큰에는 야간 안전성 확보를 위해 조명 설치 계획 수립 - 지하보도2 출입구 높이가 3m로 답답하고 불안한 느낌을 줄 수 있으므로 높이를 상향 조정하시기 바랍니다. ·경사로 및 계단의 참은 2,000x2,000mm 이상 확보 ·간접조명은 시공을 고려하여 계획 수립 - 지하보도2의 계단 높이가 3m 이상으로 중간 계단 참을 설치하거나, 중간 핸드레일을 설치하여 안전성을 확보하시기 바랍니다. ·엘리베이터 난간과 계단 난간은 연결하여 설치 ·미끄러지지 않는 바닥 마감 적용 - 지하보도2 내부는 긴 터널로 심리적으로 부담감이 높은 공간임에 따라 이를 해결할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55
안 건 명	신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업 내 도시계획도로
심의대상	보도포장, 가로시설물, 가로수, 한강지하보도 설치 등
심의번호	10 - 6	심의결과	재 심
- 지하보도2의 육갑문 입면 디자인은 매스감을 분절시킬 수 있는 디자인을 적용하시기 바랍니다. - 지하보도3 출입구 캐노피 주변으로 설치되는 식재와 펜스는 보행 유효폭을 확보하기 위하여 삭제하시기 바랍니다. - 단지 내 방음벽 설치 여부를 확인하고, 설치 시에는 그 계획을 제시하시기 바랍니다. 끝. 2/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55
안 건 명	잠원한강공원 내 수상시설물 개선공사
심의대상	연면적: 746㎡, 층수/높이: 2층, 9.8m, 유선장 바닥면적: 544㎡
심의번호	10 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 비상시 옥상에서 신속한 대피가 이루어지도록 대피 동선을 추가로 확보하시기 바랍니다. - 한강에 설치되는 시설임을 감안하여 외벽마감 재료는 습기 등에 내구성이 강한 재질을 사용하시기 바랍니다. - 출입구에 설치하는 자전거 보관대는 안전한 대피동선 확보 및 경관 개선을 위하여 설치 규모를 최소화하시기 바라며, 「자전거 이용시설 설치 및 관리 지침(행정안전부)」에 따라 주차 면적을 계획하시기 바랍니다. - 옥상 휴게소의 조경 계획은 실효성이 떨어지고 유지관리가 어려우므로 데크 및 차양시설, 휴게시설 등 유지관리가 용이한 계획을 수립하시기 바랍니다. - 한강과 조화로운 야간경관을 형성할 수 있도록 과도한 조명게획은 지양하시기 바랍니다. - 푼톤 부잔교의 색상은 주변과 조화로운 색채를 적용하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55
안 건 명	노들나루공원 재조성사업
심의대상	노들나루공원 동측부(면적:18,200㎡, 지장물 이설 및 철거, 마운딩 등)
심의번호	10 - 8	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 경관블록 쌓기로 인하여 수도사업소 부속시설과 공원관리사무소 후면부가 사각지대로 형성되지 않도록 개방적으로 조성하시기 바랍니다. - 바닥포장 색상은 여름철 빛반사로 인해 눈부심이 발생하지 않도록 중명도 이하의 색상을 적용하시기 바라며, 300x300mm 규격을 적용하시기 바랍니다. - 볼라드는 서울우수공공디자인 인증제품을 적용하고, 평의자와 등의자는 유사한 형태로 설치하시기 바랍니다. - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:55
안 건 명	위례선 도시철도 정거장 디자인 및 기본설계
심의대상	위례선(트램) 정거장 캐노피 디자인 변경
심의번호	10 - 9	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ◦ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다. - 단, 바닥마감은 잔다듬 마감을 적용하시기 바랍니다. - 스마트 쉼터는 개방감 확보를 위하여 설치를 최소화하시기 바랍니다. 끝.