문서번호	정수시설과-5242
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
김미정	신왕근	이재복		09/25
				최철웅
협 조	정수과장		조우현
	행정관리팀장		김경화

안전보건협의체 회의결과 보고

(2023년 9월)

2023. 9.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

안전보건협의체 회의 결과보고

************************************************

우리정수센터 관계수급인 근로자 산업재해를 예방하기 위한 9월   안전보건협의체 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 「산업안전보건법」

- (제64조 제1항 제1호) 안전보건협의체 구성 및 운영

□ 회의개요

ㅇ 일    자 : 2023. 9. 15.(금) ~ 20.(수)

ㅇ 회의방법 : 비대면(서면)

ㅇ 참석인원

- 도급인 : 센터 소장, 정수과장, 정수시설과장, 행정관리팀장

- 수급인 : ************** 등 9명

ㅇ 주요 회의내용

- 중대재해 사고사례 공유, 위험성평가 실시, 기타 중대재해예방에 대해 필요한 사항 등

□ 회의결과

ㅇ 산업재해 발생 위험 시 즉시 작업 중지 후 신속 보고

ㅇ 작업 전 10분 안전미팅(TBM) 시행 철저

ㅇ 작업 전 위험성평가 실시 및 제출 철저

ㅇ 작업 후 폐자재 처리 등 정리정돈 철저

ㅇ 밀폐공간 질식사고 예방 철저

ㅇ 타 정수장 잇따른 산업사고 발생에 따라 안전에 각별히 유의

ㅇ 중대재해법 적용대상 주요 사고사례('23.9.1.~9.13.) 공유

연번	발생일	사고장소	사고경위 및 인명피해
1	'23.09.04	민간사업장(인천 중구)	물류창고 내 오더피커 포크 위에서 선방에 있던 자재를 옮기던 근로자가 포크 아래(5m)로 떨어짐(사망 1명)
2	'23.09.06	민간공사장(인천 부평)	공사현장에서 외벽 도장 작업 중이던 근로자가 작업 로프가 풀리며 지상(20m)으로 떨어짐(사망 1명)
3	'23.09.06	민간사업장(경기 광명)	자동차 공장에서 전기차 배터리 해체 작업중 근로자가 배터리와 바닥사이에 끼임(사망 1명)
4	'23.09.06	민간공사장(경기 양주)	아파트 신축 공사현장에서 화재 피난구 난간 작업을 하던 근로자가 20m 아래 지상으로 떨어짐(사망 1명)
5	'23.09.08	민간사업장(충북 아산)	철강업체에서 천장크레인으로 파이프를 쌓는 작업중이던 근로자가 파이프 다발(3.5톤)에 끼임(사망 1명)
6	'23.09.12	공공사업장(경기 수원)	고도 정수처리시설 활성탄 필터교체 외주업체 작업자가 맨홀에서 작업 후 사다리를 타고 올라오다 의식을 잃고 추락, 병원 이송(심성지 1명)

- (깔림사고) 중량물 무게와 종류에 따라 적절한 하역 운반 기계를 선정하고 중량물 취급 작업 시 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 근로자들에게 교육 후 작업계획서대로 진행

- (떨어짐사고) 안전대 부착설비 설치하고 근로자에게 안전대를 지급하고 체결토록 조치, 안전난간, 울타리 등 방호 조치 후 작업 실시, 작업 시 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판 설치

- (끼임사고) 중량물 취급이나 적재 자업 시 낙하, 끼임 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 근로자에게 교육 후 작업계획서에 따라 작업

□ 향후계획

ㅇ ('23.10) 안전보건협의체 10월 정기회의 개최

붙임  9월 안전보건협의체(수급인) 의견서 각 1부.  끝.