문서번호	방재시설부-12943
결재일자	2019.8.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송민섭		조성만	08/30 이임섭
협 조
	주무관			이현호

수방상황보고('19.8.29. 18:00)

2019. 8. 29.(목)

수방상황보고

- 8. 29(목) 18:00 현재 -

도시기반시설본부

(재난안전대책본부)

☏  3708-8772

◈ 비상근무 발령사항 : 1단계(8.29. 10:40 ~ 13:30) 보강(13:30 ~)

◈ 특보사항 : 호우주의보(8.29. 10:40 ~ 13:30)

□ 기상개황

○ 강우량《8.29.(목) 18:00 현재》

(단위:mm)

누 계	8. 28(수)	8.29(목)	비 고
36.7	0	36.7	연간 누계 594.6 (연평균 1,132.4의 53%)

○ 기상현황

구    분

8. 30(금)

8. 31(토)

기상 영상

기상특보

없음

없음

기상개황

비

맑음

강수확률

0~20%

0~20%

예상강수량

0㎜

0㎜

29일

예보

주간 예보

□ 수방근무현황

- 총괄반(1조) : 방재시설부장, 방재시설과장, 치수시설과장, 이병환, 송민섭, 이현호, 이시연

- 지원반(1조) : 황영일과장, 윤영상, 심계환, 박창형, 이은석, 구진규

합 계	총괄반	상황복구반	현장근무반	지원반
52명	7명	8명	31명	6명

- 신월빗물저류배수시설 -

수방상황보고

[8.29(목) 14:00 현재]

◈ 비상발령 : 1단계 비상발령 (8.29. 10:40), 보강전환(13:30)

□ 강우량(양천구 신월동)

누계량	8.29(목)	8.30(금)	비고
78mm	78mm	-

□ 빗물저류배수시설 운영

○ 수문가동

구 분	저지#1(2.6m)	저지#2(2.6m)	고지(2.6m)
수문 개방 기준	70%(1.82m)	70%(1.82m)	70%(1.82m)
횡월류수문 작동시간	-	-	10:41~11:23(42분) 74%시 개방
터널내 수위	3.31m
빗물 저류량	25,000㎥

○ 시간대별 수문 가동상황

- 10:25 : 고지수문 이상으로 비상시 수동운전할 계획임을 단톡방에 공지

- 10:30 : 수위 70% 근접하여 수문개폐 자동설정

- 10:41 : 고지수직구 수문 개방(수위 74.6%)

※ 저지2 수위 64.6%(미개방)

- 11:06 : 고지수직구 수문 닫힘 시작 중 이상 정지

- 11:23 : 고지수직구 닫힘 완료

토목부 수방상황 보고

□ 공사장 현황 : 16개소

○ 중점 점검현장 (9개소)

- 월드컵대교 건설공사, 서부간선지하도로 민간투자사업(1공구), 남부순환로 평탄화 공사, 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사, 올림픽 대교 남단IC 연결램프 구조개선공사, 성산대교 북단 성능개선공사, 동부간선도로확장공사(2공구), 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사, 광복교~안양교 도로확장공사 등

○ 일반 점검현장 (7개소)

- 서부간선지하도로 민간투자사업(2공구) 등 7개소

□ 근무자 현황 : 총 11명 근무

○ 상황복구반(1조) : 5급 박일연, 6급 이성열

○ 현장근무반(1조) : 6급 박운용, 6급 박형재, 6급 전병철, 6급 이한규,
7급 이현국, 8급 윤효진, 7급 권해엽, 7급 남만조, 6급 백종임

합 계	상황복구반	현장근무반
11명	2명	9명

□ 주요 점검사항

○ 월드컵대교 건설공사 등 16개 현장 배수로 및 집수구 이상없음

□ 피해사항

○ 피해없음.

건축부 상황보고

□ 공사장 현황 : 20개소

○ 점검현장 (9개소)

- 홍릉 바이오 의료 R&D 앵커 조성공사 현장 등 9개소

○ 일반점검현장 (11개소)

-  남부도로사업소 신축공사 등 11개소

□ 근무자 현황 : 총 11명 근무 중

- 상황복구반(1조) : 김해룡과장, 김성권 주무관

- 현장근무반(1조) : 김동석, 박진국, 김민수, 김재호, 김승윤, 이제관, 양동진, 정호기, 김민희 주무관

합 계	상황복구반	현장근무반
11명	2명	9명

□ 주요점검사항

○ 건축공사장 주변 토사유출 확인 및 주변 도로 빗물받이 점검 등 이상없음.

○ 건축공사장 주변 배수로 및 침사지, 양수기 작동 등 이상없음

□ 피해사항

○ 없음.  끝.

방재시설부 상황보고

□ 공사장 현황 : 14개소

○ 중점점검현장 (6개소)

- 제물포터널건설공사(2공구) 등 6개소

○ 일반점검현장 (8개소)

- 탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설설치사업 등 8개소

□ 근무자 현황 : 총 6명 근무 중

- 상황복구반(총괄반 대체)

- 현장근무반(1조) : 송석범, 김현곤, 김소연, 최승룡, 권창범, 유시혁 주무관

합 계	현장근무반
6명	6명

□ 주요점검사항

○ 제물포터널 건설공사(2공구) 수문 이상없음.

○ 양평1유수지 설치공사 이상없음.

○ 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사현장 수문작동

※ 신월현장 수방상황보고 참고

□ 피해사항

○ 없음.

도시철도사업부

□ 공사장 현황 : 5개소

○ 신림선 건설공사(1,2,3공구), 별내선 건설공사(1,2공구)

□ 근무자 현황 : 총 7명 근무

- 본부인원 근무현황

· 상황복구반(1조) : 5급 윤방식, 안태현 주무관

· 현장근무반(1조) : 이덕배, 오상협, 정영호, 박성준, 김동일 주무관

(단위 : 명)

합 계	상황복구반	현장근무반
7	2	5

□ 주요 점검사항

○ 신림선 : 3개공구

○ 별내선 : 2개공구

□ 현장점검 결과 및 피해사항

○ 순찰결과 공사장 배수시설, 침수, 건설장비 등 특이사항 없음.

도시철도토목부 상황보고

□ 공사장 현황 : 2개소

○ 중점점검현장 (2개소)

- 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

- 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

□ 근무자 현황 : 총 4명 근무

- 상황복구반(1조) : 토목1과장, 안태현 주무관

- 현장근무반(1조) : 이형일, 서재원 주무관

합 계	상황복구반	현장근무반
4명	2명	2명

□ 주요 점검사항

○ 하남선 공사장 배수로 이상 없음.

○ 빗물받이 등 우수관로 배수상태 이상 없음

○ 정거장내 전기실, 기계실 등 점검결과 이상 없음

○ 집수정 양수기 가동상태 이상 없음

○ 교통안전시설물 작동상태 이상 없음

○ 작업장 울타리 고정상태 이상 없음

□ 피해사항

○ 없음.  끝.