문서번호	여의도공원관리사무소-8922
결재일자	2023. 10. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
팀장		여의도공원관리사무소장
황의식		10/13
		이정수
협조
	주무관		문경덕

선유도공원 온실 동절기 운영 계획

2023. 10.

여의도공원관리사무소

(선유도공원)

선유도공원 온실 동절기 운영 계획

우리 공원의 다양한 식물과 수질정화 수로에 이용되는 난대·열대성 수생 식물, 남부지방 상록 관목 식생 공간인 선유도 온실의 동절기 운영 계획을 수립하고자 함.

□ 시설(온실) 현황

ㅇ 일반현황

- 설 치 일: 2002년 4월

- 면    적: 350.6㎡(높이 6.67m)

- 식물현황(현): 열대식물 외 75종 1,800본

※ 대표수종: 펠로덴드론셀로움, 삼척바나나, 푸르메리아, 떡갈잎고무나무, 케인베고니아, 붉은문주란, 부겐베리아, 열대수련, 벌집징가, 틸란드시아 등

- 시설현황: 난방용 기름(경유)보일러 1, 전기 냉온풍기 4

▹ 용  도: 동절기 온실 난방

ㅇ 주요 추진사항

- 온실 리모델링 공사 시행(2019)

▹ 사 업 비: 200백만원

▹ 공사기간: 2019. 8.~ 2020. 10.

▹ 사업내용: 친환경 에너지절약형 온실로 전체 리모델링 (보일러 미교체)

-	온실 보일러 교체공사(2022)

▹ 사 업 비: 25백만원

▹ 공사기간: 2022. 2.~ 2022. 3.

▹ 사업내용: 노후 보일러 철거 및 보일러(150,000kcal/h) 제작 설치

□ 동절기 (온실) 운영 계획

ㅇ 기  간: 2023. 11. ~ 2024. 3.

ㅇ 적정 유지 온도: 16~18℃ (최저온도: 10℃ 이상 유지)

※ 서울식물원 온실 운용 참조(난대, 아열대 온실)

ㅇ 세부 운영 방법

- 온풍기 가동(상시)

▹ 설정온도: 17℃ (방법: DMS 자동제어)

▹ 설정시간: 20:00~07:00 (일몰·일출 시간에 따라 탄력 운용)

- 난방 보일러 가동

▹ 기온 강하(10℃ 이하)로 온풍기로 적정온도 유지가 어려울 때

※ 가동전 사전 점검: 보일러 점검(정비 포함) 및 기름 보충(탱크 용량: 6,200L)

끝.