문서번호	수도자재관리센터-18281
결재일자	2023. 9. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
성무랑		정훈	09/01
			홍영전
협조	주무관		김성재
	주무관		최희령

2023년

소형 수도계량기 내구성검사 결과보고

(1-2차)

2023. 09

수도자재관리센터

『2023년도 소형1-2차』

수도계량기 내구성검사 결과 보고

서울시 납품자격 부여를 위한 소형 수도계량기 내구성검사와 관련하여 업체가 신청한 수도계량기의 내구성검사 시료 제출현황 및 최종 검사 결과를 보고 드림

1		검사 현황

□ 관련근거

◯ 산업통상자원부 고시 제2022-167호(2022.10.14) 수도미터 기술기준

◯ 수도자재관리센터-6528(23.4.14)호와 관련 내구성검사 실시계획

□ 수도계량기 제출시료

◯ 검사기간 : ***********************

◯ 제출시료(3포인트 검사)

- *************************

- *************************

- ***********************************

- *********************************

□ 대상시료 및 검사방법

◯ 내구성검사 대상시료(최종)

- ***************************************     **************************************

********* ********

- 내구성 연속통수시험시료 선정 : 6포인트 유량성능검사 최종시료

- *********************************************

- ****************************************

◯ 내구성검사대 연속통수시험

최대유량(Q3) 통수와 정지를 15초 간격(30초,1회) 10만회

반복 및 과부하유량(Q4)으로 통수 100시간 연속검사

◯ 내구성검사 합불기준

내구성검사대 연속통수시험 전.후의 6포인트 유량성능검사 2차(각2   회, 총 4회) 평균값 및 변화량 합불기준

- 내구성검사 전 (소류영역 ±5%, 대류영역 ±2%)초과시 불합격

- 내구성검사 후 (소류영역 ±6%, 대류영역 ±2.5%)초과시 불합격

- 내구성검사 전,후 변화량(소류영역 3%,대류영역 1.5%)이하 합격

2		최종검사 결과

◯ 소형 역류방지 계량기 :*****************

구분		합격률 (%)	접수	합격	15㎜	20㎜	25㎜	32㎜	40㎜	50㎜	비고
*****
*****		****	***	**
*	****	******	*	*	**	**	**	**	**	**
*	****	*****	*	*	**	**	**	**	***	**

3		검사결과 분석

□ 소형 수도계량기 최종 검사 합격률

◯ 소형 역류방지 계량기

*********************************

*****************************

***********************************

붙임    1. 소형(디지털역류) 수도계량기 내구성검사 서류 각 1부.

2. 내구성검사 중량조사서 각 1부.

3. 검정확인서 각 1부.  끝.