문서번호	난지안내센터-2815
결재일자	2023. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	난지안내센터장
김석천	11/02
	임창연

난지한강공원 제설대책

2023. 11. 2

미래한강본부

(난지안내센터)

난지한강공원 제설대책

2023년/2024년 제설대책 기간동안 강설에 대비하여 난지한강공원 제설구간(자전거도로, 보행로 등)에 신속하고 체계적인 제설작업을 실시하고자 함.

□ 추진기간 : 2023.11.15. ~ 2024.03.14. (4개월)

□ 일반현황

○ 관리구역

- 구 간 : 홍제천교 ~ 난지교(4km)

- 면 적 : 776,870㎡

○ 제설대상 범위

시설구분	진입로	진출로	진입계단	보행육교	승강기	도로 (자전거,차량)
규 모	6개소 (1개 폐쇄/1개 버스전용)	4개소 (1개 나들목 전용)	2개소 (1개 폐쇄)	2개소	1개소	6.1km

○ 인원 및 제설장비

- 인원 현황

구분	계	직원	보안관	둔치 및 환경공무직	녹지공무직
현원 수	31	4	10	11	3

- 제설장비 현황

구분	경운기	장착용 삽날	소형 살포기	인력 살포기	회전솔 제설기
장비	3	1	2	2	1

- 제설자재 현황

구분	제설재	제설함	넉가래	각삽	빗자루	모래주머니
자재	100	19	50	30	20	200

□ 기본방향

○ 한강공원 내 친환경 제설재 전면사용

○ 응달, 결빙구간 등 제설취약 구간 사전 제설재 살포

○ 위탁시설 주변은 수탁자 자체 제설작업 시행

○ 대설주의보(5cm 이상)강설 시 연간단가업체 인력, 장비지원 작업실시

○ 신속한 복구 및 시민불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

- 기동성 확보를 위한 작업지점 분산배치

- 강설 예보 시 결빙 예상구간 제설대책 사전대비

○ 취약지점 집중 제설

- 차량 진출입로

- 보행 진입계단 및 경사로

- 공원 진입로 및 통행로

- 기타 결빙 구간 등

□ 단계별 기상상황 및 근무기준 등

구 분	기상상황	근무기준	비 고
평 시	- 일상예보 - 강설확률 30%미만 또는 기온2℃ 이상	24시간 상황유지 (당직자)	문자전송
1단계	- 강설예보 - 적설량 1~5cm내외 예보 시	직원 7명	"
2단계	- 대설주의보 - 적설량 5cm이상 10cm 미만 예보 시	직원 12명 이상	"
3단계	- 대설경보 - 적설량 10cm이상 예보 시	전 직원	"

□ 제설작업 실시계획

○ 사전 조치 사항

- 제설 취약지점 제설재 및 모래주머니 비치

- 직원 비상연락망 정비

- 제설작업 구간별 우선 순위 부여

○ 제설 대상 구간

연번	구 분	위 치	규 모	수 량 (개소)
1	공원내 도로 (자전거도로/보행로)	홍제천 ~ 난지천	폭4m,연장 3.5km	1
2	차량 진출입로	난지나들목(입·출[강변북로]) 야구장 앞(입·출) 중앙연결브릿지(입[하늘다리 버스전용]/출) 산악자전거앞(진입/폐쇄) 안내센터앞(진입) 월드컵대교 아래(입·출)	폭4m,연장 380m 폭4m,연장 200m 폭4m,연장 300m 폭4m,연장 110m 폭4m,연장 1.4km 폭4m,연장 170m	6
3	육교	거울분수 앞(평화의 다리) 중앙연결브릿지(하늘다리)	폭4m,연장 250m 폭6m,연장 70m	2
4	계단	월드컵대교 램프(남단, 북단)	폭4m,연장 100m	2
5	한강교량 E/V	가양대교 북단, 한강야생탐사센터, 수변생태학습센터	-	3

※ 우선순위 제설구간

① 환경공무직 : 평화의 다리, 하늘다리, 월드컵대교 계단 등 제설작업

② 녹지공무직 : 장착용 삽날이용 자전거도로/보행로 등 제설작업

③ 공공안전관/사회복무요원 : 청사주변 등 제설작업

○ 제설 작업 실시

- 주간 강설 시 : 상황에 따라 제설작업 시행

- 야간 강설 시 : 사전 제설제 살포 및 익일 새벽부터 제설작업 시행

※ 야간근무 최소화

○ 제설구간 책임자 지정

연번	제 설 구 간	*****	제설 범위
1	총괄	***	난지한강공원 전 구간
2	홍제천 ~ 사무실 앞	***	도로,육교,보행로,공공화장실 등
3	사무실 앞 ~ 수변생태학습센터	***	나들목, 진출입로, 진입계단 등
4	수변생태학습센터 ~ 난지천	***	자전거도로, 보행로, 승강기 등

○ 취약지점 제설함(제설재 등) 비치

연번	구 분	위 치	개소	비 고
1	도로	홍제천 하류	1	제설함 1개소(제설재 5포)
2	다리	평화의다리 보행로	1	"
3	진출로	제1요금소 앞 진출로	1	"
4	진입로	월드컵대교 아래 차단기 앞 진입로	1	"
5	계단	월드컵대교 연결램프 계단 앞	1	"
6	진입로	센터 앞 진입로	1	"
7	계단	중앙연결브릿지 계단 아래	1	"
8	계단	중앙연결브릿지 계단 위	1	"
9	다리	하늘다리 도로 옆	1	"
10	진출로	야구장 앞(제3요금소) 진출로	1	"
11	진입로	야구장-캠핑장 사이 진입로	1	"
12	진출로	난지나들목 진출로	1	"
13	계단	수변생태학습센터 앞	1	"
14	승강기	가양대교 아래 승강기 앞	1	"
15	계단	월드컵대교 연결계단(북단, 남단)	2	"

* 모래주머니 별도 비치

○ 적설량에 따른 작업 계획

- 제설작업 순서 : 공원이용시민의 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

- 1순위 : 차량 진출입 경사로

- 2순위 : 자전거도로, 산책로, 나들목, E/V, 보행육교 등 진입로 주변

- 3순위 : 주차장, 매점 주변 등

○ 단계별 상황에 따른 작업방법 및 근무기준

- 1단계 : 적설량 1~5cm 내외(쓸어내기+밀어내기+제설재·모래 살포 등)

- 2단계 : 적설량 5cm 이상(장비+쓸어내기+밀어내기+제설재·모래 살포 등)

- 3단계 : 적설량 10cm 이상(장비+밀어내기+제설재·모래 살포 등)

○ 친환경적 제설 시행

- 송풍기 및 경운기에 의한 쓸어내기 및 밀어내기 우선

- 친환경 제설재 사용

- 계단부 등 취약구간 친환경 제설재 살포량 최소화

- 초지 및 광장부 등 이용량이