현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	구 로 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	소방차량 진입도로 구조안전 검토에 관한 제안 알림

1. 관련근거

가. 市-소방행정과-2155('2023.1.25.)호 『소방서 사무분장 표준안 조정결과 알림』

나. 市-예방과-16715('2023.8.2.)호 『소방시설 등 제도개선 및 소방시설 검토 의견 조회』

다. 예방과-14457('2023.10.31.)호 『건축허가 등 동의업무 데이터 체계화 방안』

라. 예방과-14524('2023.11.1.)호 『소방차량 진입도로 구조안전 검토에 관한 제안』

2. 추진개요

가. 서울시 내 건축물 밀집화로, 주차구역 지하화 및 주상복합 건축물 증가.

나. 지하주차장 상부 혹은 주상복합 상부 차량 진입로가 고중량 소방자동차의 하중을 견

딜 수 있는지에 관한 의문.

3. 추진방안

방안1.

소방차량 활하중 계산 및 설계활하중 산정

⇒ 지침에 근거하여 소방차량 하중을 계산하여 적정 활하중 검토

① [eqn: W`=`(1+IM) TIMES {P} over {a _{2} TIMES b _{2}} `=`# (1+0.236)` TIMES ` {51.65kN} over {1.31939 TIMES 1.57348} `=`30.751kN/m ^{2}]

② [eqn: P _{vl} =` {Pr(1+i)} over {1.5(0.2+2H)} `=`# {51.65kN(1+0.3)} over {1.5(0.2+2 TIMES 1)} `=`20.35kN/m ^{2}]

③ [eqn: P _{vl} =` {Pr(1+i)} over {1.5(0.2+2H)} `# =` {60.98kN(1+0.3)} over {1.5(0.2+2 TIMES 1)} `=`24.02kN/m ^{2}]

방안2.

관련 법령 및 지침 개정

⇒ 소방차량의 하중을 견딜 수 있도록 지침 개정 및 하중 검토 당위성 보완

방안3.

운행제한표지판 설치 및 소방차량 차량제원표 부착

⇒ 운행제한표지판을 설치하여 해당 차량이 진입 가능한지 판단가능하도록 함

⇒ 소방차량에 차량제원표 부착으로 차량 하중 및 제원 파악.

차량제원표(53m 고가차)
총중량	27.9t
축하중 (아우트리거전개)	18t
높이	4m
전장	11.5m
폭	2.49m

3. 추진효과

가. 건물 상부 옥외도로 구조안정성 검토로 고중량 소방차량 운용으로 인한 2차재해 방지.

나. 차량 운행제한 표지판 설치 및 차량제원표 부착으로, 제원을 벗어나는 소방차량이 해

당 현장에 들어가서 2차재해가 일어날 우려 방지.

붙임  1. 소방차량 진입도로 구조안전 검토에 관한 제안 1부.

2. KDS 41 12 00 건축물 설계하중 1~22P 1부.

3. KDS 24 12 11 교량 설계하중조합(한계상태설계법) 1부.

4. 2020 도로설계요령 제2권 토공 및 배수 7편 1부.

5. 도로설계편람 토공 및 배수편(2012)(P.332，354~355) 1부.

6. DB-24 참고자료 1부.

7. KL-510 참고자료 1부.  끝.

	구 로 소 방 서 장
소방시설지도관	김민범		예방팀장	박종현		예방과장	전결 11/03
이기주
협조자
시행	예방과-14656	(	2023. 11. 3.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6273	/전송	02-2187-8286	/	bum-kff@seoul.go.kr	/	부분공개(5)