순 찰 점 검 일 지

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
원형덕		代남현우	11/09
			강수성
협 조

2023.  11. 08. (수). 맑음

￭ 점 검 자 : 원형덕

￭ 순찰코스 : 구의수계(용마배수지).

관 로 순 찰
구 분			관로명				구경(mm)					순찰 노선명								적출내용		조치내용
구의 수계			월곡배수지 송수관로				300~600					이문로 (회기동67-5~이문동삼거리)								이상없음		없음
구의 수계			용마배수지 송수관로				150~800					한천로 (신이문역~서울교통공사사거리)								이상없음		없음
밸 브 류 & 밸브실 점검 (블럭 )
구 분				밸 브 류 (개소)														밸 브 류 (개소)
				계				제수변			공기변				퇴수변	기타		계	사각형		원형		중형
점검		금 일		5				4			-				1			5			4		1
		누 계		981				841			39				51	-		981	-		837		144
적출		금 일		-				-			-				-	-		-	-		-		-
		누 계		-				-			-				-	-		-	-		-		-
배수지 및 가압장 순찰
시설물명						구 분			용 량					적출 내용			처리 내용					비 고
용마배수지 및 가압장						지역			80,000㎥					이상없음			없음
용마소배수지						1차배수지			6,000㎥					-			-
신내배수지 및 가압장						1차배수지			3,000㎥					-			-
조압수조						수압조정			3,454㎥					-			-
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치					공사내용			시공사 (연락처)				적출내용			조치내용
순찰
자체 조치실적
기 타	● 면목동 144-1외 4개소 밸브점검결과 이상없음

￭ 관내민원 (순찰)처리현황 (고무링설치)

연번	주 소	민원(순찰)	민원(순찰)내용	처리결과
-	-	-	-	-

￭ 관내순찰코스

구분	관로명	구경 (mm)	순찰 구간	적출 내용
1	용마배수지 송수관로	100~1200	고산자로 (용두역~고려대역)	이상없음
2	용마배수지 송수관로	100~900	왕산로 (신설동역~시조사삼거리)	이상없음
3	공릉배수지 송수관로	100~600	제기로 (떡전교사거리~제기동139-4)	이상없음
4	월곡배수지 송수관로	150~700	회기로 (회기역교차로~제기동1142-18)	이상없음
5	월곡배수지 송수관로	300~600	이문로 (회기동67-5~이문동삼거리)	이상없음
6	용마배수지 송수관로	150~800	한천로 (신이문역~서울교통공사사거리)	이상없음
7	용마배수지 송수관로	200~1500	천호대로 (신설동역오거리~면목동194)	이상없음
8	용마배수지 송수관로	150~600	사가정길 (신답사거리~장안동469-1)	이상없음
9	용마배수지 송수관로	200~1000	전농로 (답십리동 530-3~떡전육교)	이상없음

※ 순찰 코스

(A코스) 고산자로-하정로-왕산로-안암로-제기로-회기로-이문로-한천로-사가정길

(B코스) 사가정길-천호대로-장한로-동이로-동일로-봉화산길-능산로-북부간선도로

(C코스) 사가정길-전농로-망우로-용마산길-면목동길-답십리길