현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	노 원 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 완료후 현장검수 결과보고(월계)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6567('23.11.10.)호 「소방용수시설 이설 완료 검수 요청서(3공구)

나. 소바용수시설(소화전) 이설 완료에 따른 검수계획 알림(3공구)」

2. 소방용수시설(소화전)이 이설 완료됨에 따라 다음과 같이 현장 검수후 결과를 제출하오니

참고하시기 바랍니다.

연번	소화전 번 호	형 식	이 설 주 소	비고
1	4336	지상식 소화전	노원구 월계동 3-3 (미성아파트 11동 옆)
2	4222	지상식 소화전	노원구 월계동 산64-5 (초안생태터널 부근)
3	4203	지상식 소화전	노원구 초안산로 12 (인덕대 강단 맞은편 인도)	지하식으로 형식변경
4	4186	지상식 소화전	노원구 월계동 949 (꿈의숲 sk뷰 아파트 101동 맞은편)
5	4205	지하식 소화전	노원구 월계로 45가길 54 (월계중학교 옆 인도)

가. 검수일시 : 11. 12.(일) ~ 11. 14.(화)

나. 검수대상 및 이설위치

다. 검수자 : 해당 소화전 담당(조사)자 (붙임 참조)

3. 행정사항

가. 검수 후 [붙임3] 양식으로  11. 17.(금)까지 결과 제출

나. 119행정정보시스템 현행화[붙임2] 및 조사부 등록 철저(이상없을시 '양호' 등록)

※ 119행정정보시스템 소화전 사진현행화 시 소화전 출수 사진 금지

※ 호스접결구는 지면으로부터 높이가 0.5m이상 1m이하의 위치에 설치 여부 확인

※ 맨홀(제수변)과 지상의 단차 확인하여 통행상 사고발생의 우려가 있는지 확인

다. 현지확인 결과 복명서 작성시 지상식 소화전은 사진 3장(전경,출수,제수변 내부),지하식 소화전은 3장(전경,소화전 내부 출수/미출수) 첨부하여 제출

붙임 1. 현지확인 결과 복명서 1부.    끝.

	월계119안전센터장
소방경	김태훈		진압3대장	이기정		119안전센터장	11/16
장성철
협조자
시행	월계119안전센터-3426	(	2023. 11. 16.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 현장대응단 진압대 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02********1	/전송	02-2187-8205	/	kth4647@seoul.go.kr	/	부분공개(7)