문서번호	정수과-5757
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김동선		김경진	11/28
			성호준
협 조
	주무관			박형수
	주무관			박석주

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!□

수질자동연속측정기(주간)점검결과보고

(2023. 11. 20 ∼ 2023. 11. 26)

2023. 11.

구의아리수정수센터

정수과

▣ 점검 일자 : 11월 20일 ∼ 11월 26일

제 1 정 수 장
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 탈포조, 세정장치점검 : 예비품 교체	착수정	***	*************************************** ********************* ****************** ***************************** ************************ ***************************** **************** ****************************************************************
		침전수	***
		여과지별(12대)	***
		여과 배출수	***
		여과 통합수	***
pH계	: 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 예비품 교체	착수정	***
		응집지	***
		침전지	***
알카리도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	착수정	***
		침전수	***
AUTO쟈-테스터	: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검	착수정	***	********************************** ******************************** **************************** ********************* **************************** *************************** **************************** *********************************************************************************************************************************
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	착수정	***
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	착수정	***
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	여과지,침전지	***
잔류염소계	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	착수정	***
		착수정(Total)	***
		침전지	***
		여과지	***
		정수지(A)	***
시료수펌프	: 과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	***

제 2 정 수 장
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 탈포조, 세정장치점검 : 예비품 교체	착수정	***	*************************************** ********************* ************************* ***************************** ************************
		침전수	***
		여과지(10대)	***
		여과통합수	***
		여과배출수(2대)	***
pH계	: 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 예비품 교체	착수정	***
		응집지(2대)	***
		침전지	***
알카리도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	착수정	***
		침전수	***
CAST	: Rinse volume 확인 : Sample pump tube 오염도,손상점검 : 시료,시약,Cell 유닛상태	착수정	***	********************************** ******************************* ***************************** ******************* **************************** ***************************************************************************************************************** ****************************** ****************************
iPDA	:시료유입전전자밸브 및 측정부 오염상태	응집지	***
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	착수정	***
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	착수정	***
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	여과지(10지)	***
잔류염소계	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	착수정	***
		침전수	***
		정수지(B)	***
시료수펌프	: 과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	***

고 도 / 송 수
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 탈포조, 세정장치점검 : 예비품 교체	활성탄지(2대)	***	*************************************** ********************************* ******************* **************************************************** ******************************* ***************************** *************************** ***************************
		송 수	***
pH계	: 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 예비품 교체	송 수	***
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	활성탄지(2대)	***
		송 수	***
잔류염소	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	송 수 (용마1,월계1)	***
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	송 수	***
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	활성탄지(2대)	***
TOC	: 시료 및 시약의 유입상태 : 펌프,튜브 및 유닛 상태	활성탄지(2대)	***
		오 존 후	***
잔류오존농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	***
과수농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	***

특 이 사 항 및 예비품(소모품, 시약)교체 내역
**************************** ********************* **************************** ***************************	***************************** ************************ *************************** ***************************

끝.