문서번호	시설관리과-25644
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
서동민	최경서	代최경서		12/01
				정한호
협 조
	급수운영과장		代황대룡
	급수관리팀장		황대룡
	주무관		고일광
	주무관		이준범

2023년 상수도 시설물 하반기 정기점검 계획

2023. 12.

동부수도사업소

〔시설관리과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2023년 상수도 시설물 하반기 정기점검 계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조(안전점검의 실시)에 따라 상수도 시설물에 대한 2023년 하반기 정기점검 계획을 보고 드림.

1		점검개요

□ 관련규정

○ 시설물의 안전 및 유지관에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)

관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로      안전점검을 실시하여야 한다.

□ 점검주기(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조 2항 별표3)

구분	법정점검			기타점검 (설날, 해빙기, 풍수해, 추석, 동절기 등)
	정밀안전진단	정밀안전점검	정기안전점검
점검주기	1회/5년	1회/2년	1회/반기	5회 이상/년
대상시설	1종 시설물			1종 및 법정외 시설물

□ 점검주기(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제4조 별표1)

○ 시설현황

구분	상수관	배수지	가압시설		기전시설		조압 수조
			아리수올림터	증압장	제어센터	전식방지시설
계	2,148km	8개소	4개소	12개소	1개소	69개소	1개소
법정관리	77.6km (상수관)	8개소	4개소	-	-	-	-
자체관리 (법정외시설)	1,372km (배급수관)	-	-	12개소	1개소	69개소	1개소

○ 시설관리 계통도

시설물관리범위

취수장			정수장			지역배수지(3개소)		1차배수지 (5개소)			아리수올림터 (4개소)		증압장 (12개소)			수요가 급수
	도수관 (정수장 시행)				송수관 77.6㎞							배‧급수관 1,372㎞
					법정관리시설(1종시설물)									법정외 시설물

2		점검계획

□ 대상시설

*****	******	*******	**********
*	****	*	*
****	****	*	*

○ 배 수 지: 대현산, 아차산, 용마, 아차산(소), 금호, 응봉, 신내, 용마(소)

○ 아리수올림터: 아차산, 대현산, 신내, 용마

○ 상수관로: L= 77.6km

***	********		********		********
	*****	******	*****	******	*****	******
*****	***********	****	***********	****
*****	*****	***			*****	****

□ 점검방법

○ 점 검 자: 시설물(순찰반 포함) 및 기전업무 담당자

○ 점검기간: 2023. 12. 5.(화) ~ 12. 29.(금)

○ 점검방법

- 실명제 체크리스트에 의거 정기점검 실시

- 육안점검(중대한 결함 또는 자문 필요 시 외부전문가 활용)

□ 점검내용

○ 구조물 분야

- 항 내외부 균열 및 파손상태(벽체, 기둥, 바닥, 슬라브 등)

- 항 내부 구조물 박리, 박락 상태

- 항 내부 방수상태(도료제 탈락 및 부풀림현상 발생여부 등)

○ 배관 및 변류 상태

- 항 내부 배관부식 및 녹 발생 여부(유출입관, 퇴수관, 월류관, 난관 등)

- 관랑실내 배관 및 변류 부식·녹 발생·지수여부 등

- 구조물 균열 및 파손, 옥상 방수 불량에 따른 누수 여부

○ 배수시설

- 구조물내로 내외수 유입여부

- 자동 배수 모터펌프 작동 여부

- 우수 배수로 준설 및 파손 여부

○ 비탈면보호

- 배수지 주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부

- 옹벽 및 축대 등 균열 파손 여부

○ 상수관로

- 관부설 환경의 변화유무(노출, 침하 등)

- 각종 밸브실 손상(균열), 누수, 부식 상태

○ 기전시설 점검

- 인입전선로 배관 및 케이블 상태

- 차단기, 개폐기 접촉부, 피뢰기, 계기류 접촉부 상태

- 변압기 교체운전(상시/예비) 시행 및 누유 여부

- 모터펌프 가동 시 교체운전(상시/예비) 시행 및 소음 등 진동상태

3		조치계획

○ 경미한 사항은 지적 즉시 조치하고, 중요 시설물 보수사항은 별도 계획 수립 정비

○ 점검결과 본부(시설관리과) 제출 : '24. 1. 12.까지

○ 정기점검 결과 시설물통합정보관리시스템(FMS) 입력(점검완료 후 30일이내)

붙임  1. 본부(시설관리과) 공문 1부

2. 시설물(배수지, 아리수올림터) 안전점검표 1부.

3. 상수관로 점검표 1부.

4. 기전시설 점검표 1부.  끝.