문서번호	정수과-8563
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(6)

주무관		정수과장							결재
강석규		12/06
		조우현
협 조

활성탄 굴상및 투입 안전점검일지(12월4일,월요일)

일시

2023.12.4.(월) 09:00 ~ 17:00

준설 및투입

업체

〇 ㈜ 신한엔비텍

근로자

〇 7명(권태율,정현구.이재일,온영민,장규현,강래열,이항복)

작업현황

〇 활성탄 흡착지 굴상(2일차)

-진공준설차 및호퍼사전 설치 11.30(목),활성탄6지 가동중지

〇 활성탄흡착지 유입수 온도 : 6.3℃(12월4일 09:00)

인수인계

〇 안전사고 관련 활성탄흡착지 유입,유출밸브 클로즈 철저

〇 전기 접지, 대기오존 산업안전보건법 준수

(오존0.6ppm,AOP 0.7ppm→ 0.5ppm,AOP0.6ppm)

작업내용

【교육내용】

〇 굴상 및 투입 작업시 안전사고 및 전기사고 예방 철저

〇 장내세균 검사자만 작업 투입, 낙상사고 주의

【작업내용】

〇 톤백수 : 133포대(1면 :107포대완료, 2면: 26포대)

일자	작업내역
12.1(금)	65포대 굴상
12.4(월)	42포대 굴상
12.4(월)	26포대 굴상
누계	133포대굴상
		활성탄 굴상	활성탄 굴상
1면 : 가로1열 14개× 세로10개 =140개, 가로 반토막1열(14개)001열 = 14개 1면 다공성 기판수 : 154개 1지당 : 154개×2면 =308개