문서번호	수변감성도시과-2315
결재일자	2022. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토양지하수팀장	수변감성도시과장		물순환안전국장
나영탁	강승곤	박홍봉		10/07
				한유석
협 조

2023년 지하수 보조측정망 관리개선 용역 추진계획

2023년 지하수 보조측정망 관리개선 용역 추진계획

2022.  10.

물순환안전국

(수변감성도시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 지하수 보조측정망 관리개선 용역 추진계획

지하수 측정 신뢰성 확보 및 지하수 변동실태 파악, 분석을 통해 지하수 보전·관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경 및 경과

ㅇ 지하수 정책수립 및 의사결정을 위한 신뢰성 있는 측정자료 확보 필요

- 측정영역 중첩, 인위적 수위변동, 전용측정시설 부족 등을 개선하여, 측정목적과 장기간 측정여건을 겸비한 측정망으로 개편하여 유용한 측정자료 확보

ㅇ 지하수 보조관측망 관리개선 용역 지속 추진('17~)

사업연도	대상지역	측정지점 재배치	측정지점 해지	전용측정시설 신설	비고
2017	강남, 송파, 강동	11	14	2	- 지하수 관측연보 매년 발간
2018	동작, 관악, 서초	7	13	6
2019	구로, 금천, 영등포	6	8	6
2020	마포, 양천, 강서	7	7	6
2021	종로, 은평, 서대문	5	5	6
2022	강북, 도봉, 노원	*****	*****	*****
계	18개 자치구	**	**	**

※ 2022년 추진실적은 계획 물량으로써 용역 결과에 따라 변동될 수 있음

ㅇ 측정지점은 220개소('16) → 252개소('22)로 측정지점 지속 확충

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2023년 지하수 보조측정망 관리개선 용역

ㅇ 용역기간 : 계약일 ~ 2023. 11. 30.

********************

***************************

ㅇ 과업범위

- (공간적) 측정지점 개선 : 동대문, 중랑, 성북구 / 측정자료 분석 : 전 자치구

- (시간적) 지하수위 분석 : 측정 개시일∼최근 측정일 / 관측연보 작성 : '22년

□ 보조측정망 재배치 계획

ㅇ 동대문구(9), 중랑구(4), 성북구(4) 내 총 17개소 중 3개소 재배치 필요

- (공간적 분포) 동대문구 2개 중첩구역 내 3개소 재배치로 측정영역 중첩해소

- (인위적 변동) '간데메공원' 측정소는 상시이용으로 자연수위 측정에 부적합

※ 간데메공원 측정소는 공간적 분포상으로도 부적합하여 우선 재배치 필요

ㅇ 중랑구·성북구는 면적 대비 측정소가 부족하여 확충 필요(4 → 8개소)

※ 측정망 기준 밀도(0.5개소/㎢)에 따른 검토 결과임

<대상지역 측정지점 분포>	<간데메공원 측정소 수위변동>

□ 주요 과업내용

ㅇ 지하수 보조측정망 관리 개선(동대문구·중랑구·성북구)

- 부적합 측정지점 조사, 대체 신규지점 선정 및 지하수 측정설비 이설

- 지하수 전용측정시설 신설(자치구별 2공)

ㅇ 지하수 관측연보 발간 및 지하수위 변동 분석

- 측정자료 정리, 오류 및 결측 검토·보정, 통계치 산정 등 연보 작성

- 지하수위 이상변동 지점 조사 및 정밀조사(현장조사) 및 원인규명

ㅇ 석촌호수, 신월여의지하도로 등 특정지역 지하수위 조사·분석

- 석촌호수(10공) 및 신월여의지하도로(6공) 지하수위 측정 및 분석 등

ㅇ 차년도 지하수 보조측정망 관리개선 방향 설정(중구·용산·성동·광진)

- 측정망 적정밀도 및 환경적·사회적 특성 등 여건을 고려한 운영계획 수립

□ 향후계획

ㅇ 기술용역타당성심사 의뢰	: '22. 10.

ㅇ 용역발주	: '23. 1.

ㅇ 제안서평가위원회 개최	: '23. 2.

ㅇ 협상, 계약체결 및 용역시행	: '23. 3.~

붙임  1. 과업내용서 1부.

2. 산출내역서 1부.  끝.