수질자동측정기 미설치 배수지

잔류염소 측정결과 보고서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
최성현		백종준	01/05
			이재남
협 조

	관내 수질자동측정기 미설치 배수지 3개소와 배수지 급수구역내 수도꼭지에 대한 잔류염소를 측정하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보고자 : 공업7급 최성현

□ 측정대상 : 수질자동측정기 미설치 배수지 3개소 및 관말 수도꼭지

□ 측정일자 : 2024. 1. 4.

□ 측정방법 : 3개조 편성, 주 1회 측정

- 1조(장래현, 정지현) : 수유5 배수지

- 2조(최성현, 윤동연) : 우이 배수지

- 3조(김미라, 박순덕) : 상계 배수지

□ 측정항목 : 잔류염소

□ 측정결과 : 적정(먹는물 수질기준 이내)

(단위 : mg/ℓ)

측정날짜 배수지명	1월 4일		수 계	비 고
	배수지	수도꼭지
수유5 배수지	0.31	0.28	강북아리수정수센터 (월계배수지)
우이 배수지	0.30	0.28	강북아리수정수센터 (월계배수지)
상계 배수지	0.28	0.27	강북아리수정수센터 (공릉배수지)

끝.