문서번호	성동구긴급구조통제단-26
결재일자	2024. 1. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
소방위	구급팀장	현장대응단장
김주안	김민수	01/09
		나종성

재난현장활동 안전점검표(2024. 01. 08.)

<관련근거>

1.안전지원과-21812(2014.10.6.) 『소방현장활동 안전점검표』

2.본부 현장대응단-3142(2022.2.28.) 『현장안전점검관 재난현장 행동 수칙 알림』

사 건 일 시	***************************************** *********************************
사 건 장 소	***********************************
재 난 분 류	********
점 검 자	*****	*****************
	*****	*****
	*****	******

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 인명피해 : 없음

- 유도대피(0명), 인명구조(3명), 병원이송(0명), 자력대피(30명)

※ 통제선(Firne Line) 설치/ 출입제한구역설정/

□ 현장활동대
현 장 대응단	진압대	지휘차, P, T, 화학T, 굴절			왕십리119안전센터		P, T
	구조대	100, 200	금호119안전센터	P, T, 구급		성수119안전센터		P, T, 구급
지원 (타서 진압대)		무학P,T,구급 전농T 구의P,T 장안P,T 신당T, 용두T, 영동T, 전농T, 면목T 능동구급, 길음구급, 본부회복차
지원 (타서 구조대)		중부100,200 동대문100, 특수구조대,구조공작,화학,장비운반차

□ 소방현장활동 안전점검표
단계별 (유형별)	점 검 항 목	점 검 결 과			점검조치사항
		적정	부적정	확인불가
출 동 중	현장상황 및 소방안전지도 활용한 내부진입 및 퇴각 붕괴예측 등 정보를 제공하였는가? (무전기 활용)	∨			소방안전지도 정보 제공
	출동중 차량출동 안전사고 예방 주의 조치를 전파했는가?	∨			전파함
현장도착	도착 후 차량 고임목은 설치하였는가?	∨			고임목 설치
	차량의 부서 위치는 적정한가? (화점과 근거리 부서금지)	∨			적정함
무선보고	출동 ․ 귀소시 출동인원 및 장비이상 유무를 보고 하였는가?	∨			이상 유무 무선(대면) 보고
	현장활동 개시 여부 및 출동대원 현장투입 전 ․ 후 현장지휘관에 보고하였는가?	∨			보고함
개인안전장구착용	안전화는 착용 하였는가?	∨			착용함
	방화복은 착용 하였는가?	∨			착용함
	방화두건은 착용 하였는가?	∨			착용함
	공기호흡기는 착용 하였는가?	∨			착용함
	헬멧은 착용 하였는가?	∨			착용함
	점멸등, 휴대용렌턴, 개인로프는 착용하였는가?	∨			착용함
	안전장갑은 착용 하였는가?	∨			착용함
현장안전 조 치	- 통제선 설치 및 주변통제 여부 - 현장대피소 설치 운영 여부 - 귀소시 기타 안전조치 여부(염화칼슘 살포 등)	∨			통제선 설치 및 경찰 차량통제
	사후 안전사고방지를 위한 출입제한 구역설정 여부 (화재, 구조, 재난, 기타 안전조치) ☞ 제한기간 : 사후조사 및 복구완료 시 까지 ☞ 관계자에게 구두 동의여부(통제목적 설명)	∨			출입제한 구역설정
현장활동	개인 인식표는 휴대하였는가?	∨			휴대함
	소방활동시 2인1조 원칙은 준수되었나?	∨			준수됨
	건물 진입 시 장애요인 및 낙하물의 위험요소 없는가?	∨			위험요소 확인
	건물 진입 시 대원의 안전은 확보하고 진입하는가? (낮은 자세 유지 및 건물 상층부에서 낙하물 위험요소 등)	∨			안전확보
	주변 바닥에 기름, 물기, 정돈되지 않은 물건방치 등으로 인한 낙상위험은 없는가?	∨			안전 확보 후 작업
	내부 진입 시 연소물의 종류는 확인되었나? (유류, 가스 등 폭발위험)	∨			연소물 종류 확인

단계별 (유형별)	점 검 항 목	점 검 결 과			점검조치사항
		적정	부적정	확인 불가
현장활동	지하층 등 어두운 곳에 진입 시 조명기구 사용으로 낙상 등 안전확보 하였나?	∨			안전확보
	옥내 진입 시 전기 및 가스밸브은 차단 되었나?	∨			유관기관 안전조치
	옥내 진입 시 탈출로는 확보되었나?	∨			적정함
	화점 진입 및 탈출시간은 적정한가?	∨			적정함
	배기측에서 방수(주수) 시 급기측 역화현상에 의한 대원 안전은 확보 되었나?	∨			적정함
	수관 카프링은 잘 결합되었나? (카프링이 풀리면서 대원 사고유발)	∨			적정함
	수관 꼬임으로 인한 대원 낙상은 없는가?	∨			적정함
	수관이 도로에 전개하는 경우 수관보호틀을 이용하여 안전은 확보 되었나? (중량물이 지나갈 경우 파손 등으로 부터 안전확보)	∨			적정함
	겨울철 수관에서 물이 새고 있어 빙판 형성으로 대원 낙상위험은 없는가?	∨			적정함
	인명구조는 3회 이상 중복 검색 했는가?	∨			적정함
	소화전 확보 및 안전조치는 하였는가? (입구에 걸리거나, 빠지지 않도록)	∨			적정함
사다리 조 작	사다리 조작은 적정한가? (2인 조법)	∨			적정함
	사다리의 설치장소는 적정한가? (유리창 파괴 시 폭발, 역화현상에 인한 대원 부상염려)	∨			적정함
	사다리 지지대 안전은 확보되었나? (지반이 약하거나 경사는 수평한가)	∨			적정함
	사다리 전개 시 낙하물에 의한 위험요소는 없는가? (사다리 아래 대원 부상 위험)	∨			적정함
송풍기 (배연기)	송풍(배연)기 사용은 적정한가? - 작업 시 대원․ 주변의 안전은 확보 되었는가? - 이동 시 2인 1조 및 자세는 바른가?				해당없음
동 력 절단기	동력절단기 사용은 적정한가? - 절단 시 주위의 안전은 확보되었나? - 절단 시 발생되는 불꽃으로 요구조자 상해 위험은 없는가? - 절단 시 발의 위치나 자세는 바른가?	∨			적정함
로 프 사 용	로프사용은 적정한가? - 로프사용 견인 시 결착 상태는 양호한가? (확보물 강도 확인 및 지지점의 안전확보 등) - 장비 하중에 맞은 로프를 사용하는가? - 로프 매듭법에 맞게 사용하는가?	∨			적정함
철수시	출동대원 확인 및 주변에 방치된 장비는 없는가?	∨			인원․장비 이상없음 보고함.
	고임목을 제거하고 출발하였는가?	∨			고임목 제거 후 철수 함.
	차량 후진 시 1인의 안전확보 요원은 있는가?	∨			대원 배치

붙임 현장안전 확인표 (2024.01.08.) 1부.  끝.