문서번호	급수운영과-529
결재일자	2024. 1. 10.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
홍은철		김영환	01/10
			권오정
협조
	주무관		강병국

「2023년 양천구 관내 상수도 맨홀 정밀점검」

용역결과에 따른 안전등급별 정비계획

2024. 1. 10.(수)

강서수도사업소

(급수운영과)

「2023년 양천구 관내 상수도 맨홀 정밀점검」

용역결과에 따른 안전등급별 정비계획

********************************************

「2023년 양천구 관내 상수도 맨홀 정밀점검」용역 결과에 따른 안전 등급별 정비계획을 보고드림

※관련문서: 맨홀점검용역 사업관리 및 불량, 미점검 맨홀정비 추진 안내(시설관리과-11355)

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명:****************************

ㅇ 용 역 사:*********************

ㅇ 용역개요: **************

ㅇ 용역금액*******************************

ㅇ 용역기간:***********************

□ 용역 결과(안전등급현황)

(단위:개소)

구분	계	가(우수)	나(양호)	다(보통)	라(불량)	비고
맨홀 외부	*****	*****	***	**	**
맨홀 내부	*****	*****	***	**	**

□ 상수도맨홀 정비순위

구분	시설물의 상태		정비순위
	맨홀 외부	맨홀 내부
가(우수)	이상없음	이상 없음
나(양호)	기능은 양호	기능 양호하나 경과 관찰이 필요한 상태	지속관리대상
다(보통)	기능 저하 방지의 계획적인 관찰과 조치 필요	기능 유지되나 노후화가 진행중인 상태	계획적 정비대상 (필요시 긴급조치)
라(불량)	조속한 조치 필요	긴급한 조치 필요	즉각 정비대상

※ 도로관리과-2131(2020.2.5.)호「도로상 맨홀정비 관리지침」

□ 안전 (라)등급 우선정비

구분		개소	정비방안	정비시기
계		**		2024년 (3월~11월)
맨홀 외부	주변포장손상/포장단차	**	***
	높이조정부손상	**	***
	뚜껑과 틀간단차	*	*******
	부식	*	****
	철개파손	*	***
	표면마모	*	****
맨홀 내부	내부파손	*	***
	침입수	*	***

□ 정비 계획

ㅇ (라)안전등급 87개소 우선 정비시행

ㅇ (나), (라) 안전등급 개소는 2024년 이후 순차적 정비시행

ㅇ 밸브속성 확인 후 노후밸브인 경우 밸브교체와 병행정비

ㅇ ｢2023년 2차 양천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사｣ 시공업체인 ㈜광희건설 작업 시행

붙임:  1. 관련문서 1부.

2. 양천구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역 준공보고 1부.

3. 양천구 불량 맨홀 관리대장 1부.  끝.