문서번호	시설관리과-658
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김기훈	정수용	이재학	01/11
			정진일
협 조
	시설운영팀장		代한규수
	기전팀장		양창진

2024년 마곡 공동구

상수도 시설 유지관리 계획

2024. 1.

강서수도사업소

2024년 마곡 공동구

상수도 시설 유지관리 계획

마곡 공동구 내 상수도시설물에 대한 유지관리 계획(일상점검 및 긴급복구계획)을 수립하여 상수도 시설 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

□ 상수도 시설현황

ㅇ 시설개요

***	********	*****	********
			*	****	****	****	***	****
**	********	*********** ********	**	**	**	*	*	*

ㅇ **********************************

ㅇ *******************

- ***********************

ㅇ *******************

Ⅱ		재난 발생시 초기 대응체계

□ 초기대응 추진방향

ㅇ 상황실 운영

- 상황실 운영개요

	< 상황실 운영 임무 >
**************** ************** ************************************* *********************************** ********************************

********************************************************

- 상황처리 흐름도

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 누수발생시 비상연락 체계

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 유관기관 협조체계 구축

-**********************

**********************************************

- 유관기관 비상연락체계 정비

• 구청, 소방서 및 경찰서, 한국전력공사 등 비상연락망 구축

ㅇ 공동구 취약시설 사전정비 및 점검

- 관로의 도복장상태, 녹발생 및 누수여부 점검

- 관로 보호대 및 관받침 점검

- 각종 밸브류 및 신축관 점검

Ⅲ		공동구 상수도관 복구계획

□ 재난시 비상급수 운영 및 수계전환

ㅇ 작업차량 및 급수차 보유

- *************************

ㅇ 전기펌프 설치 고층연속급수 가능

- ***********************

ㅇ 사업소 관할 소방차 활용

- 필요시 사용 협조(사업소 ⇒ 소방서)

ㅇ ***********************

- ***********************

- ***************************************

- *****************************************

ㅇ 비상 급수지원 공급 및 시스템 구축

- 비상 급수 상황실 운영

• 누수사고 진행상황 매시간 관리

• 급수 민원접수(단수, 적수, 소·불출수 등) 사항 매시간 관리

- 단수지역 급수차 및 작업차량 급수 지원

• 병물아리수 운반차량 및 비상급수차량 가동

- 고지대 등 수계전환 불가능 지역은 급수차 운영으로 급수

⇒ 고층APT는 급수차를 활용(전기펌프설치) 연속급수 및 병물아리수 수송차량으로 운반하고, 사업소 작업차량을 이용하여 직접 병물아리수 공급

****************************

※ 13층까지 출수가능, 13층 이상 소방펌프차 지원요청

ㅇ 수계전환에 따른 제수밸브 조절(우회소통 대책)

- 담당, 반장, 팀장, 과장 현장도착 단수구역 검토 후 밸브조절 작업시행

- 단수구역 최소화를 위해 밸브를 조절하여 수계전환 실시

• GIS시스템의 상수도 배관망도를 활용

• 밸브 조절시에는 적수가 발생하지 않토록 서서히 시행

• 긴급 누수복구업체 동원 신속 복구

- 누수복구 완료 후에는 퇴수를 충분히 하여 통수를 실시하고 수계 전환시에 조절한 밸브를 환원 조치하여 원 상태로 수계 복귀

ㅇ 단수홍보 시행

- 상수도 및 자치구 홈페이지 게재

- 유선연락(다량급수청) 및 유선방송, 메가샛 등을 활용 홍보

- 유관기관 자치구, 소방서 및 120안내 홍보

- 통합전송시스템 활용 실제 단수대상 가구를 선택하여 홍보

- 동사무소에 병물 아리수를 비치하여 단수가구 사전 공급 홍보

□ 상수도시설 누수발생 조치사항

ㅇ 누수발생(파손)시 조치

- 누수신고 접수 및 상황 전파

• 신고접수

· 누수발생 상황을 육하원칙에 의거 접수 → 행정지원과(민원담당)

• 상황전파

· 누수신고 접수자는 즉시 지역담당, 누수복구담당, 누수복구 업체에 통보

· 누수복구 담당자는 상황전파 대상자에게 문자메시지 발송

· 누수복구 담당자는 누수복구업체 출동상황을 재점검한 후 현장 출동

· 현장 확인 후 누수관경, 교통통제, 단수, 피해상황 등을 확인 후 과장에게 보고

· 지역담당은 단수지역 및 단수시간 등을 고려하여 과장, 소장에게 보고

· 지원이 필요할 경우 본부 및 유관기관에 요청

· 누수복구 담당자는 누수발생 보고서를 작성하여 서면으로 본부에 보고

- 출동 및 응급조치

• 출동

· 누수복구 업체는 누수신고 접수 후 즉시 현장에 출동하여 응급조치

· 누수복구 담당자 및 지역 담당자는 응급조치 및 지원요청 등에 필요한 조치를 하고 지수를 위해 제수밸브 개·폐작업을 시행

• 응급조치

· 누수복구 업체는 현장 주변 안전조치 시행

· 누수복구 담당은 안전조치 사항을 지도 점검 및 복구와 관련된 지원 요청

· 지역 담당은 지수, 수계조절, 비상급수, 단수홍보 등에 필요한 사항 적극 시행, 사업소 자체 처리가 불가할 경우 본부 및 유관기관 지원 요청

ㅇ 복구업체 동원 및 자재확보

- 복구업체: 누수복구업체 등 사업소 공사(연간단가) 업체

- 동원자재: 주철관, 이음관, 이탈방지압륜 등

- 동원장비: 포크레인, 양수기, 작업차량, 발전기, 절단기 등

ㅇ 분석 및 평가

- 사고 조치과정, 결과 등을 분석 및 평가

- 향후 유사사고시 유연하게 대처할 수 있는 방안 강구

- 누수(침수)시 사고처리 능력 배양

Ⅳ		공동구 점검계획

□ 상수도시설 점검

************************

*******************************

********************************************

*****************

*********

******************************

************************

********************

***********************

*************************

□ 점검방법 및 주기

****************************************************************************************************************************

*******

**********************

****************************

***********************

**********************

*****************

**********************

*************************************

******************************

**********************************

****************************************

Ⅴ		행 정 사 항

□ 점검시 조치사항

ㅇ 점검시 적출된 누수는 긴급누수복구업체 즉시 복구

ㅇ 관로 및 밸브 외부 녹 발생, 지지대 보수는 시설물 보수업체 시행

ㅇ 지역담당은 취약 관로에 대한 정비계획 수립 시행

□ 기타사항

ㅇ 마곡공동구 출입허가 신청서 서울시 시설관리공단에 통보

ㅇ 예산사업 필요시 본부와 협의 후 시행

ㅇ 공동구 담당자는 시설물 점검 후 복명서 보고

붙임  1. 유관기관 비상연락망 1부.

2. 마곡공동구 누수시 구감별 밸브(차단) 조절 도면 1부.

3. 공동구 상수도시설 점검표 1부.  끝.