문서번호	치수안전과-1259
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	치수정보기술팀장	치수안전과장	물순환안전국장
이동섭	이현구	김지환	01/22
			안대희
협 조
	주무관		조중환
	주무관		박형진

「옥상 월류형 배수홈통 침수피해 저감효과 분석」

10㎝ 빗물담기 프로젝트 자문회의 결과보고

2024. 01.

물순환안전국

(치수안전과)

「옥상 월류형 배수홈통 침수피해 저감효과 분석」

10㎝ 빗물담기 프로젝트 자문회의 결과보고

도시침수 피해 저감 ‘10㎝ 빗물담기 프로젝트’ 관련「건물 옥상 월류형 배수 홈통」효과분석을 위한 자문회의 개최 결과 보고임.

Ⅰ		자문회의 개요

○ 일    시 : 2024. 01. 18.(목) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 서울시 서소문청사 1동 8층 대회의실

○ 참 석 자

- (서 울 시) 물순환안전국장, 치수안전과장, 치수관리팀장, 치수정보기술팀장

- (자문위원) 노진수 제일엔지니어링 부사장

이기철 한국환경산업기술원 실장

최종수 동국대학교 건축공학부 교수 – 서면자문

○ 보 고 자 : ㈜한국종합기술 노영민 상무 (강남역 일대 배수홈통 효과분석 용역)

○ 자문내용

- 월류형 배수홈통 침수피해 저감 분석 방향에 대한 적절성

‣ 옥상 활용 가능 건물 현황, 저류용량 및 유출량 분석, XP-SWMM모형 적용 인자 적정 여부, 가상 저류지 설정의 적절성

- 배수 홈통 최적 규모 결정에 관한 사항

‣ 옥상 저류 수심 및 체류시간에 따른 배수 홈통 최적 통수단면적 결정사항 등

Ⅱ		주요 자문 안건

⑴ 분석 방향의 적정성 (도림천지류2 유역 대상 시범검토 결과)

○ 옥상 저류 가능 건물 선정 방안

- 서울시 건물통합정보의 위성지도 및 속성정보

전수조사를 통해 지역별 저류 가능 건물 및

면적 산정 (평지붕 형태 옥상 육안 확인)

‣ **************************************************

○ 유출량 검토 방안

- ***************************************

- 평균유속 산정 조건 : *************************************

⑵ 배수 홈통 최적 규모 결정 사항

○ 통수 단면적별 침수 저감 효과분석 방안

- 방재성능목표강우량 기준 저류수심 및 체류시간 검토 결과를 바탕으로 배수 홈통의 최적 규모 결정

- 배수 홈통 규격별 통수단면적에 따른 침수피해 저감효과 검토 분석 결과

* *************	* ************	* **********

Ⅲ		위원별 주요 자문 의견

□ 노진수 위원

○ **************************************************

○ *****************************

- ****************************

- ****************************************************************************

○ 하구 지점을 포함하여 주요 분석지점에 대한 저류 효과를 비교하고 장기적 모니터링을 통한 검증 필요

○ ***********************************************************************************

○ **************************************************

□ 이기철 위원

○ 저류 가능 건물 검토, 가상 저류지 용량 적용방안 및 유출량 검토, 배수 홈통 규격별 침수피해 저감 효과분석 방향은 전반적으로 타당함.

○ **********************************************************************************

○ *************************************************************

□ 최종수 위원

○ 기술적 분석을 위한 연구모형, 가정 조건, 변수 등 적용은 합리적임.

○ *****************************************************************************************************

○ ***********************************************

□ (기타) 참석자 검토의견

○ 위원님들의 자문의견를 바탕으로 강남역 일대 옥상 월류형 배수 홈통 설치에 따른 저류 효과를 신속히 분석하는 한편, ***********************************************

- *********************************

○ ***************************************************

○ 건물 옥상 10㎝ 빗물담기로 인한 침수피해 저감효과가 미미할지라도 대규모 구조적 사업(대심도 배수터널 등) 완료 이전까지 공공에서 할 수 있는 역할을 찾아 적극적으로 추진함으로써 시민들에게 신뢰감을 주어야 함.

Ⅳ		향후계획

○ *******************************

○ ********************************

○ *******************************************

○ ‘24. 4월 : 자문회의 2차 (강남역 일대 효과분석 결과)

Ⅴ		행정사항

○ 자문위원 수당 지급 : 40만원

- 자문참석(2인) : 150,000원/인 × 2인 = 300,000원

- 서면자문(1인) : 100,000원/인 × 1인 = 100,000원

‣ 예산과목 : 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 풍수해 예방대책, 사무관리비

붙 임 : 1. 자문회의 자료 1부.

2. 위원별 자문의견서 각1부.  끝.