문서번호	도로과-952
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	대시민공개

주무관

도로조명팀장

도로과장

건설교통국장

이형진

조원일

김재준

01/22

협조

한휘진

｢밝은 동대문구 조성을 위한｣

도로조명시설 야간조도 측정계획

▢  시설현황

❍ 가 로 등: 9,130등(차도등 4,504, 보행등 2,939, 기타 1,687)

❍ 보 안 등: 10,700등

▢  측정방법

❍ 측정기간: 2024.1.19. ~ 1.29. (19시~22시)

❍ 측정장소: 우리구 및 인접지역 32개소

❍ 측 정 자: 도로조명팀 직원 4인(2인 1개조)

동대문구

[도로과]

사전 검토 항목
✍ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다.
구 분	사전 검토항목 점검 사항
문서공개	●	결재문서 공개여부를 검토하였는가?					공개 □ 부분공개 ■ 비공개 □
고객감동 행정발전	●	(계획수립) 민원발생 소지를 파악하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 사전 주민홍보 방안은 마련하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 지난년도 보다 개선하여 수립하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 다른 사무와의 중복여부를 검토 하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 일몰제 적용 대상 여부를 검토 하였는가?						유 □		무 ■
	●	(결과보고) 민원해결, 발생사유 등을 분석하였는가?						유 □		무 ■
법령검토	●	법령	:	유 ■	(법규명 : 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리 조례				)	무 □
	●	방침, 지침 등	:	유 ■	(	서울특별시 도로조명시설 설치 및 관리지침			)	무 □
	●	전문가 자문 등	:	유 □	(				)	무 ■
기관협의	●	상급기관	:	중앙 □ 서울시 □ 기타 □						무 ■
	●	관계부서	:	유 □	(	부서명 :			)	무 ■
	●	기타(민간단체 등)	:	유 □	(	단체명 :			)	무 □
재원확보	●	확보방안	:	국비 □ 시비 □ 자체 □ 기타(민자,협찬) □						무 ■
절차검토	●	추진절차	:	투자심사 □ 용역심사 □ 심의 □ 기타 □						무 ■
주민참여 갈등관리	●	주민참여	:	설명회 □ 의견청취 □ 기타 □( )						무 ■
	●	민원소지	:	민원발생 가능 □						무 ■
			:	복합민원 □ 단순민원 □
			:	다수민원 □ 단수민원 □
	●	해소방안	:	대책마련 □ 이해·조정 □
홍보계획	●	홍보수단	:	기자설명회 □ 보도자료 □ 기획보도 □ 기고문 □ 인쇄물 □ 기타 □ (IPTV, DID등)						무 ■
여성친화도시조성	●	사업목표	:	성평등 □ 여성의 경제 ‧ 사회참여 확대 □ 안전증진 □ 가족친화 □ 여성의 지역사회 활동역량 강화 □						무 ■
기타 고려사항	●	기타사항	:	안전관리 □ 취약계층 □ 고용효과 □ 환경인지 □ 경제활성 □ 기타 □( )						무 ■

	｢밝은 동대문구 조성을 위한｣ 도로조명시설 야간조도 측정계획

우리구 및 인접지역 도로 주요 지점의 야간조도를 측정, 서울시

도로조명 밝기 기준에 부합한지 파악하고, 야간 조명 개선자료로

활용하고자 함

Ⅰ	도로조명시설 현황

관내 가로등 현황

합계	차도등	보행등	육교등	지하보차도등	경관조명등
9,130등	4,504등	2,939등	81등	993등	613등

※ LED 개량율 100%

관내 보안등 현황

합계	LED등	비 LED등	LED 개량율
10,700등	9,890등	810등	92%

Ⅱ	조도 측정계획

조도측정

❍ 측정기간: 2024.1.19. ~ 1.29. (19시~22시)

❍ 측정대상: 우리구 및 인접 지역 32개소

가로등		보안등
우리구	타지역	우리구	타지역
9개소	3개소	14개소	6개소

□ 우리구: 가로등 주요 간선도로별 1개소씩, 보안등 동별 1개소씩

□ 타지역: 중구, 성동구, 중랑구 가로등 1개소, 보안등 2개소씩

❍ 측 정 자: 도로조명팀 직원 4인(2인 1개조)

❍ 측정방법: 각 도로조명 사이의 가장 밝은 곳과 가장 어두운 곳을 각각 조도계로 측정

측정 대상지	조도 측정 장면

도로조명 조도기준

가로등	보안등		공통
노면평균조도	노면평균조도	노면최소조도	주거지(창문) 연직면조도
14.3~20 lx	5~10 lx	1~2 lx 이상	10 lx 이하 (상업지역 25 lx)

※ 출처: '도로조명시설 설치 및 관리지침' (2018년, 서울특별시),

'서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리 조례 시행규칙' (2023년, 서울특별시)

Ⅲ	향후 추진계획

정기적으로 조도측정 자료 갱신, 도로조명 민원관리에 활용

도로조명 관련 민원 다발지역 위주로 측정장소 변경

시 기준조도에 못 미치는 지역은 예산 활용하여 등기구 개량

붙임 1. 측정 대상지 목록 1부.

2. 측정결과 작성 양식 1부.  끝.