문서번호	정수과-227
결재일자	2024. 1. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주		하은경	01/23
			윤준성
협조	주무관		이종관
	주무관		구연회

신규 응집제(PAHCS) 성능실험 계획 보고

강북아리수정수센터

(정수과)

신규 응집제(PAHCS) 성능실험 계획 보고

우리정수센터에 납품 가능한 신규 고염기도 응집제(PAHCS) 제품의 성능시험 계획을 보고드림

Ⅰ		추 진 배 경

□ 신규 고염기도 응집제(폴리수산화염화황산알루미늄 : PAHCS)가 조달청에 등록됨에 따라 발주 전 기존 응집제와 수처리 성능 비교 평가 필요

❍ 고탁도 유입시 고염기도 응집제(PAHCS) 사용으로 안정적 수질관리 가능

※ 고탁도 실험이 불가하여 일반 물성 시험 후 향후 고탁도 발생시 재평가 필요

Ⅱ		실 험 개 요

□ 실험기간 : ‘24. 1. 22. ~ 31. (9일간)

□ 대상제품 : 기존 사용 제품과 신규 조달청 등록제품의 비교

구 분	******	******
제 품 명	************	**********
알루미늄 함량(%)	********	******
염기도(%)	70 이상	70 이상
pH	3.5~5.5	3.5~5.5

□ 실험(검토) 주요내용

❍ 응집제 주입율 : 현재 수온 및 탁도에서 응집제 주입률 변화에 따른 탁도, pH, 알칼리도 변화 측정

❍ 저장성 : 동결, 알루미늄 석출, 장기보관시 성상 등

Ⅲ		활 용 방 안

□ 고염기도 응집제(PAHCS) 구매시 기초자료로 사용.  끝.