문서번호	에스플렉스센터운영과-686
결재일자	2024. 1. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
최경호		서재호	01/24
			임승철
협조
	기획관리과장		조윤홍

에스플렉스센터 아날로그 화재감지기 교체계획

2024. 1.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 아날로그 화재감지기 교체계획

노후 아날로그 화재감지기를 교체함으로써 기기 오동작 방지 및 신속한 화재경보 발령체계를 유지하여 시민의 안전과 재산을 보호하고자 함

□ 추진배경

○ 노후 아날로그 화재감지기를 교체함으로써 다목적홀, 아프리카tv 등 다중이용 시설의 화재경보 안정성과 신뢰성 향상으로 시민안전 증대

□ 화재감지기 현황

(단위 : 개)

구 분	합 계	연기감지기 연기감지기 : 연기의 산란광을 감지하여 화재를 경보하는 장치	열감지기			불꽃감지기	아날로그 감지기 아날로그감지기 : 열, 연기농도 변화를 상시 감지하여 주기적 통신을 통해 수신기로 송출, 특정감지기의 화재송출 확인 가능 (※ 24년 교체 대상)
			차동식 차동식스포트형 : 감지기의 주위온도가 급격히 상승되었을 때 감지기 내부의 팽창공기에 의해 작동 스포트형	정온식 정온식스포트형 : 감지기의 주위온도가 일정한 온도(작동온도) 이상이 되었을 경우 작동(주방, 보일러실 설치) 스포트형	정온식 정온식방폭형 : 정온식감지기와 작동원리 동일. 감지기가 폭발에 견디고, 인화될 우려가 없는 구조임 방폭형		연기감지기	열감지기
합 계	***** *******	***** *****	***** *******	*** *****	* ***	* ***	*** ***	** ***
지하층	***** *******	*** *****	***** *******	** ****	* ***	*	** ***	* ***
스마티움동	*** *****	*** ****	** ****	** ***	*	* ***	*** ***	** ***
시너지움동	*** *****	*** ****	** ****	** ***	*	* ***	** ***	* ***

※ ( )안은 ’23년 기교체, 미교체 수량은 에스플렉스센터 시설관리용역사((주)동우유니온)에서 기기 고장시마다 교체

□ 추진계획

○ 공 사 명 : 에스플렉스센터 아날로그 화재감지기 교체공사

○ 공사기간 : 2024. 2월 ~ 3월(공사기간 29일)

○ 공사내용 : 노후 아날로그 화재감지기 교체

**********************************

*******************

********************************************

*********************************************

************************

***************************************************

************************

○ 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스센터운영과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 시설비 및 부대비, 시설비(예산편성 부서 : 데이터센터 기획관리과)

□ 향후계획

○ '24. 1월 : 공사 계약 의뢰

○ '24. 2월 : 공사 계약 및 착공

○ ’24. 3월 : 공사 준공

붙임  1. 견적서 2부.

2. 공사 시방서 1부. 끝.