문서번호	보존과학과-181
결재일자	2024. 1. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
신장하	임주희	박현욱		01/25
				최병구
협 조	경영지원부장		기봉호
	총무과장		代박기태
	시설과장		윤희태
	전시과장		박상빈
	유물관리과장		홍승주

‵24년도 박물관 보존환경관리 종합계획

2024. 01.

서울역사박물관

(보존과학과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

‵24년도 박물관 보존환경관리 종합계획

학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 보존과학과장 : 임주희☎0173 담당 : 신장하☎0265

박물관 소장유물의 손상예방 및 보존을 위해 아래와 같이 전시실·수장고 등의 환경인자에 대하여 모니터링을 실시하고 박물관 보존환경기준에 따라 소장유물 보존관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

ㅇ 목    적: 박물관 소장유물의 예방보존

ㅇ 추진근거:『서울역사박물관 박물관자료 수집 및 관리 조례 시행규칙 (‘21.4.6.)』                                 제4장 제13조(자료의 관리 등) 2항 및 3항

ㅇ 기    간: 2024. 1.∼12.

ㅇ 소요예산: 60,000천원

ㅇ 대    상: 서울역사박물관 본·분관 전시실 및 수장고

※ 대상시설 붙임문서 2. 참고

ㅇ 주요내용

- 온·습도 모니터링: 데이터로거에 의한 모니터링 및 전시환경 진단

- 조명 (빛) 관리: 전시실 및 진열장 내 조도, 자외선량 측정 및 교정

- 생물학적 피해예방: IPM(Integrated Pest Management), 일반‧훈증소독, 감압훈증고 운영

- 공기질 모니터링: 기획‧특별전 개최 시 전시실 및 진열장 내 공기오염물질 측정/제거

- 소장유물에 영향을 줄 수 있다고 판단되는 환경 및 오염인자가 존재할        경우, 관련부서와 협업을 통해 피해 최소화 및 제거

- 보존환경관리 기자재 장비 운영‧유지‧관리 및 소모품 구매

ㅇ 측정주기

측정장소 및 측정인자	온·습도		조명(빛)	생물학적 피해예방			공기질
	전시실	수장고	조도	IPM	일반소독 (전시실/ 수장고)	감압훈증고운영	포름알데히드	공기산도
측정/실시 주기	수시 ※분관 별도 모니터링		전시개최· 유물 교체 등 필요시	월1회 (3~12월)	연2회 ※IPM 결과 필요시	수시/ 요청	기획·특별전 등 개막시 ※본분관 전체	분기
보고주기	정기보고		정기보고	정기보고			정기보고

Ⅱ		세부 추진내용

□ 온·습도 모니터링

ㅇ 대    상: 상설·기획·기증유물 전시실, 1∼4수장고·임시수장고·은평수장고

※ 분관은 관별 실시하고 데이터 공유

ㅇ 측정방법

- 디지털온습도계: 177-H1 Testo, Oneset HOBO MX1101

- 대상 시설물 내 측정기기 등을 설치하고 소장품 상태점검 및 온습도 모니터링 실시

- 효율적·신속한 모니터링 점검을 위해 본·분관 분리하여 실시하고 데이터는 공유

※ 공유 데이터는 분석을 통해 보존환경 이상유무 판단 및 문제 사항 처리

ㅇ 추진내용

- 쾌적한 전시관람 환경조성과 전시유물의 보존을 위해 연간 전시실

일평균 온도 18~24℃(최대:26℃이하)로 유지

- 수장고 내 소장유물의 보존을 위해 연간 평균온도 20℃(±4℃) 로 유지

※ 붙임 1. 서울역사박물관(본/분관) 보존환경기준 (보존과학과-353 2020.3.4.)

※※ 시설과(기계실)와 전월 온습도 데이터 공유

- 데이터로거에 의해 수집된 자료는 정리·분석을 통해 정기점검 결과보고 (월1회)

- 전시진열장 내는 전시유물의 재질별 특성을 고려하여 조습제를 설치하고        습도변화 최소화 (각 전시실 습도는 계절별 기후조건에 따라 관리)

- 안정적 테이터 확보를 위한 측정장비 정기교정 → 연1회

********************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 생물학적 피해예방

ㅇ 대    상: 상설·기획·기증유물 전시실, 1∼4수장고·임시수장고·은평수장고

※ 분관은 관별 실시하고 데이터 공유

ㅇ 추진방법: 유해생물관리(IPM), 일반소독, 훈증소독, 감압훈증고 운영

- 유물관리부서(유물관리과, 전시과, 분관)의 훈증소독요청에 따라 협의 후 실시

- 연간 1회 이상 감압훈증고 안전 정기점검 실시

ㅇ 추진내용

- 유해생물관리: 각종 트랩을 설치하여 관내 유해생물종 발생·유입경로 모니터링

- 일 반 소 독: 방충·방균 소독약제를 사용하여 분무·잔류소독

※ 매월 IPM 실시 결과를 참고로 정기소독과 부분소독으로 나누어 실시

- 감압훈증고: 자체 보유 감압훈증고(훈증제: Hygen-AⓇ, 6.3㎥=1.2✕2.5✕2.1)를        활용하며 각종 유물의 관내 반입 시, 반드시 감압훈증소독 후 수장고 격납

※ 피복훈증: 유물의 수량과 크기가 감압훈증고 수용범위 초과 시

- 유물재질 및 특성, 수량, 크기 등을 고려하여 훈증방법 선택적 실시

- 미생물조사: 에어샘플러를 활용한 미생물에 의한 전시실 및 수장고 내 오염도 측정

****************************************************************************************************************

유해생물관리	일반소독	분무소독	감압훈증고

□ 조명(빛)관리

ㅇ 대    상: 본·분관 상설·기획·기증유물전시실 등

ㅇ 추진방법

- 자외선량계: UM-10, Minolta, 색채조도계: CL-200A, Konica Minolta

ㅇ 추진내용

- 전시유물의 가시방사에너지에 따른 적산 조도량 측정 후 조정을 통해        재질별 소장유물의 빛에 의한 손상예방

- 상설전시실 1, 2, 3, 4존 전시 유물 교체 시, 진열장 내 조도 측정 및 조정

- 기획·특별전시 개막 시, 전시진열장 내 조도측정 및 조정

- 적산조도량 측정을 통한 재질별 전시 적정기간 산출 → 전시담당 부서 통보

※ 각 재질별 적정 조도 및 적산조도량 산출은 서울역사박물관(본/분관) 보존환경기준에 의함

□ 공기질 측정

ㅇ 대    상: 본·분관 상설전시실 분기 또는 기획·특별전 개막 시

ㅇ 추진방법: 자체 측정(간이), 외부 의뢰(정밀), 공기산도 측정을 상황에 따라 실시

************************************************************************************************************************

ㅇ 추진내용

- 변색시험지법(환경모니터)을 이용한 분기별 전시실·수장고 내 공기산도 측정

- 기획전 오픈 시, 새로운 건축자재에서 발생할 수 있는 포름알데히드 측정 및 제거

Ⅲ		세부 추진 로드맵

****************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************

****************************

Ⅳ		예 산

□ 예산과목

ㅇ 서울역사박물관, 역사와 문화의 복합공간 창조, 소장유물확보 및 보존,

사무관리비(201-01), 재료비(206-01)

ㅇ 추진방법: 용역계약, 소액수의계약, 카드지출

- 전문적 처리가 필요하다고 판단되는 경우, 문화재청 등록 문화재전문업체 및        실내환경기술·대기환경기사 자격증 보유 전문업체와 계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 5호

- 지방자치단체 세출예산 집행기준, 안전행정부 예규247호(신용카드사용요령)

*****************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅴ		행정사항

□ 관련부서 업무협조

협조부서	협 조 내 용	비고
시 설 과	·전시실․수장고 유물 보존환경 점검에 의한 문제점 발견 시, 공조(온습도) 조정 협조	구두협의 / 공문요청
도시유적 전시과	·전시실(진열장) 내, 온습도․조도 등 전시유물 보존환경측정․조사 시, 전시진열장 개폐 등 협조
전 시 과	·전시실(진열장) 내, 온습도․조도 등 전시유물 보존환경측정․ 조사 시, 전시진열장 개폐 등 협조
유물관리과	·관내 반입 유물에 대한 훈증소독 철저 ·수장고 정기점검․훈증소독․IPM 실시 시, 수장고 출입 및 공간 통제에 대한 협조
서울생활사 박물관	·전시실(진열장) 내, 온습도․조도 등 전시유물 보존환경측정․조사 시, 전시진열장 개폐 등 협조
청계천 박물관	·전시실(진열장) 내, 온습도․조도 등 전시유물 보존환경측정․조사 시, 전시진열장 개폐 등 협조
한양도성 박물관	·전시실(진열장) 내, 온습도․조도 등 전시유물 보존환경측정․조사 시, 전시진열장 개폐 등 협조

붙임 : 1. 서울역사박물관(본·분관) 보존환경 기준표.

2. 서울역사박물관(본·분관) 전시실·수장고 현황. 끝.