문서번호	정수시설과-941
결재일자	2024. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이용철		代정연준	01/25
			전종원
협 조
	주무관			김태환

「2024년 풍납취수장」 염소가스배관 표준압력계 기능검사 계획

2024. 01.

영등포아리수정수센터

[정수시설과]

「2024년 풍납취수장」

염소가스배관 표준압력계 기능검사 계획

소장 전종원 ☎ 3146-5601  정수시설과장 김영준 ☎ 5670  담당 이용철 ☎4034

산업안전보건법, 화학물질관리법, 고압가스 안전관리법 등 규정에 의거 염소가스 배관 압력계를 표준이 되는 압력계로 비교측정을 실시하여 고압가스 시설 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.   .

Ⅰ		관련근거

□ 고압가스 안전관리법 시행규칙 [별표8]

○고압가스 저장·사용의 시설 기술·검사 기준

고압가스 안전관리법 시행규칙 [별표8]

1. 고압가스 저장

2) 점검기준

나) 압력계는 3개월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사할 것.

□ 산업안전보건법 제46조 제1항

○ "염소시설 공정안전관리보고서" 이행

Ⅱ		검사개요

□ 염소가스배관 표준압력계 비교측정

○ 염소용기의 교체, 설비의 수리 및 점검 운영 시 설비 내부 독성가스의 잔류 유,무를

육안으로 확인하기 위하여, 정기적으로 압력계의 정상작동 여부를 기준이 되는

표준압력계로 비교 측정을 실시하여 안전사고를 사전에 예방하고자 함.

대상	점검 수량	점검방법	횟수	특성
*********	****	*********	**** **************	**** *****

□ 점검대상 현황

Ⅲ		예산 및 지출방법

□ 계약건명 : 2024년 풍납취수장 염소가스배관 표준압력계 기능검사

□ 계약업체 : *******

□ 소요예산 : **********************

□ 지출방법 : *************************

**********************

□ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,

정수센터 시설 유지보수, 원수 및 취수비, 수선유지교체비,

수선유지비 (염소투입설비 유지관리)

붙임   1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서-동방수기 1부.

3. 견적서-피드원 1부.  끝.