문서번호	급수운영과-1276
결재일자	2024. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
남상욱	조규환	01/26
		이태형
협 조

2023년 4분기 공공용수 사용량 분석보고

2024. 1.

북부수도사업소

급수운영과

2023년 4분기 공공용수 사용량 분석보고

2023년 우리 사업소 상수도 공공용수 관리계획에 의거 공공용수 감소를 위해 4분기 공공용수 사용량 분석 및 추진실적을 보고드림

Ⅰ		추진근거

**************************************************

******************************************

Ⅱ		사용량 현황

□ 대    상 : 4분기 공공용수 사용량

□ 사용기간 : 2023년 10월 ~ 12월

□ 사 용 량 : *******

(단위 : ㎥)

구 분	합계	단위 공사	연간단가				취약관로			세척수	수계전환
			계	급수	누수	시설물	계	관말정체	적수민원
***	******	*	*****	*****	***	*	*****	*****	*	******	*

	<공공용수 현황 >
□ 공공용수 = 수도사용 수량 + 기타용수 ○ 수도사업용 수량: 수도 사업을 위해서 사용되나, 요금징수가 되지 않는 수량 ① 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량, ② 수도관 세척에 사용된 수량, ③ 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량, ④ 공사(누수방지작업, 시설 개보수, 관로공사)로 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량 ○ 기타용수: 공공의 용도로 사용되어 요금수입 없는 수량 ① 소방용수, ② 소방훈련용, ③ 비상시 급수차에 의한 운반 공급용수 등 ※ 요금이 징수된 경우에는 공공수량에 포함시키지 않음.

Ⅲ		사용량 분석

□ 4분기 사용량 현황

○ 사업별 현황

(단위 : ㎥)

구 분	합 계	단위공사	연간단가	취약관로	세척수	기 타 (수계전환)
증·감	******	****	*****	****	******	*
‘22년	******	***	*****	*****	******	*
‘23년	******	*	*****	*****	******	*

○ 감소원인

- 취약관로 및 물세척수량 감소 등에 따른 따른 공공용수량 감소

Ⅳ		최소화 방안

○ 2023년 배수지 청소시 퇴수수위 기준 최적관리

- 배수지 ‘수위계’측정에 의한 퇴수 기준 수위 준수

▪ 유출관이 바닥면보다 낮을 경우 기준 수위 : 0.3m 이하

▪ 유출관이 바닥면보다 높을 경우 기준 수위 : 유출관 상단부 이상

○ 배수지 항별 매뉴얼 비치

○ 단위공사(배급수관, 블록시스템 공급체계)시 구간별 공공용수 작성

○ 구별 현장, 사무실 복수 담당자 지정하여 세척수량 관리

- 공공용수 사용현황 양식에 의거 구별(월별) 물량 산출

- 퇴수시간 기재 시 시작 및 종료시간을‘분’단위로 정확히 산출

○ 관말지역은 순환배관망공사 시행으로 취약관로 세척수량 최소화

붙임 : 4분기 공공용수 실적 1부.  끝