문서번호	수변감성도시과-1459
결재일자	2024. 1. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	수변감성도시과장
오화민		김종희	01/29
			박홍봉
협조

'23년 하천방류 유출지하수 수질검사 결과보고

2024. 1.

물순환안전국

(수변감성도시과)

'23년 하천방류 유출지하수 수질검사 결과보고

하천 수질오염 방지 및 생태환경 보전을 위해 하천방류 유출지하수에 대한 수질검사(연 1회)를 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 지하철 지하수 배출전용관로 설치사업 완료보고[환경국 수질과-1204(’07.01.22.)]

- 1회/년 이상 하천방류 지하수 수질검사 실시

ㅇ 서울시 유출지하수 활용용도별 수질기준 및 관리계획[물순환정책과-13038(’21.7.15.)]

- 유출지하수 활용용도별 수질 유지관리기준 설정

□ 수질검사 개요

ㅇ 대    상 : 173개 지점(지하철 86, 전력구 41, 통신구 35, 건축물 11)

ㅇ 검사기간 : ’23. 9. ~ 12.(4개월간)

ㅇ 검사항목 : 7개 항목(BOD, TOC, SS, 총대장균군, T-P, T-N, Fe)

ㅇ 수질기준

구 분	BOD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군 (군수/100mL)	TOC (㎎/L)	Fe (㎎/L)	T-N (㎎/L)
목표수질	5 이하	10 이하	0.2 이하	1,000이하	15 이하	2 이하	20 이하

※ 하수도법의 ‘공공하수처리시설 방류수 수질기준’ 및 물환경보전법의 ‘수질오염물질의 청정지역 배출허용기준’ 참고

ㅇ 검사기관 : 서울시 보건환경연구원

2		검사결과

□ 측정항목별

ㅇ ***********************************

- 총대장균군의 기준초과 지점수는 증가했지만, 평균농도는 큰 폭 감소

ㅇ 평균 BOD 농도 0.3㎎/L로 하천수질등급* 적용시 “매우좋음” 등급

- (매우좋음) BOD, TOC, SS  (좋음) T-P, 총대장균군

* 환경정책기본법 시행령 제2조 하천 생활환경 기준으로 매우좋음~매우나쁨까지 총 7개 등급으로 분류되며, BOD, TOC, SS, DO, T-P, 대장균군 등 농도에 따라 판정

구 분		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군 (군수/100mL)	Fe (㎎/L)	T-N (㎎/L)
목표수질		5 이하	15 이하	10 이하	0.2 이하	1,000 이하	2 이하	20 이하
’23년	전 체	***	***	***	*****	***	*****	*****
	지하철(86)	***	***	***	*****	***	*****	*****
	전력구(41)	***	***	***	*****	***	*****	*****
	통신구(35)	***	***	***	*****	**	*****	*****
	건물·터널(11)	***	***	***	*****	***	*****	*****
’22년		***	***	***	*****	*****	*****	*****

※ 수질측정항목
‣ BOD (생물학적 산소요구량) 생물분해가 가능한 유기물질의 강도 ‣ TOC (총유기탄소) 전체 유기물질 농도를 의미 ‣ SS (부유물질) 물에 용해되지 않는 물질로서 탁도의 원인	‣ T-P (총인) 하천 부영양화 지표로 녹조의 원인 ‣ T-N (총질소) 하천 부영양화 지표로 녹조의 원인

□ 배출 시설물별

ㅇ ***************************************

시설물	대 상	수질검사 결과			초과율	전년 대비
		계	기준 이내	기준 초과
계	***	***	***	**	*****	*****
지 하 철	**	**	**	**	*****	*****
전 력 구	**	**	**	*	*****	*****
통 신 구	**	**	**	*	*	*
건물·터널	**	**	**	*	****	*****

3		세부분석결과

□ 측정항목별

ㅇ ****************************************** 대부분의 항목에서 수질 개선결과를 보임

- BOD, 총대장균군 등 대부분 항목에서 전년보다 농도가 8~76% 감소

- 총인(T-P) 농도는 전년 대비 16% 증가(0.031→0.036㎎/L)

****************************************************

******************************************************************************

********************************************************************************************************

ㅇ 전년 대비 초과율 증가에도 불구하고 측정항목별 최대농도는 감소

**********************************************************

*************************************************

※ 측정항목별 최대농도 비교

(단위: ㎎/L, 군수/100mL)

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 배출 시설물별

□ 지하역사 : 86개소

ㅇ 전년 대비 총인(T-P) 외 6개 항목의 농도가 감소해 전반적으로 수질개선

*********************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************

************************************

************************************************

*********

**********************************************************************

****************************

*********************************************

□ 전력구 : 41개소

ㅇ BOD는 전년도와 같고, 그 외 항목은 농도 증가하여 수질 악화

*******************************************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************

**************************************************

□ 통신구 : 35개소

ㅇ 대부분 항목이 전년과 비슷한 수준이며, 부유물질(SS)과 철(Fe)은 개선

- 전년 대비 부유물질(SS)은 33%, 철(Fe)은 46% 농도 감소

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************

□ 건축·터널 : 11개소

********************* 대체로 전년 대비 수질 악화

*****************************************

******************************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*****************************

********************************

4		향후계획

ㅇ 수질분석결과 및 개선조치 통보

- 목표수질기준 적합한******지점은 시설 지속 유지관리

- 목표수질기준 초과한*****지점은 자체점검 결과에 따라 수로·집수정 청소, 정수시설 설치 등 개선조치 후 수질 재검사(’24.4월 완료)

※ 정수시설 설치 등 수질 개선 및 수질 개선 어려운 경우 하천 방류금지 등 조치

(2023년 행정사무감사시 의원 요구사항)

ㅇ ’24년 하천방류 유출지하수 수질 관리계획 수립 및 검사 추진

- 계획 수립 및 기관 통보 : ’24. 8.

- 수질검사 : ’24. 9. ~ 11.(보건환경연구원 시료분석 협조)

붙임 ’23년 하천방류 유출지하수 수질검사결과 1부.  끝.