문서번호	대기환경연구부-1176
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
대기측정관리팀장		대기환경연구부장		보건환경연구원장
김광래		최용석		01/31
				신용승
협 조

2024년 대기환경측정망 운영 계획

2024. 1.

대기환경연구부

(대기측정관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년도 대기환경측정망 운영계획

대기환경연구부장 : 최용석☎570-3400 대기측정관리팀장 : 김광래☎3370 담당 : 하현주☎3371

서울시 대기개선 정책 활용을 위한 신뢰성 높은 측정자료와 시민 알 권리 정보 제공을 위해 노후장비 교체, 정도관리 등 대기환경측정망을 체계적이며 효율적으로 운영하고자 계획을 수립하고 보고합니다.

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거

ㅇ「대기환경보전법」제3조(상시측정) 및 제4조(측정망 설치)

- 법정 측정망 : 도시 대기, 도로변 대기, 대기 중금속

- 임의 측정망 : 도시 배경, 산성우, 광화학

※ 국가측정망 : 교외 대기, 국가 배경농도, 유해대기물질, 광화학 대기 오염물질,  산성 강하물, 지구 대기, 대기오염 집중, 미세먼지 성분

ㅇ「환경기본정책법」제12조(환경기준의 설정) 제3항,「서울특별시 환경 기본

조례」제14조(시 환경기준의 설정) 및 28조(환경조사 및 연구의 실시 등)

구분	아황산가스 (SO2)	일산화탄소 (CO)	이산화질소 (NO2)	미세먼지 (PM10)	미세먼지 (PM2.5)	오존 (O3)	납 (Pb)	벤젠
서울 환경 기준	0.01ppm/년	9ppm/8시간	0.03ppm/년	50㎍/㎥/년	15㎍/㎥/년	0.06ppm/8시간	0.5㎍/㎥/년	5㎍/㎥/년
	0.04ppm/일		0.06ppm/일
		25ppm/시간		100㎍/㎥/일	35㎍/㎥/일	0.10ppm/시간
	0.12ppm/시간		0.10ppm/시간

ㅇ「서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙」제47조(대기환경연구부)

기후환경본부 대기정책과	⇔	대기환경연구부 대기측정관리팀
대기오염측정망 설치 및 관리		도시대기, 도로변 대기측정망 및 대기질 이동측정 차량 등 설치·운영

ㅇ「서울특별시 대기오염 예보 및 경보에 관한 조례」제2조(정의)

- 예보 기준(제4조 관련)

구 분	좋음	보통	나쁨	매우 나쁨
미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)	0~30	31~80	81~150	151 이상
초미세먼지 (PM2.5, ㎍/㎥)	0~15	16~35	36~75	76 이상
오존 (O3, ppm)	0~0.030	0.031~0.090	0.091~0.150	0.151 이상

- 경보 발령 및 해제 기준(제6조 관련)

구분	경보 단계	발령 기준	해제 기준
미세먼지 (PM10)	주의보	시간당 평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속	시간당 평균농도가 100㎍/㎥ 미만
	경보	시간당 평균농도가 300㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속	시간당 평균농도가 150㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환
초미세먼진 (PM2.5)	주의보	시간당 평균농도가 75㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속	PM-2.5 시간당 평균농도가 35㎍/㎥ 미만
	경보	시간당 평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속	시간당 평균농도가 75㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환
오존 (O3)	주의보	시간당 평균농도가 0.12 ppm 이상	시간당 평균농도가 0.12ppm 미만일 때
	경보	시간당 평균농도가 0.3 ppm 이상	오존농도가 0.12ppm 이상 0.3ppm 미만일 때는 주의보로 전환
	중대경보	시간당 평균농도가 0.5 ppm 이상	오존농도가 0.3ppm 이상 0.5ppm 미만일 때는 경보로 전환

ㅇ「대기환경측정망 설치․운영지침」(환경부, 2024)

ㅇ「생활권 미세먼지 그물망 대책」발표(’19.4.28., 서울시장 방침 제90호)

- IoT기반 간이측정기 활용, 생활권 오염원 상시관리

Ⅱ		대기오염측정망 및 간이측정망 운영 현황

□ 대기오염측정망 운영현황 (붙임 1)

ㅇ 대기오염측정망(54개소 : 고정측정망 50개소, 이동측정차량 4대)

- 도시대기(25) : 서울 대표 대기질 측정을 위한 자치구별 1개소 설치

- 도로변대기(15) : 자동차 배출가스 대기질 영향 등을 평가

- 도시입체(10) : 경계 및 배경(고공)에 따른 대기질 파악

- 이동측정차량(4) : 사전오염도 조사, 환경 홍보 및 민원 대응 등

*******

*******************************************

***	**	****
		** **	**** ****	********** ****	***	**	***	**	*****	***	***	**********
*	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*******	**	**	*	*	*	*		*	*	*	*	*
********	**	**				*		*	*
*******	**	**	*		*		*			*	*	*
*******	*			*					*
******	*	*

*********************

*********************************************************

ㅇ  대기오염측정망 설치위치

□ 간이측정망 운영현황 (붙임 2)

ㅇ 간이측정망(520대)

합계	대기측정소	공사장	취약계층	집중관리구역	녹색교통진흥	기타 배출	예비 (공사장 철거 후 설치 대기)
520대	32대	128대	71대	40대	29대	174대	46대

****************************************

************************

**************************

*******************************************

***********************************************

	집중관리구역 (9개구)
금천구('19), 동작구('19), 영등포구('19), 서초구('20), 은평구('20), 중구('20), 관악구('21), 광진구('21), 성동구('21)

*********************************

***************************

ㅇ  간이측정망 설치위치

Ⅲ		'23년도 측정망 운영 및 관리 실적

□ 대기오염측정망 운영

ㅇ 대기오염측정망(고정측정망 50개소, 이동측정차량 4대) 및 기타 측정망

*************

**********************************************************

********************************************************

************************************************************

**************************************************

***************************************************

- 정기점검, 수시점검 외에 고장 시 즉시 현장 출동으로 정비 등 실시

ㅇ 대기환경 측정 장비 구매 및 설치

- 설치장소 및 설치일 : 강동구 측정소('23.10.12.)

- 측정장비 : 대기 측정 장비 1세트

• PM2.5, PM10, SO2, NO, NO2, O3, CO, 온·습도, 풍향·속, 부속장치

※ 부속장치 : 교정, 제로가스발생장치, 항온·항습장치, 무정전 전원장치, 하우징 등

**********************************************

ㅇ 금천구 대기측정소 이전 추진 ('22년부터 추진)

- 금천구 도시대기측정소 이전을 위한 공용건축물 증축 협의 완료('23.1.7.)

- 금천구 도시대기측정소 이전 추진결과 및 향후계획 중간보고('23.3.17.)

- 측정소 이전을 위한 대기측정망 이전 평가단 회의('23.3.20.)

- 금천구 대기측정소 이전지 시설물 설치 및 보수공사('23.5.8.~5.31.)

- 금천구 도시대기측정소 이전 설치('23.6.1.~6.28.)

- 금천구 도시대기측정소 시험가동 및 등가성 평가('23.7월~8월)

• 측정 장비 정도검사 : '23.7.17~7.19.(적합)

- 금천구 도시대기측정소 정상가동 보고('23.9.1.)

ㅇ 미세먼지, 초미세먼지 측정기기 등가성 평가

기  준

구분	평가기간	평가항목
		최저, 최고값 기준 측정기	기울기	절편
PM10	연속 14일 이상/회	연속자동측정기 측정값의 최저, 최고 농도차이 20㎍/㎥ 이상	0.9~1.1	-5.00~5.00
PM2.5	연속 23일 이상/회	연속자동측정기 측정값의 최저, 최고 농도차이 15㎍/㎥ 이상		-2.25~2.25

- 국가 기준채취기(ClassⅠ)와 등가성 평가('23.1.22.~3.26.) : 4대(적합)

- 기준외 수동시료채취기(ClassⅠ) 등가성 평가('23.4.21.~5.26.) : 50대(적합)

- 이전 및 교체에 따른 연속자동측정기(ClassⅡ) 등가성 평가 : 2개 측정소(적합)

• 이전 : 도시 대기(금천구), 교체 : 도시 대기(강동구)

- 연속자동측정기(ClassⅡ) 등가성 평가(1회/2년) : 24개 측정소(적합)

• 도시 대기(15) : 강남, 강동, 강북, 광진, 노원, 동대문, 동작, 성동, 송파, 용산,                           종로, 중, 중랑, 구로, 서초

• 도로변 대기(8) : 동작대로, 정릉로, 종로, 천호대로, 청계천로, 홍릉로, 화랑로, 한강대로

• 입체 대기(1) : 관악산

ㅇ 대기환경측정망 운영 장비 정도검사 및 교정

- 한국환경공단에서 6개항목(PM2.5, PM10, O3, NOx, CO, SO2) 정도검사

- 한국산업기술시험원에서 보조장비(오존발생기/유량계/저울/항온항습기) 교정

- '22년 측정장비 검사 : 54개 측정소 382대

******************

ㅇ 기상측기 검정

- 한국기상산업기술원에서 4개항목(온도, 습도, 풍향, 풍속) 검정

- '23년 기상측기 검정(1회/3년) : 20개 측정소

※ 입체측정망 기상관측시설 용도 변경 신청('23.7.31.) : 국가 대기오염 정보 관리         시스템(NAMIS)에 측정망으로 미등록되어 자료 전송 불가에 따른 표준지점 제외 요청

ㅇ 대기환경측정망 건물 유지관리

- 도시 대기 : 3개소(중, 금천, 광진)

- 측정소 내·외부 환경개선, 시설보수(건축물, 설비), 방수 및 도장

*****************

**********************

*******************************************************************************************************************************

*******************************************

*************************

*****************************

***********************************

*********************************

ㅇ 대기환경측정소 자체 내부정도관리

- 측정기기 유지보수 용역을 통한 최소 월2회이상 정기 및 수시 정도관리

□ 간이측정망 운영

ㅇ 간이측정망(공사장 등 520대 운영)

*************

***************************

********************************

- 정기점검, 수시점검 외에 고장 시 즉시 현장 출동으로 정비 등 실시

ㅇ IoT 기반 공사장 상시 감시체계 시스템 운영

모니터링 및 분석		상시 감시 기준 초과 시		저감 조치
실시간 모니터링 측정자료 저장, 분석		해당 자치구 담당 공무원 및 공사장 관계자 SMS 통보		조업단축, 살수(공사장) 현장 지도·점검(자치구)

※ 상시 감시 기준 농도 : 직전 3시간 평균 농도의 2배 이상 (본청에 제안)

**************************************************

ㅇ「인공지능을 이용한 미세먼지 예측시스템」특허(제10********호, '23.10.24.)

자료 축적		학습		알고리즘 최적화
대기환경측정망과 미세먼지 간이측정망 자료 측정		미세먼지, 기온, 상대습도 구간별 기계학습		다양한 인공지능 연산방식 비교 후 최적의 방식 채택

- 미세먼지 간이측정기의 측정 정확도를 높여 정확한 미세먼지 정보 제공

□ 시민 알 권리 충족 및 대기질 개선을 위한 실시간 대기질 정보 제공

ㅇ 대기환경정보 누리집(Cleanair.seoul.go.kr)을 통한 실시간 자료 공개

- 대기환경측정망 및 간이측정망 측정자료 제공

ㅇ 주기적인 미세먼지 간이 측정망 측정 자료 제공

- 친환경 공사 현장 구축을 위하여 현장관리 활용 지원을 위한 간이          측정망 측정자료 제공 : 묵동('23년 6월 ~), 당산동('23년 7월 ~)

**********************************

*****************************************************************************

***************************************

*********************************

******************************************

**************************

*******************************************************************************

ㅇ 한국대기환경학회와 공동 세미나 개최 : '23.9.15.

- "오존 오염현황, 전망 및 시사점" 주제로 오존관련 총 4편 발제

□ 대기오염측정망 운영 문제점

ㅇ 휴일 공공기관 출입 금지로 상황 발생시 측정소 출입이 곤란

****************************************

ㅇ 365일 근무로 직원 피로도 누적(휴일 비상근무)

Ⅳ		2024년 대기오염측정망 운영 계획

	추 진 방 향
신뢰성 높은 대기질 측정을 위한 체계적이고 효율적 측정망 관리 노후 측정장비 교체 및 유지보수를 통한 대기환경측정망 운영 강화 철저한 정도관리 수행으로 대기환경측정망 신뢰도 제고 간이측정망을 활용한 오염원 감시 및 대시민 정보제공 강화

□ 체계적이고 효율적 대기오염측정망 운영

ㅇ 대기질 개선정책 수립 지원 및 실시간 정보 제공을 위한 대기질 측정

- 측정소 : 도시대기(25), 도로변(15), 도시입체(10), 이동측정차량(4)

- 측정항목 : PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, O3 및 기상 4항목 등

**************************************

****************************************************

*******************************************

ㅇ 대기오염 측정 장비 이상·고장 발생 조치를 위한 신속대응체계 구축

- TMS를 이용한 기기 정상가동 여부 365일(평일 및 휴일 근무) 확인

- 실시간 모니터링을 통한 이상 데이터 발생 시 즉각적인 처리 및 방영

- 대기오염측정망 상시 대응 시스템 구축 및 운영

모니터링 및 분석		고농도·이상자료 등 비정상 자료발생 시		대응 조치
실시간 모니터링 측정자료 저장 및 분석, 유관기관 자료제공		해당 항목 담당자 및 해당 측정소 용역사 관계자 SMS 통보		현장 점검 등 대응 (용역사), 항목 측정 자료 분석 및 관리(담당자)

※ 고농도·이상자료 기준 : 서울시 대기오염측정망 측정자료 처리방법에 따른 급격한        측정값 변화(평균농도 1.6배~3배 이상이고 이전값 1.5배~2배 이상), 자료 미수신, 음수값

ㅇ 대기오염 측정망 운영 위탁 업무 관리(측정소 50, 이동측정차량 4)

- 미세먼지, 가스상 물질, 기상 항목에 대한 교정 및 기기점검(수시, 집중)

- 등가성 평가 샘플러 정도관리

- 측정소 화재 및 출입 보안, CCTV 관리

- 측정소 자료수집 데이터 로거, 무정전 전원장치 관리

ㅇ 각종 운영 비용과 장비 운영을 위한 부품 및 기타 관리

- 측정소 임차료, 통신·전기료 등 공공요금, 장비 유지관리 소모품 등 관리

□ 신규 구축, 노후 장비 교체, 유지보수 및 중대 재해 예방 노력

************************************

******************************************

******************************************

**************************************

***********************

******************************

******************************************

************************************************

***********************************

******************************************

ㅇ 중대 재해 예방 협의체 구성 운영, 점검, 공사 및 교육

▶	안전·보건 협의체 운영

- 협의체 구성 : 측정관리팀(팀장, 안전관리담당자, 측정소담당자),

용역업체(안전관리책임자, 용역업체 근로자)

- 협의체 운영 : 매월 안전관리에 관한 사항을 협의

	협의체 회의 시 협의
① 작업의 시작시간 및 종료시간, ② 각 작업장 간의 연락방법, ③ 재해발생 위험시의 대피방법, ④ 안전교육실시에 관한 사항, ⑤ 위험성평가 실시에 관한 사항, ⑥ 기타 안전·보건에 관한 사항

▶	중대 재해 예방 점검

- 측정소 주간 점검시 안전 위해 요인 점검(측정소 담당자 및 용역업체)

- 측정소 분기별 합동 안전 점검(점검반 구성)

※ 점검반 : 측정관리팀 직원과 용역업체 직원을 포함하여 구성

(측정관리팀 : 측정소 담당자, 안전관리자, 용역업체 : 안전관리자, 근로자)
******************

************************************************************************

**************************************************

*******************************************

************************************

*****************************

*********************************************

*************************************

****************************************

********************************************************************************************

▶	중대 재해 예방 교육

- 용역업체 근로자 안전·보건 교육 이행 확인(신규 채용 시, 분기별 정기       교육, 작업내용 변경 시, 기타)

- 용역업체 근로자 안전·보건 교육에 필요한 장소 및 자료 제공

- 필요시 용역업체 근로자에 대한 특별교육 및 공동 안전·보건 교육 실시

□ 대기오염측정망 및 간이측정망 정확도 유지를 위한 정도관리

▶	대기오염측정망

ㅇ 연구원 자체 내부정도관리(54개 측정소 장비 540대)

- 측정기기 정도관리 유지보수 용역을 통해 월3회 장비점검·교정

ㅇ 정기 외부정도검사(’24년 578개 장비)

- 관련법규에 따른 기준과 주기로 외부 전문 정도검사기관(한국 환경 공단, 한국 산업 기술 시험원, 한국 기상 산업 기술원 등)에 의뢰

- 보조장비 외부교정 실시

ㅇ 미세먼지측정기 등가성 평가

<수동시료채취기(Class Ⅰ)>

- 격년제(짝수년) 평가로 PM2.5 및 PM10 각각 최소 10일 이상 측정

- 대상(26개 측정망) : 도시대기(10), 도로변대기(7). 도시입체(9)

<연속자동측정기(Class Ⅱ)>

- 격년제(짝수년) 평가로 PM2.5 및 PM10 각각 23일간, 14일 연속측정

- 대상(31개 측정망) : 도시대기(10), 도로변대기(7). 도시입체(10),

이동차(4)

▶	미세먼지간이측정망

ㅇ 미세먼지 간이측정기 성능점검(’24년 520대)

- 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 개정에 따라 간이측정기 정기 성능검사 의무화

※ 법 24조 6항에 따라 측정결과를 일반에 공개하는 경우 반드시 성능점검 실시

- 관련법규에 따라 외부 전문 미세먼지 간이측정기 성능인증 성능점검 기관에 의뢰

※ 법 시행 이전 간이측정기 '24년 6월까지 성능점검 완료(주기 : 2년 6개월)

□ 미세먼지 감축 및 시민서비스를 위한 간이측정망 운영

ㅇ 미세먼지 간이측정기를 활용한 오염원 상시감시

- 공사장 등 미세먼지 측정 520개소 인프라 구축으로 오염배출원 상시 감시

- 간이측정기(소음, 미세먼지) 설치 70개소 공사장 대상 미세먼지 상시       관제시스템 현행화 및 운영

모니터링 및 분석		기준치 초과 시		저감조치
· 실시간 모니터링 · 측정자료 저장, 분석		· 담당공무원 및 공사장 관계자 SMS 통보		· 조업단축, 살수(공사장) · 현장 지도·점검(자치구)

※ 상시 감시 기준 농도 : 3시간 평균 농도의 2배 이상 시 알림문자(SMS) 발송

- 비산먼지 발생사업장 관리 활용을 위해 간이측정망 시스템 자치구 설치

□ 시민 건강보호 및 알 권리를 위한 실시간 대기질 정보 제공

ㅇ 대기환경정보 누리집(cleanair.seoul.go.kr)에 실시간 자료공개

- 대기오염측정소 50개소 및 간이측정기 520개소 측정값 자료 제공

******************************

****************************************

*********************************

***************************************************************

□ 상황 발생 시 휴일 등 측정소 출입관련 유관기관 협조 추진

ㅇ 남산, 관악산 송신소 등 측정소 사전 출입요청

ㅇ 휴일 측정망 장비 이상 시 측정소 출입 요청 추진

Ⅴ		'24년 대기오염 및 간이 측정망 예산 집행 계획(안)

**************************************

****	****	*******
*	*	*********
자산 및 물품취득비	소 계	*******
	도시대기 수동측정기	*******
	도시대기 중금속 XRF 측정기	*******
	실시간 연속 기체크로마토그래프 시스템	*******
	자동필터 이송장치용 마이크로 저울	******
공공운영비	소 계	*********
	CCTV 용역측정소 14대(도로변대기측정소)	******
	데이터로거 장비 유지보수	******
	대기오염측정 장비 기술용역	*******
	대기오염측정소 장비 유지보수 (측정소장비 소모품 교체, 환경개선 소규모 공사 등)	*******
	대기 간이측정망(520개) 유지보수	*******
	대기 간이측정망 정보 수신관리(통신비)	******
	대기 간이측정망(520개) 정보시스템 기술용역	******
	대기측정소 검사장비 유지보수	******
	측정소 공공운영비(측정소 공공요금, 유지보수)	*******
시험연구비	대기질 환경오염도 측정	*******
사무관리비	소 계	*******
	간이측정기 성능점검 검사	*******
	정도검사수수료(대기측정장비 정도검사)	*******
	측정소 임차료(관악산, 남산 임차료)	******

**********************************

□ 자산 및 물품취득비 ******************

ㅇ 도시 대기 수동 측정기 구매***********************

- 내용연수 경과한 노후 미세먼지 수동측정기 교체

- '24년 3월 ~ 8월 : 구매 및 설치완료

ㅇ 도시 대기 중금속 X선 형광 분광(XRF) 측정기 구매********

- 내용연수 경과 및 고장으로 사용 불가한 중금속 XRF 측정기 교체

- '24년 3월 ~ 11월 : 구매 및 설치완료

ㅇ 실시간 연속 기체크로마토그래프 시스템 구매********

- 내용연수 경과 및 고장으로 사용 불가한 기체크로마토그래프 시스템 교체

- '24년 3월 ~ 11월 : 구매 및 설치완료

ㅇ 자동필터 이송장치용 마이크로 저울*******

- 부품 단종으로 고장 수리가 불가한 마이크로 저울 교체

- '24년 3월 ~ 8월 : 구매 및 설치완료

□ 공공운영비 ****************

ㅇ 대기오염측정망 유지보수 용역 및 시설관리**************

- 미세먼지, 가스상 물질, 기상 항목에 대한 교정 및 기기점검(수시, 집중)

- 측정소 화재 및 출입 보안, CCTV 관리

- 측정소 자료수집 데이터 로거, 무정전 전원장치 관리

- 측정 장비 부품 교체 및 측정소 시설 유지 보수 공사

ㅇ 미세먼지 간이측정망 유지보수 용역 및 시설관리 ************

- 미세먼지 간이측정망 교정 및 기기점검(수시, 집중)

- 간이 측정망 통신비 및 정보시스템 관리

- 간이측정기 부품 교체 및 간이 측정기 이전 설치

□ 시험연구비**********

ㅇ 대기환경 및 미세먼지 간이 측정망 운영 시약, 초자 등 구매

- 대기오염물질 측정 분석에 필요한 소모품 최소 분기별 집중구매

※ 상황에따라 변경될 수 있음

□ 사무관리비*********

ㅇ 도시대기측정소 임차료, 정도검사비, 성능점검 검사 등 지급

- 도시대기측정소(관악산, 남산) 임차료 매월 지급

- 대기 측정장비 정도검사 수수료, 미세먼지 간이측정기 성능점검 검사 등 : 실시 후 지급

Ⅵ		행정사항

□ 상황 발생 시 휴일 등 측정소 출입관련 유관기관 협조

ㅇ 남산, 관악산 송신소 외 측정소 사전 출입

ㅇ 측정소 측정장비 점검을 위한 휴일 및 야간 출입 협조

ㅇ 도로변 대기측정소 도로점용 및 주차 관련 협조

□ 휴일 비상근무에 따른 초과근무(대체휴무) 실시

ㅇ 휴일 대기질 종합 상황실 운영에 따라 초과 근무 및 대체휴무 실시

ㅇ 대체휴무 대상자 : 평일 야간, 주말 및 휴일 비상근무자

- 대기환경연구부장 근무명령에 따라 8시간 이상 비상근무한 경우

붙임  1. 대기오염측정망 운영 현황 1부.

2. 미세먼지 간이측정기 운영현황 1부.  끝.