문서번호	정수시설과-970
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김한별	신왕근	이재복	01/31
			최철웅
협 조
	정수과장		代소명이
	행정관리과장		김영제

안전보건협의체 회의결과 보고(2024년 1월)

2024. 1.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

안전보건협의체 회의 결과보고

************************************************

우리 정수센터 관계수급인 근로자 산업재해를 예방하기 위한 1월   안전보건협의체 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 「산업안전보건법」

- (제64조 제1항 제1호) 안전보건협의체 구성 및 운영

□ 회의개요

ㅇ 일    자 : 2024. 1. 29.(월)

ㅇ 회의방법 : 비대면(서면)

ㅇ 참석인원

- 도급인 : 센터 소장, 정수과장, 정수시설과장, 행정관리과장

- 수급인 : ********************

ㅇ 주요 회의내용

- 중대재해 사고사례 공유, 위험성평가 실시, 기타 중대재해예방에 대해 필요한 사항 등

□ 회의결과

ㅇ 산업재해 발생 위험 시 즉시 작업 중지 후 신속 보고

ㅇ 작업 전 10분 안전미팅(TBM) 시행 철저

ㅇ 작업 전 위험성평가 실시 및 제출 철저

ㅇ 작업 후 폐자재 처리 등 정리정돈 철저

ㅇ 밀폐공간 질식사고 예방 철저

ㅇ 근로자 법적 안전보건교육 필수 이수 후 작업 투입

ㅇ 넘어짐 사고 방지위하여 작업 시 작업장 바닥 청결 유지

ㅇ 중대재해법 적용대상 주요 사고사례 공유

- 중대재해 발생 현황('24.1.2.~1.29.)

연번	발생일	사고장소	사고경위 및 인명피해
1	’24.1.2. 09:58	민간 공사장 (경기 평택) 50억 이상 공사장	(떨어짐사고) 공장신축 공사현장에서 안전대 부착설비 위치 변경 작업중이던 근로자가 약 8m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
2	’24.1.4. 09:30	민간 공사장 (경기 파주) 50억 이상 공사장	(떨어짐사고) 복합건물 신축 공사 현장에서 갱폼(작업발판 일체형 거푸집) 해체 작업 중, 근로자가 갱폼과 함께 60m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
3	’24.1.5. 14:30	민간 공사장 (경기 오산) 50억 이상 공사장	(떨어짐사고) 반도체 부품 제조공장 신축 현장에서 천장 철물 구조물(H빔) 연결 작업중이던 근로자가 약 19m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
4	’24.1.9. 08:26	민간 사업장 (경북 포항) 50명 이상 사업장	(끼임사고) 철판 코팅 공장에서 제품에 묻은 이물질을 제거 작업 중이던 근로자가 롤러와 구조물에 끼임 (사망 1명)
5	’24.1.11. 09:20	민간 사업장 (충북 제천) 50명 이상 사업장	(깔림사고) 시멘트 공장에서 용접부가 파단된 폐벽돌 저장소 출입문이 넘어져 근로자가 깔림 (사망 1명)
6	’24.1.12. 15:21	민간 사업장 (경남 거제) 50명 이상 사업장	(폭발사고) 선박공장에서 선박블럭 그라인더 작업 중 원인불명의 폭발로 근로자가 사망 (사망 1명)
7	’23.1.12. 14:53	민간 공사장 (부산 동래) 50억 이상 공사장	(떨어짐사고) 오피스텔 신축공사 현장, 이동식 비계 상부에서 마감작업 중이던 근로자가 떨어지는 자재에 맞아 약 10m아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
8	’23.1.14. 15:16	민간 사업장 (부산 강서) 50명 이상 사업장	(익사사고) 화물터미널 부두에서 화물선 출항을 위해 홋줄 해체 작업을 하던 근로자가 홋줄*을 잡고 있던 차량과 함께 바다에 빠짐 (사망 1명) * 홋줄 : 배를 일정한 곳에 묶을 때(계류할 때) 쓰는 줄
9	’23.1.15. 22:30	민간 공사장 (울산 남구) 50억 이상 공사장	(맞음사고) 가스 지중배관 설치 공사에서 피그볼*로 배관 내부 세정 중 배관에 피그볼이 끼여 이를 제거하기 위해 작업중이던 근로자가 갑자기 삐져나온 피그볼에 배관플랜지가 충격을 받아 이탈하며 배관플랜지에 맞음 (사망 1명) * 피그볼 세정 : 볼형태로 배관 내부에 삽입하고 수압 또는 공압에 의해 배관을 통과하며 내부의 스케일을 제거하는 공법
10	’23.1.18. 01:20 ※ 사망: 1.19.	민간 사업장 (경남 거제) 50명 이상 사업장	(떨어짐사고) 조선소에서 용접 작용을 위해 선박 내부 계단에서 이동하던 근로자가 아래로 굴러 떨어짐 (사망 1명)

- (떨어짐 사고) 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시, 안전난간을 설치한 후 작업하고 설치가 곤란한 경우에는 안전대 부착설비를 설치하고 고리를 안전대 부착설비에 체결한후 작업 수행

- (끼임 사고) 산업용로봇 등 설비 내 끼임, 부딪힘 등의 위험이 있는 장소에는 방책 및 감응식 방호장치를 설치하여 근로자의 출입을 제한

기계를 청소, 점검 등을 실시하는 경우 반드시 전원차단, 운전 정지 및 방호조치(기동장치에 잠금장치 설치 등) 후 안전하게 작업

- (깔림 사고) 작업전 작업반경 내 중량물 확인 및 떨어짐 등 위험요소 확인 주의 및 작업 전 안전점검 실시 및 위험장소 경고표지 부착

- (폭발 사고) 인화성 물질 또는 가스잔류 배관 등 인근에서 용접시 위험물질 사전 제거조치

- (익사 사고) 익사 사고 우려가 있는 장소에서 작업 시 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업이 진행될 수 있도록 관리·감독을 철저히 하고, 작업용 구명조끼를 착용 후 작업

- (맞음 사고) 압축된 기체 또는 액체 등이 방출되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 사전에 압축된 기체 또는 액체 등을 미리 방출시켜 위험을 방지

붙임  1월 안전보건협의체(수급인) 의견서 각 1부.  끝.