문서번호	도로과-1515
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	대시민공개

주무관		도로조명팀장		도로과장		건설교통국장
이형진		조원일		김재준		01/31
						한휘진
협조

｢밝은 동대문구 조성을 위한｣

도로조명 야간조도 측정결과 보고

2024. 1.

사전 검토 항목
✍ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다.
구 분	사전 검토항목 점검 사항
문서공개	●	결재문서 공개여부를 검토하였는가?					공개 □ 부분공개 ■ 비공개 □
고객감동 행정발전	●	(계획수립) 민원발생 소지를 파악하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 사전 주민홍보 방안은 마련하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 지난년도 보다 개선하여 수립하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 다른 사무와의 중복여부를 검토 하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 일몰제 적용 대상 여부를 검토 하였는가?						유 □		무 ■
	●	(결과보고) 민원해결, 발생사유 등을 분석하였는가?						유 □		무 ■
법령검토	●	법령	:	유 ■	(법규명 : 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은 빛 형성 관리 조례				)	무 □
	●	방침, 지침 등	:	유 ■	(	서울특별시 도로조명시설 설치 및 관리지침			)	무 □
	●	전문가 자문 등	:	유 □	(				)	무 ■
기관협의	●	상급기관	:	중앙 □ 서울시 □ 기타 □						무 ■
	●	관계부서	:	유 □	(	부서명 :			)	무 ■
	●	기타(민간단체 등)	:	유 □	(	단체명 :			)	무 ■
재원확보	●	확보방안	:	국비 □ 시비 □ 자체 □ 기타(민자,협찬) □						무 ■
절차검토	●	추진절차	:	투자심사 □ 용역심사 □ 심의 □ 기타 □						무 ■
주민참여 갈등관리	●	주민참여	:	설명회 □ 의견청취 □ 기타 □( )						무 ■
	●	민원소지	:	민원발생 가능 □						무 ■
			:	복합민원 □ 단순민원 □
			:	다수민원 □ 단수민원 □
	●	해소방안	:	대책마련 □ 이해·조정 □
홍보계획	●	홍보수단	:	기자설명회 □ 보도자료 □ 기획보도 □ 기고문 □ 인쇄물 □ 기타 □ (IPTV, DID등)						무 ■
여성친화도시조성	●	사업목표	:	성평등 □ 여성의 경제 ‧ 사회참여 확대 □ 안전증진 □ 가족친화 □ 여성의 지역사회 활동역량 강화 □						무 ■
기타 고려사항	●	기타사항	:	안전관리 □ 취약계층 □ 고용효과 □ 환경인지 □ 경제활성 □ 기타 □( )						무 ■

동대문구

[도로과]

	｢밝은 동대문구 조성을 위한｣ 도로조명 야간조도 측정결과 보고

우리구 및 인접지역 도로 주요 지점의 야간조도를 측정하고, 그

결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ	조도측정 개요

조도측정

❍ 측정기간: 2024.1.19. ~ 1.29. (19시~23시)

❍ 측정대상: 우리구 및 인접 지역 32개소

가로등		보안등
우리구	타지역	우리구	타지역
9개소	3개소	14개소	6개소

□ 우리구: 가로등 주요 간선도로별 1개소씩, 보안등 동별 1개소씩

□ 타지역: 중구, 성동구, 중랑구 가로등 1개소, 보안등 2개소씩

❍ 측 정 자: 도로조명팀 직원 4인(2인 1개조)

측정 대상지	조도 측정 장면

❍ 측정방법: 가장 밝은 곳과 가장 어두운 곳을 각각 조도계로   측정하여 평균값 계산

도로조명 조도기준

가로등	보안등		공통
노면평균조도	노면평균조도	노면최소조도	주거지(창문) 연직면조도
14.3~20 lx	5~10 lx	1~2 lx 이상	10 lx 이하 (상업지역 25 lx)

※ 출처: '도로조명시설 설치 및 관리지침' (2018년, 서울특별시),

'서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리 조례 시행규칙'

(2023년, 서울특별시)

Ⅱ	측정결과

가로등 측정결과

❍ 관내 가로등 조도 측정결과

구 분	최고값(lx)	최저값(lx)	평균(lx)
합계(9개소)	60.5	16.2	39.5
상업지역(4개소)	60.5	16.2	39.9
주거지역(5개소)	60.2	18.7	39.1

※ 측정 대상 중 장한로(35lx)는 LED 등기구가 오래된 편(8년)으로 타 구간대비 조도가 낮은 편임

❍ 인접 자치구(3개구)

구 분	최고값(lx)	최저값(lx)	평균(lx)
합계(3개소)	66.9	11.7	34.1
상업지역(2개소)	51.6	11.7	29.7
주거지역(1개소)	66.9	18.5	42.7

※ 측정 대상 중 을지로(중구)는 LED등기구가 오래된 편(7년)이고 야간에 영업하지 않는 상점이 많아 상대적으로 조도가 낮음

보안등 측정결과

❍ 관내 보안등 조도 측정결과

구 분	최고값(lx)	최저값(lx)	평균(lx)
합계(14개소)	158.2	1.8	54.4
상업지역(5개소)	140.4	6.4	60.3
주거지역(9개소)	158.2	1.8	51.2

❍ 인접 자치구(3개구)

구 분	최고값(lx)	최저값(lx)	평균(lx)
합계(6개소)	139.2	0.7	47.4
상업지역(3개소)	139.2	1.4	49.3
주거지역(3개소)	134.5	0.7	45.5

측정결과 분석

❍ 가로등

□ 모든 측정대상지가 서울시 기준 조도를 충족하고 있음

□ LED로 교체된 지 오래된 구간(장한로)의 경우, 다른 구간에 비하여 비교적 평균조도가 낮게 측정되었음

□ 인접 자치구의 가로등 밝기도 우리구와 큰 차이는 없는 것으로 확인, 지역별 편차는 조금씩 있음

❍ 보안등

□ 모든 측정대상지가 서울시 기준 조도를 충족하고 있음

□ 이면도로는 한전주 설치 간격, 주차장 출입구, 주민의 빛공해 민원 등으로 보안등 설치 간격이 불규칙하여, 가로등에 비하여 가장 밝은 곳과 가장 어두운 곳의 조도 차이가 훨씬 큼

- 예시

보안등 위치	보안등 아래(lx)	보안등 사이(lx)	평균(lx)
장한로31길 33 (장안2동)	102.6	1.8	52.2

□ 인접 자치구의 보안등 밝기 평균은 우리구와 비슷하거나 약간 낮은 정도로 확인

Ⅲ	향후 추진방안

정기적으로 조도측정 시행, 도로조명 품질관리에 활용

도로조명 관련 민원사항을 반영하여 측정장소 갱신

등기구 노후화 등으로 조도가 낮아진 구간은 자체예산 확보,  등기구 교체 시행

붙임 조도측정표 1부.  끝.