문서번호	정수시설과-341
결재일자	2024. 2. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장
박노성	이진근	02/02
		최병희
협 조

유해위험 기계기구 안전검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 2.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

유해위험 기계기구 안전검사 계획

「산업안전보건법」 제93조(안전검사)에 의거, 크레인 등 유해위험 기계기구의 안전검사 주기 도래에 따른 검사 계획을 보고 드림

□ 2024년 정기검사 대상: 총 42대 중 22대

◯ 대 상: 천장주행크레인 5대, 호이스트 4대, 압력용기 13대

◯ 검사대상 위치 및 용량

연번	기계명	설치장소	용량
1	천장주행크레인	탈수기동	5(톤)
2	천장주행크레인	탈수기동	5(톤)
3	천장주행크레인	취수펌프실	15(톤)
4	천장주행크레인	취수펌프실	15(톤)
5	천장주행크레인	취수펌프실	15(톤)
6	모노레일식 호이스트	취수염소실	2(톤)
7	모노레일식 호이스트	취수염소실	2(톤)
8	모노레일식 호이스트	정수염소실	2(톤)
9	모노레일식 호이스트	정수염소실	2(톤)
10	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
11	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
12	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
13	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
14	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
15	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
16	압력용기	수충격방지시설(취수장)	56.8(㎥)
17	압력용기	수충격방지시설(취수장)	56.8(㎥)
18	압력용기	수충격방지시설(취수장)	56.8(㎥)
19	압력용기	수충격방지시설(취수장)	56.8(㎥)
20	압력용기	수충격방지시설(취수장)	56.8(㎥)
21	압력용기	수충격방지시설(취수장)	0.3(㎥)
22	압력용기	수충격방지시설(취수장)	0.3(㎥)

□ 유해위험 기계기구 안전검사

◯ 점검기관: 대한산업안전협회 경기북부지회

◯ 검사예정일: 2024. 3. 21.

◯ 검사주기: 2년

◯ 관련법령:「산업안전보건법 시행규칙」제126조

- 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 최초안전검사를 실시하여야 하며,

그 이후부터 2년마다 검사

□ 검사비용: 1,564,200원(V.A.T.포함)

◯ 납부방법: 검사 후 청구에 의해 채주 계좌 입금

◯ 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 일반운영비, 지급수수료(재무회계과목: 정수비)

◯ 산출근거

대상기기	수수료	산출내역
천장주행크레인	50톤 미만: 83,000원/대 10톤 미만: 77,000원/대	(83,000원/대*3) = 249,000원 (77,000원/대*2) = 154,000원
모노레일식 호이스트	5톤 미만: 68,000원/대	(68,000원/대*4) = 272,000원
압력용기	2㎥ 미만: 38,000원/대 100㎥ 미만: 61,000원/대	(38,000원/대*2) = 76,000원 (61,000원/대*11) = 671,000원

※ 안전검사 수수료(고용노동부공고 제2021-321호 )

붙임: 1. 안전검사 신청서

2. 2024년 유해위험 기계기구 검사 목록

3. 안전검사 수수료(고용노동부공고 제2021-321호)

4. 유해위험 기계기구 목록(총괄).  끝.