아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	사고 및 재난현장 활동대원 안전관리 철저(재강조) 알림

1. 관련근거

가. 市 현장대응단-2114(2024.2.1.)호『사고 및 재난현장 홀동대원 안전관리 철저(재강조)』

나. *****************************************************

**********************

다. 현장대응단-17371(2023.10.23.)호『상황관리 및 현장 대응역량 강화 대책 알림』

2. 건조한 날씨와 난방기구 사용으로 화재발생이 증가하는 겨울철·봄철 현장활동 대원의

위험 노출 빈도도 함께 높아지고 있는 만큼, 현장대원들이 안전하게 활동할 수 있도록 각

과 및 현장대응단, 119안전센터는 현장대응태세를 재점검하시어 안전사고 예방 및 방지에

만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. (출동태세 점검) 소방차량, 개인장비 등 검검 및 사고예방 교육 철저

1) 차량 이상 및 방수지연 예방을 위한 차량 및 출동장비 점검 철저

2) 낮은 기온에 갑작스러운 활동으로 안전사고가 발생하지 않도록 교육 및 스트레칭

3) 현장 대원의 체온유지, 적절한 휴식 관리로 안전사고 방지 (자체 회복관리팀 적극활용

이동식 난로, 핫팩 등 보온물품 상시 구비)

나. (안전한 지휘활동) 대원 안전 중심의 대응체계 확립

1) 현장지휘관 안전관리 책임의무 확행〔현장대응단장(지휘팀장) 책임자, 안전담당 보좌〕

2) 현장활동 중 위험요인 확인 시『선 조치, 후 보고』

	〈안전사고 발생 유형(예시)〉
◦ (사례 1) 한옥 천장이 소락 상태에서 추가 붕괴 방지를 위한 천장방수 및 진입 제한 ◦ (사례 2) 주요구조부가 연와조이고 벽에 금이 간 것을 확인하고 내부진입 통제 ◦ (사례 3) 지붕 파괴 작업인원을 제한하고 공기호흡기를 벗어 무게를 줄이고 작업 ◦ (사례 4) 좁은 도로에 굴삭기 진입을 위한 소방차 이동 중 연결된 수관과 차량 사이 끼임사고

가) 노후 건물, 화재취약 구조 건물 붕괴, 플래시오버 및 백드래프트 징후 등 위험

요인 확인 즉시 긴급대피, 진입통제 등 우선 조치 후 보고 ⇒ 지휘관(선착대장 포함)은

위험요인 적극 전파

나) 중장비 동원 시 사전 진입로 확보 위한 차량 이동, 작업 반경 접근 제한

3) 현장 안전조치 사항에 대한 기록 ․ 관리 강화

○ 대원 안전관리에 관한 사항을 무전, 활동일지, SNS상황방 등에 적극적으로 기록․관리

※ 특히, 대공간 및 지하층, 붕괴 우려 시 안전관리에 대한 적극적 지휘, 전파, 기록 철저

4) 내부 진압대원 안전 최우선 진압전술 수행

가) 2인 1조 확행, 적정 방수압의 관창 상시 소지

나) 안전담당은 내부 진입 대원 이름, 진입시간, 활동시간 관리

다) 내부 진입 대원이 있을 경우 외부에서 화점 직접방수 지양

다. (현장수습) 유관기관과 협업하여 2차 피해 방지 철저

1) 구조대상자, 대피자, 이재민 발생 시 추운날씨 노출되지 않도록 임시대피소와 거처

제공 (자치구 관계자에게 명확히 임무지정)

2) 결빙지점 낙상 등 에 따른 2차 피해 방지 조치 철저 (자치구 협업하여 수습관리).  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	각과 및 현장대응단, 119안전센터
소방위	채희석		대응총괄팀장	이종봉		재난관리과장	02/02
윤영란
협조자
시행	재난관리과-931	(	2024. 2. 2.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 재난관리과 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5285	/전송	02-3402-1190	/	huiseok26@seoul.go.kr	/	부분공개(6)